**产品：智能双开小门**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **2305** | | | | | | | |
| **产品规格** | 1. **总宽：1.68米 高度：1.6米** | | | | | | | |
| **固定方式** | **对开** | | | | | | **人在门外往里看** | |
| **产品款式** | **mmexport1722904055565-7546067054553396858** | | | | | | | |
| **材料规格** | **名称** | | **材质** | **硬度HW** | | **规格尺寸mm** | | |
| **主立柱** | | **6005-T5** | **13°-17°** | | **127\*83\*2.5** | | |
| **副立柱** | | **6005-T5** | **13°-17°** | | **110\*110\*1.5** | | |
| **上下框料** | | **6005-T5** | **13°-17°** | | **72\*51\*1.5** | | |
| **左右框料** | | **6063-T5** | **10°-13°** | | **70\*60\*1.5** | | |
| **横料** | | **6063-T5** | **10°-13°** | | **45\*25\*0.9** | | |
| **门排竖料** | | **6063-T5** | **10°-13°** | | **47\*37\*0.9** | | |
| **绝缘等级** | **B级** | | | | | | | |
| **产品等级** | **A级** | | | | | | | |
| **门排** | | | | | | | | |
| **表面处理** | **阿克苏诺贝尔静电喷涂** | | | | | | | |
| **产品颜色** | **电泳白** | | | | | | | |
| **电压** | **24 V** | | | | | | | |
| **智能系统** | | | | | | | | |
| **智能功能** | |  | | | **智能功能** | | |  |
| **红外报警** | |  | | | **门禁，电机，遥控** | | |  |