**华格立系列风扇采购商务要求**

1. 吸顶扇

型号：D1 面罩直径：45cm 整体长度：35cm

1. 吊扇

型号：FC-30 规格：140cm

以上两款产品必须是纯铜电机，且保证为原装正品。电机三年保修，整机二年保修。电机温升75度以下（国家标准90度以下）。

产品附图：

D1吸顶扇 FC-30吊扇



