**崇仁镇中心小学午休垫采购项目**

**采**

**购**

**文**

**件**

**采购单位：嵊州市崇仁镇中心小学**

**采购参数：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **名称** | **内容** | **材质参数** |
| 午休垫 | 产品参数 | 产品整体描述：折叠午休垫，主体三折叠，另带连体枕头，折叠后为长方体，带提手，隐藏式拉链，方便拆洗。午休垫展开长度140cm（不包含枕头）， 宽度50cm，厚度≥5cm，枕头≥20cm，颜色可选。可按学校实际需求清单供货。 1.2面布（二选一）：（1）仿麻复合面料，材质：面布经纬500D涤阳复合丝，密度：经密12、纬密11，复合布:75\*150春亚纺面料；（2）棉麻面料，克重量≥ 300g/㎡，成分要求：麻70%，棉30%,偏离±2%。可拆洗，手感柔软、舒适、耐磨、吸湿、透气、质感丰厚，悬垂感强，易于护理、抗碱性、抗静电，耐洗、耐用，与皮肤接触无刺激和副作用，长期使用对人体无害。 1.3底布：采用600（及以上）D防水牛津布，材质：聚酯纤维，纱支密度：84T，每平方米225g。具有很好的耐磨性、防撕性和防静电性能，通过特定的染整、涂层工艺处理后，还具有手感柔软、悬垂性强、风格新颖以及良好的防水防潮等优点； 1.4拉链：链齿材质：尼龙。链带材质：涤纶，特性：轻巧、耐磨、耐腐蚀等，拉头材质：合金材质，性能：轻便，强度高.丝滑顺畅，经久耐用。 1.5芯料：无粉聚氨酯海绵，厚度≥5cm，40%压陷硬度-极限偏差在±20N内，回弹率≥45%，断裂伸长率-S类≥150%，撕裂强度-S类≥2.0N/cm，表观密度≥30kg/m3，表观密度≥30kg/m³、密度：180≥p≥60kg/m³内，压缩永久变形率≤10% 1.6 午休垫配套收纳袋，采用 600（及以上）D 牛津布，防水、耐磨、耐用，耐摩擦色牢度：耐干摩擦≥3 级。袋子显眼位置设透明标签卡槽（卡槽尺寸不做具体要求，近似常规名片大小），透明标签卡槽要求软质，抗老化性能强，不易脱落，标签纸方便取放。 |
|  | 2.1面料缝制松紧一致，缝边顺直，整幅面料，无拼幅、无接头，做工精致、包边整齐、四角平直；面料耐摩擦色牢度符合国家标准。2.2无破边、破洞、拉毛、油污斑渍，布面均匀、平坦、厚薄一致，无异味、无刺激。2.3填充物为整块结构，无拼湊。2.4可在长度方向三折折叠，便捷收纳和搬动。2.5垫表面平整，无皱折，里外层不发生相对位移。2.6所供货物是全新的、未使用过的合格产品。 |
| 安全、卫生及其他要求 | 3.1不应检出蚤、蜱虫、臭虫等虫类及虫卵、不应检出蟑螂卵夹，无虫蛀现象。3.2无异味，PH值4.0-8.5。3.3染色牢度耐酸汗渍≥3级，耐碱汗渍≥3级，耐干摩擦≥3级。3.4纺织品的可分解芳香胺染料禁用。3.5午休垫中采用纺织品的甲醛含量≤20(mg/kg)。3.6阻燃性能达到热释放速率峰值≤250kW，5min内放出的总能量≤40MJ，试件未整体燃烧，无有焰燃烧引燃或阴燃引燃现象。 3.7填充料不应使用废旧材料，不应夹杂塑料编织材料、秸秆、刨花、纸屑、泥砂或金属等杂物。3.8填充物无腐朽、霉变或霉烂等现象。3.9所用絮用纤维不应漂白。3.10面料不应使用医用纤维性废弃物、废旧纤维制品及其他类似受污染的材料。 |

数量清单附件：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 数量 | 预算单价上限 | 预算总价限价上限 |
| 午休垫1 | 长1400mm\*宽500mm\*厚度50mm | 225块 | 141元 | 31725元 |
| 午休垫1 | 长1600mm\*宽500mm\*厚度50mm | 350块 | 141元 | 49350元 |

1. **所有报价供应商均为认同并遵守本在线询价中的所有要求。**
2. **中标供应商如因自身原因放弃项目的中标资格或者拒签合同的，原则上不得参加对该项目重新开展的采购活动。**
3. **针对上述要求，报价单位必须认真审核本在线询价采购文件中的所有要求，如明知不满足采购要求进行恶意竞争的，将根据《政采云平台电子卖场权益维护及纠纷处理规则》的规定报财政部门处理。**
4. **为保证货物供应和质量要求，报价供应商需在报价时上传供应商响应文件（文件为盖公章扫描件），未按要求提交的预中标供应商，采购人可按无效响应处理。内容包括但不限于以下资料：（提供格式的按照格式编辑）**

响应文件

① 供应商营业执照；

② 法定代表人资格证明书及法人授权委托书（经办人是法定代表人的，不需提供此书）；

③ **技术规格偏离表（**对本采购文件1.**商品清单**中技术要求的全部响应**）**；

④ **商务条款偏离表**（对本采购文件**2.相关要求**中商务要求的全部响应）；

⑤报价一览表；

⑥投标价格组成明细表；

⑦所提及的佐证材料

**实质性商务条款：**

1、报价前应提供样品（午休垫1 ：长1400mm\*宽500mm\*厚度50mm）送至学校，经过校方确认同意之后，签接收单（格式供应商提供）方可进行报价，否则视为无效报价。

2、投标人提供本单位如下检测报告

①带CMA资质的无粉聚氨酯海绵抽样检测报告（要求：厚度≥5cm；40%压陷硬度-极限偏差在±20N内；回弹率≥45%；断裂伸长率-S类≥150%；撕裂强度-S类≥2.0N/cm；表观密度≥30kg/m3；表观密度≥30kg/m³；密度：180≥p≥60kg/m³内；压缩永久变形率≤10%）。

②带CMA资质的午休垫抽样检测报告（要求：甲醛含量-C类≤20mg/kg；pH值在4.0-8.5内；染色牢度-耐酸汗渍、耐碱汗渍(变色、沾色)-C类≥3级；染色牢度-耐干摩擦 -C类≥3级）；可分解芳香胺染料禁用；面料外观、缝纫、缝边、芯料外观(质量)、安全卫生要求符合要求；阻燃性能达到热释放速率峰值≤250kW，5min内放出的总能量≤40MJ，试件未整体燃烧，无有焰燃烧引燃或阴燃引燃现象；

备注：报告应一并提供国家认可监督委员会的查询截图佐证。否则视为无效的报告。

3.投标人提供本单位带CMA的底布、仿麻复合面料、内套、复合布检测报告，要求(甲醛含量未检出、无异味）

备注：报告应一并提供国家认可监督委员会的查询截图佐证。否则视为无效的报告。

4、★供货期：项目中标之后，货物必须在5月21日内送达采购人指定的地点并完成安装摆放调试并交付使用，如未按采购人指定技术参数及款式提供样品或不按规定时间安装到位的，采购人有权终止合同，其中造成所有损失由中标方承担。**（需要出具在规定时间内供货完毕的承诺函）**

5、质保期：质保期7年**（需要出具承诺函）**

6、售后服务：1.在嵊州市有售后服务点（**提供售后服务授权委托书、售后人员3个月社保证明**）；2.售后服务点的资格要求（**提供售后服务认证证书，证书内范围应涵盖午休垫作为佐证**）；3.乙方提出维修要求后应立即响应，1小时内到达现场维修，1.5小时内维修完毕，如无法维修的，应2小时内替换相同产品给甲方使用。**（需要出具承诺函）**

7、报价应包含本次采购所涉及到的所有金额。

**以上7点商务要求均为实质性商务条款均应体现在响应文件内，不满足则报价无效，甲方有权重新组织招标。（文件后补无效）**

**在线询价文件格式**

### 项目名称：

响应文件

## 供应商： （盖单位公章）

## 法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）

## 日期： 年 月

##### 技术规格偏离表

项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术参数要求 | 技术响应 | 偏离情况 | 说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

供应商全称（盖单位公章）：

法人或授权委托人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：

1、与“采购需求内容”逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

## **报价一览表**

项目名称：

价格单位：元人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 投标总价 | 小写： 大写：  |

注：

1、具体价格明细详见《价格组成明细表》。

2、大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

供应商全称（盖单位公章）：

法人或授权委托人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**价格组成明细表**

项目名称：

价格单位：元人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 制造商/产地/品牌 | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价： |

供应商全称（盖单位公章）：

法人或授权委托人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**商务条款偏离表**

项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商务要求 | 响应 | 偏离情况 | 说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

供应商全称（盖单位公章）：

法人或授权委托人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：

1、与“商务要求”逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

 **法定代表人资格证明书**

供应商名称：

法定地址：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

该同志系公司法定代表人。特此证明！

供应商：（盖章）

日期： 年 月 日

附：

法定代表人身份证复印件

 **法定代表人授权委托书**

（法定代表人签署不需提供此书）

致：

我 \_（姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）以我方的名义参加 （采购单位，项目名称） 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对 上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：

职 务：

被授权人身份证号码：

法定代表人签名：

职 务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

签署时间： 年 月 日

附：

被授权人身份证复印件

法定代表人身份证复印件