车辆品牌/型号：远程智富版中轴中顶68kWh 7座

车辆参数表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 配置版本 | 项目 | 参数 |
| 整车参数 | 长/宽/高（mm） | 5490×1980×2180 |
| 轴距（mm） | 3600 |
| 电机 | 类型 | 纯电 |
| 最大功率 | 170kw |
| 最大扭矩 | 336N.m |
| 电机品牌 | 华域麦格纳 |
| 变速箱 | 变速箱型式 | 电动车单速变速箱 |
| 悬架系统 | 悬架型式（前/后） | 双叉臂独立悬架/钢板弹簧非独立悬架 |
| 电机布局 | 前置 |
| 倒车雷达 | 有 |
| ABS+EBD | 有 |
| ESP车身稳定系统 | 有 |
| 胎压监测 | 有 |
| 驾驶员安全气囊 | 有 |
| 副驾驶安全气囊 | 有 |
| 四轮盘刹 | 有 |
| 车载蓝牙 | 有 |
| 车窗一键升降 | 有 |
| 无钥匙系统及一键启动 | 有 |
| ECO/POWER/NORMAL驾驶 | 有 |
| 定速巡航 | 有 |
| 转向助力 | 电子助力 |
| 空调类型 | 手动 |
| 驾驶员座椅 | 手动调节 |
| 座椅 | 布座椅 |
| 外饰配件 | 轮毂 | 钢轮毂 |
| 大灯 | LED |
| 日行灯 | LED |
| 外后视镜 | 电动调节加热 |
| 额定载客 | 座位数 | 3+2+2 |
| 电池品牌 | 磷酸铁锂电池 | 宁德时代 |
| CLTC续航里程(KM) | 340 |

商务要求：打“★”的为实质性响应要求，如不满足将做无效标处理。

1、供应商基本要求：

★①要具有吉利远程原厂的底盘合格证和原厂的整车合格证，要具有吉利远程原厂的销售授权和售后授权。

②需具备汽车经销资格，可以开据机动车销售统一发票；

③本项目总价包括：车身价、设备及改装费、安装调试、检测验收、培训、路桥费、质保期保障等费用（其中不包括车交强险、财产险等用户使用后产生的费用）。

★④根据反向竞价规则，需提供符合要求的产品，包括品牌、型号、配置等需一致。供应商负责按要求装配、调试，并培训至用户单位熟练操作。

2、中标方应提供原厂、全新、原封包装产品，签订合同前应当提供原厂所有资料，车型只限于用车单位指定的品牌。在根据招标方要求进行改装前，不得有前期改装，只出一张合格证，招标方不接受不符上述要求的产品。

3、本项目竞标价为裸车价，不含车辆购置税、车辆保险。

4、应当及时与招标方联系，核实配置，如招标方有实际需要改动的，在中标价范围内中标方应当配合改动车辆配置。

★5、反向竞价区域范围： 浙江省

★6.供货日期30个工作日内，要求所供车辆必须2024年三个月内生产车辆。

售后服务要求：

①售后服务：要求当所供车辆发生故障时，接到用户电话，绍兴市市区十公里范围内30分钟内到达现场，免费进行施救、超出十公里范围内1小时内到达现场，县市级2.5小时内到达现场，提供定期上门车辆保养服务。

# 必须具备汽车4S店维修资质，在绍兴市区设有常驻售后服务机构及配件库，提供24小时全天候服务。且需入围《绍兴市公务用车维修和保养服务开放式框架协议》，以方便进行售后结算。

② 赠送：车辆贴膜、脚垫；