绍兴文理学院附属医院台式计算机采购

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 指标项 | 技术规格要求 | 数量 |
| 台式计算机 | CPU | Intel Core I5-13500处理器(主频 ≥2.5GHz,14C,20线程，65W)或以上; | 30套 |
| 主板 | Intel Q670 或以上芯片组; |
| 内存 | ≥16G DDR5 5600MHz 内存, 提供双内存槽位； |
| 硬盘 | 1TB m.2 接口NVMe协议（PCIE Gen4）固态硬盘； |
| 显卡 | 集成显卡; |
| 声卡 | 集成声卡，支持5.1声道,提供前2后3共5个音频接口,所有接口非转接;前置1个音频输入/输出接口,1个音频输入接口后置1个音频输入接口,1个音频输出接口,1个麦克风输入接口 |
| 网卡 | 集成100/1000M以太网卡; |
| 光驱 | 无光驱; |
| 显示器 | 同品牌23.8英寸液晶显示器，分辨率1920 \* 1080 ，VGA + HDMI接口，快速响应时间：≤4ms，对比度：3000:1，动态对比度：3M:1,支持100\*100mm标准VESA壁挂孔，低蓝光,带HDMI线；  |
| 键、鼠 | 原厂USB键盘、USB鼠标; |
| USB键盘开机 | USB键盘使用快捷键能快速开机 |
| 电源 | ≥260W 90%能效比节能电源 |
| 主机接口 | ≥9个USB接口（5个前置USB 3.2接口，≥1个USB Type-c接口），主板集成VGA+HDMI,1个RJ45口(所有接口非转接)； |
| 机箱 | ≥13.5L标准立式机箱，顶置提手，方便搬运，采用蜂窝结构，散热更为有效，顶置电源开关键，方便使用;(提供提拉、棱角和拐角产品检验合格证书复印件)。 |
| 扩展槽 | ≥1个PCI-E\*16,≥2个PCI-E\*1(长度≥ 35MM), ≥1个PCI； |
| 内部接口 | 主板集成2个M.2接口，3个SATA接口 |
| 安全特性 | 标配USB智能屏蔽技术，可在BIOS中设置仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB存储设备，有效防止数据泄露（投标时提供功能性截屏）； |
| 操作系统 | 预装Windows 10 64位正版操作系统。 |
| 信息安全 | 投标品牌通过国家信息安全测评，信息安全服务资质证书(安全工程类一级)（投标时提供证书复印件）。 |
| 节能环保 | 具有节能环保，绿色低碳的相关证书。 |
| 保修 | 提供整机原厂3年免费上门保修。2小时内响应，第二自然日修复故障；数据拯救服务：3年之内，面向HDD/SSD，针对其软件原因或硬件原因导致数据丢失的情况，厂商将提供1次免费的尝试性故障硬盘（单盘）数据拯救服务，若未恢复则不计次数。 |
| 质保函 | 供货时必须提供原厂质保函，否则作废标处理。 |
| 送货要求 | 中标后7天内整机原包装不拆封直发客户指定地点，并根据客户要求安装到指定位置。 |

商务要求：

一、投标人资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

 2、本次招标不接受联合体投标。

二、**本询价单内容均为实质性条款，不允许出现负偏离。**

三、不能符合技术要求的品牌供应商请不要报价。投标人需在投标报价清单中标明所投产品的品牌及型号。

四、询价结果确认

询价结果产生后，将对以下方面进行核实确认, 投标人需在预中标后2个工作日内提供相应的资料，如存在不满足的或无法提供的,作无效标处理，并通知相关机构，应标处理预中标供应商需赔偿由此造成的一切损失：

1. 预中标公示前，接采购人通知后2个工作日内提供已安装正版Windows 10 64位操作系统的电脑一套，逐项核对参数，若有不符合项，取消中标资格，并报告相关部门，并承担由此造成的一切后果；

五、报价要求

 本项目为“交钥匙”项目，供应商应充分考虑运输，安装，税费等所有费用。采购人不再支付其他任何费用。

六、供货及安装要求

中标后7天内将中标设备送抵客户指定地点，并根据客户要求安装到指定位置。

七、付款说明

验收合格后,一个月内支付100%货款。