**宇通牌ZK5028TXUBEV巡逻车参数要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| 序号 | 功能分类 | 设备名称 | 数量 | 品牌以及型号参数 |
| 1 | 底盘 | 基型车 | 1 | 整车尺寸：4535×1870×1650mm（具体以实际检测为准） 最大总质量：2180kg 乘员人数（人）：5人 轴距：2750mm 最高车速：150km/h 发动机型号：TZ180XS130 燃油种类：纯电动 14.6英寸中控触摸显示屏、10.25英寸液晶显示屏、自动驻车、安全气囊、上坡辅助、倒车雷达、倒车影像、胎压报警装置、远程启动 |
| 2 | 改装 | 改装 | 1 | 1套定制化装备柜、公安制式外观 |