警辉JH-5300-6X大功率长排警灯参数配置

产品尺寸 120\*30\*13CM

包装尺寸 129\*39\*28CM

产品毛重 13KG

产品净重 11KG

产品功率 60W 光源 1W大功率LED

额定电压 12V或24V 警灯电流 ≤10A

灯罩材料 聚碳酸脂(PC) 底盘材料 铝合金

灯珠颜色 红/蓝 灯罩颜色透明，

环境温度 -40℃-55℃ 喇叭配置 200W

说明:

1.警灯结构:左右二边为灯光部分，中间为内置喇叭，下面脚架为加高型，这样SUV带天窗的车安装就不是问题了。

2.内部灯头部分:灯罩为大功率PC透镜/大功率LED灯珠/线路板为铝基板，由8个大功率6颗大功率LED雷电大透镜灯组，和4个大功率3颗大功率LED 雷电大透镜灯组。

3.闪烁方式:改进型快速爆闪，节奏感强，左边二个灯头同颜色速度由慢到快对闪后全闪，右边也一样。

附图

