**白马中心幼儿园**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **详细说明** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** |
| 1 | 热水器 | 品牌： 史密斯 科宇恒邦 昌尔特 防水等级：IPX4 能效等级：二级 功率：2200W 电压：220v 最大容量：49L 内胆材质：搪瓷 热水器必须有3C认证 带防电墙安全保护，以及安装热水器所需的喷头，水管，电线等热水器可以正常使用的所有安装费用与材料费。 尺寸：556mm\*381mm\*381mm  | 台 | 12 | 1000 | 12000 |
| 2 |  和面机 | 品牌：德玛仕 康宝 明德顺厨 防水等级：IPX1 功率：2200W 电压：220v 最大容面量：30斤 尺寸：730mm\*880mm\*430mm  | 台 | 1 | 4500 | 4500 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |