**充电式重型锤（充电式四坑锤钻 ）采购需求**

**一、采购清单及技术参数**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **推荐品牌** | **技术参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | 充电式重型锤（充电式四坑锤钻 ） | 博世、百得、牧田 | 夹头类型：无刷四坑锤钻；冲击频率：0-2900bpm；空载转速：0-500bpm；最大钻孔：混凝土±32mm；冲击能量：6J；调速：无极变速；有快换夹头电压：18v；电池：双电8A双高能闪充；质保叁年，提供合格证、使用说明书及质保卡等材料。 | 1 | 台 |

1. **商务要求**

1.供应商应中标后能正常供货，且必须满足以下全部商务条款，否则竞价无效。供应商参加此次竞价，即视为完全了解、明白并同意上述要求。一旦发现虚假响应，即使确认成交也将被取消供货资格，采购人有权追究供应商责任并向监督部门投诉。

2.签订合同前提供原厂商对本项目叁年质保函(提供原厂商质保函并加盖鲜章）。

3.招标所有参数作为实质性条款必须满足，否则视为无效报价；报价时上传报价清单（格式后附）并加盖公章。若未提交“报价清单”按无效报价处理。

4.供应商使用不符合参数要求、非推荐品牌的商品和服务进行恶意、低价报价，无正当理由放弃成交结果，相互串通，不按需求单要求报价，造成采购单位工期进度延迟的，将向政采云、监督部门进行反馈情况，后果由供应商承担。

5.所提供的产品必须是原装正品，原厂原包装供货，所参数必须完全满足，否则视为无效报价，推荐品牌之外的产品报价也视为无效报价。如是假货及虚假应标按照政府采购法规处理。

6.本项目报价含供应商供应的产品交付采购方并能正常使用的一切费用，包括但不限于:税费，运输费、装卸费、安装调试费，系统对接费，培训费、技术服务费、测试费，文明施工费、现场清理费、垃圾清运费，未列明的辅材费等，采购人不再支付其他任何费用。

7.报价结束确认成交前，采购方有权要求预成交供应商提供样机进行功能逐条演示，若不满足，作废标处理，并上报监管部门，记入诚信档案。

8.报价时间截止接用户预中标成交信息后，3个工作日内提供各产品技术参数中要求的相关资料原件，无法完整提供或逾期提供按无效报价处理。

9.合同签订后5日内交货到指定地点，7日内完成安装调试；必须一次性完成送货，不可分批送货，不接受快递、物流等方式送货。

10.为确保服务及时性,投标供应商若非本地公司须在本地有分公司、办事处或售后服务网点（需提供相关证明），配有专人和专线电话。设备出现故障半小时内响应、1小时内赶到现场，如不能解决问题的，提供备机；所有设备在质量保质期内免费维修，维护，软件提供免费升级。

11.出现故障后，中标人如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由中标人承担。

12.所提供的产品必须是原装正品，原厂原包装供货，所参数必须完全满足，否则视为无效报价，推荐品牌之外的产品报价也视为无效报价。如是假货及虚假应标按照政府采购法规处理。

13.成交供应商供货时附上设备标签条，标签内容包含：设备名称、供应商名称、维保期限、维保电话等相关信息。

▲以上商务条款中标供应商必须全部满足，否则报价无效。

**三、附件**

**充电式重型锤（充电式四坑锤钻 ）采购需求报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **品牌及产品型号** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **报价单价** | **报价金额** |
| 1 | 充电式重型锤（充电式四坑锤钻 ） |  |  | 1 | 台 |  |  |

单位：（加盖公章）