大公牌TLH5028XKC2勘察车系统配置及价格清单

—采用别克GL8 7座改装（改装后6座含司机）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类 | 设备名称型号 | 数量 | 说明 |
|
| 1 | 底盘车辆 | 别克GL8 7座,型号：SGM6521UBA6 | 1台 | 别克(BUICK)，排量/功率：1998mL/169kW,国Ⅵ排放。 |
| 2 | 改装部份 | 车体改装 | 1套 | 1、内饰需要拆、装,车体加强及预埋；2、不锈钢穿线弯头等其它辅助配料；3、线束及布置；4、防水处理； |
| 云台支架 | 1个 | 304不锈钢云台支架； |
| 2004警用外观制式 | 1套 | 警徽、彩条，喷字 |
| 3 | 专用设备 | 装备柜 | 1组 |  柜体，透气、轻便上方为双层抽屉结构，下方为电源集成柜：定制，数控加工而成，立面采用铝合金框架结构；整体表面进行喷塑处理；装备柜内地板革铺设。 |
| 固定台面 | 2套 |  固定和折叠台面各1张，18mm厚,免漆木工板，四周铝合金包边； |
| 扶手箱 | 1套 |  软包，四周采用铝合金框架结构，上平面设有两个杯托，前端面设有220V电源插座1个； |
| 辅料 | 1套 | 装备柜内地板革铺设、锁具、不锈钢折叠架等，含干粉2KG灭火器1个。 |
| 4 | 监控传输系统 | 高清车载云台 | 1套 |  海康，DS-MI9605-GA/ND/GLE/1T,全网通，4G，天线线束长度为5米；其中显示屏配蓝海自制折叠架（收拢时可为0度）。 |
| 车载专用控制键盘（手控器） | 1套 |
| 7寸车载液晶显示屏 | 1个 |
|  海康车载硬盘录像主机 | 1台 |
| 航空音视频线缆 | 1套 |
| 2.5英寸硬盘 | 1个 | 1T |
| 5 | 警示系统 | 长排警灯 | 1套 |  美行牌TBD一BL22L221，1.2米，杭州产，LED频闪警灯，110W警报喇叭。 |
| 6 | 包含系统改造工程费及调试、各项应缴税款 |