正远牌EZY5030TXUU1BEV型纯电动巡逻车

系统配置

| 序号 | 功能分类 | 设备名称/型号 | 数量 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 底盘车辆 | 雷达牌,型号：ZB1030BEVRSD13 | 1 | 纯电动皮卡车。 |
| 2 | 基本配置 |  高盖（含左、右侧边舱；前顶行李架；工作灯套装）  | 1 | 自主生产研发魔盒高盖，两侧上开门，后上下开门；后门电控锁 |
| 3 | 基本装置 | 车载电台 | 1 |
| 扩音装置 | 1 |
| 灭火器 | 1 |
| 4 | 扩展装置 | 警灯 | 1 |  |
| 重型滑轨托盘 | 1 | 200KG |
| 优化后部LED屏 | 1 | 尺寸长\*宽mm：643\*323 |
| 专用涂装 | 1 |  |
| 5 | 车体改制 | 玻璃贴膜 | 1 |  |
| 全车定制全包脚垫 | 1 |  |
| 6 | 充电桩 | 20KW直流电 | 1 |  |