舟山市公安局新城分局警用AR智能眼镜采购项目

采购需求

各投标人：

舟山公安局新城分局对以下项目在政采云平台进行竞价采购，现邀请合格供应商参与响应报价。

一、采购项目内容

1、项目名称：舟山市公安局新城分局警用AR智能眼镜采购项目

2、项目预算（最高限价）：**9.5万元**

3、采购类别：货物类

4、采购内容：警用AR智能眼镜（详细见采购清单）

5、采购数量：以采购清单为准

6、质保要求：要求提供**1年**原厂质保

7、技术/服务要求：以设备技术需求与参数为准

二、投标文件组成要求

投标文件由投标报价部分、资格证明文件部分、商务技术文件三部分组成。

**1、投标报价部分（格式见附件1）**

1.1投标报价文件由投标报价一览表、分项报价明细表组成；

1.2投标报价一览表；

1.3分项报价明细表；

**2、资格证明文件部分（格式见附件2）**

2.1投标人须提供投标函，承诺所投产品满足询价通知书规定的技术及服务要求。

2.2投标人参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录声明函；

2.3投标人有效营业执照副本复印件（盖投标人章）；

2.4法人代表身份证件证明；

2.5《法定代表人授权函》(委托授权代理人时必须提交)，若投标人代表系公司法人，可无授权书，但在投标时应该声明并提供本人身份证和营业执照副本供查验；

2.6投标人代表身份证件复印件（盖投标人章）；

**3、商务技术文件部分（格式见附件3）**

3.1技术偏离表；

3.2售后服务方案；

3.3投标人需要说明的其他文件和说明。

三、定标原则

1、坚持公平、公正、公开选定的原则。

2、通过供应商资格性要求，投标文件内容符合要求且按报价最低原则确定成交供应商。

四、采购单位联系方式

联系人：包警官；

电话：13615807287；

地址：舟山市新城海宇道298号舟山市公安局新城分局

五、采购清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | AR 智能眼镜 | 10 | 台 |  |

六、设备技术需求与参数

**备注：**标有“▲”的为实质性响应要求，投标人要特别加以注意，必须对此响应并完全满足这些要求，否则将按无效投标处理。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **功能描述及性能要求** |
| 1 |  警用AR眼镜套装 | **（一）基本要求：**AR眼镜需采用双目一体化轻便设计，满足室内外第一视角音视频记录、人车核验、驾驶证核验、AI对话、翻译提词等应用景。硬件套装需包含AI眼镜本体、外接电池、蓝牙指环、充电配件、说明书、无线充电盒。▲AR眼镜需接入舟山市公安局相关系统，实现功能、数据的互通和应用场景正常使用。**（二）硬件性能指标要求：**1.轻便舒适设计：重量≤49g，佩戴舒适，适合长时间使用。▲2.亮度≥1000nits，确保在强光环境下也能清晰观看。3.高清相机配置：摄像头≥1200万像素，支持智能预测防抖算法，保证拍摄内容的清晰与稳定。4.智能交互功能：支持语音交互，可在任意界面下唤醒录像、设置、呼叫等功能，同时支持触控操作，提升交互效率。▲5.需提供双目一体化设计，采用衍射光波导技术，显示性能参数：显示分辨率≥480\*400，视场角（FOV）≥30°，眼动范围（Eyebox）≥15\*10mm，出瞳距离（Eye Relief）≥20mm。▲6.处理器不低于高通骁龙AR1或同级别，投标产品运行/存储内存不小于2G/32G。7.投标产品需支持Wi-Fi6（802.11ac），覆盖2.4GHz/5GHz频段，配备蓝牙BT5.3。8.需支持9轴陀螺仪、佩戴传感器、光线传感器，支持光线感应亮度自动调节，及单色LED相机指示灯。9.音频性能：需内置定向拾音麦克阵列，具备降噪算法，配备不少于2颗超线性定向高保真扬声器。10.使用环境及防护等级：适应环境温度-10℃~45℃，湿度＜95% RH，具备0.8米跌落防护等级。11.电池及续航：磁吸式胶囊电池，提升续航，单颗电池容量≥200mAh，电池仓包含2颗胶囊电池，电池仓电池容量≥1000mAh。12.蓝牙指环：指戴式蓝牙指环，满足便捷隐蔽操作（抓拍，录像，紧急呼叫）。蓝牙指环电池容量≥25mAh，蓝牙指环电池盒电池容量≥200mAh，可以连续充电8次。13.近视方案：按民警需求提供磁吸平光镜片，及配光服务，帮助解决近期群体的佩戴舒适性问题。**（三）配套应用开通调试：**适配对应用智慧执法软件，包含警小舟、接处警伴随助手。 |

七、商务要求

**1.投标人需知**

1.1投标人应供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备和产品。

1.2如果因为所代表品牌厂商无法提供的原因而提供其他品牌的设备或部件，投标人应明确说明并提出质量保证承诺。

1.3所有设备、器材在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本方案中提出的指标要求。

1.4所建议的设备的性能应达到或超过指标要求表中所列技术指标。投标人应注意该表的值仅列出了最低限度。投标人在响应建议中必须列出具体数值。如果投标人只注明“符合”或“满足”，将可能被视为“不符合”。从而可能导致严重影响评标结果。

1.5投标人投标时所提供的设备如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更高配置的设备，则按违约处理。

**2.实施要求**

2.1投标人应负责按合同中规定的建设项目内容完成硬件及系统部署，并保证按项目需求相关要求按时完成硬件及后端相关系统设备安装、调试、运行等工作；

2.2施工期间，投标人应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。系统设备安装（包括所使用的设备、材料、布线方法、安装工艺、调试开通等）必须符合国家、行业法规和规范要求。在施工中应做好对其他设施的保护，凡造成人员受伤、设施及设备损坏的，一律由投标人负责赔偿；

2.3提供的设备、配件必须提供随机资料（说明书、合格证、图纸、保修单及操作保养等资料），其他附件及材料必须符合国家有关标准。

**3.测试要求**

投标人应按照招标及中标要求测试所有硬件，负责项目中所有主要软硬件的现场部署、现场验收测试。

4.**现场勘察**

4.1为使投标人对本采购项目情况有所了解，投标人自行组织对项目所在场地及施工环境进行现场勘察，以便获取由投标人自行负责编制投标文件和签订合同所需的一切资料。

4.2现场勘察所发生的费用由投标人自行承担。投标人自行了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。在现场勘察过程中，投标人应承担在此期间所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责，如由此导致采购人承担责任的，采购人有权向该投标人行使追偿权。

4.3投标人在投标时视同已现场勘察。因为投标人未勘察现场而导致的一切损失，由投标人自行承担。

**5.工期要求**

合同签订后30日内全部完成安装调试，试运行1个月后无问题的才能申请终验。

**6.项目验收**

项目中标方在项目具备验收条件后向采购方提出验收申请，采购方组织相关人员对项目进行验收。

**7.验收标准要求**

7.1项目设备安装调试，将按规定对货物的品牌、外观、规格、参数配置、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料及其他进行验收，成交供应商必须在验收现场提供必要的技术支持。

7.2如发生所供设备与采购文件中规定或响应文件承诺的设备不符，由此产生的一切责任和后果由成交供应商承担。

7.3质量符合国际或国家通用标准，满足磋商文件技术标准部分所规定的全部功能。如出现质量问题或系假冒伪劣产品，成交供应商负责包退、包换，因此而涉及的全部违约责任和费用由成交供应商承担。

**8.交货地点要求**

采购人指定地点，投标人须派专业人员将产品送到指定地点并安装调试完毕，其所有费用由投标人承担。

**9.付款方式**

合同签订后、开具正规发票后7个工作日内，采购人支付合同总额的70%作为预付款；

验收合格后、开具正规发票后7个工作日内，采购人支付至合同总额的100%。具体根据审计结果进行决算。

**10.质保要求**

本项目设备要求原厂质保一年，质保期从项目验收通过之日起计算。质保期内免收一切费用。

**11.运维服务要求**

11.1投标人应该能够提供完善可靠的技术支持，要求质保期内7\*24小时售后服务，当出现故障30分钟电话响应，4小时内到达现场上门维护，24小时解决问题，3天内不能修复的，则无偿提供备机供采购人使用。投标人可根据自身实力作出更优的承诺。在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

11.2质保期内所有硬件设备的故障由中标人进行免费的更换、维修等，确保用户的正常使用；软件系统由中标人进行免费升级和优化服务。

11.3如遇重大活动，接到采购人通知后，必须无条件派工程师实行现场技术保障，确保系统在活动期间正常运行。

**12.培训服务要求**

12.1投标人应免费提供技术培训服务（包括授课费、资料费、参加培训人员的差旅食宿费）。投标人需在投标文件中列出详细的技术培训计划，包括培训课程、参加培训的人数、培训时间、培训地点等。

12.2本项目要求对日常操作人员和系统维护人员进行集中培训，主要对终端设备的常规操作、故障排除等内容，培训师资不少于1人，培训次数不少于1次。

 **13.保密要求**

13.1乙方需对项目相关技术和数据保密，未经甲方许可，不得转存或拷贝项目数据，不得披露项目相关技术和信息。因乙方未遵守保密要求而引发的一切后果，均由乙方自行承担。

13.2在项目实施、部署、运维期间，因乙方未配置安全策略或未按甲方数据安全管理要求操作或操作不当以及人为破坏等情况，造成应用停止服务或者数据泄露，按照各级追责问责机制，由乙方负责；造成严重后果的，依照相关法律、法规进行处置。

13.3甲方提供给乙方的数据、设备等资源，以及乙方在项目过程中收集、产生、存储的数据和文档等资源均归甲方所有。乙方应保障甲方对这些资源的访问、利用和支配，未经甲方授权，乙方和任何第三方不得进行访问、修改、披露、利用、转让、销毁。

**14.应急保障**：如遇重大活动，接到采购人通知后，必须无条件派工程师实行现场技术保障，确保系统在活动期间正常运行。

七、其他要求

1.供应商应对实施、操作等过程中采取保密和安全措施，因供应商造成的不良影响和损失，供应商应承担相应责任。

2.技术部分中要求提供的资料需清晰可辨，否则视为无效响应处理；采购需求文件（含附件）中标有“▲”的技术指标不容许发生偏离，如发生偏离或其他技术指标如有明显不符合采购文件（附件）参数标明的，将视为投标无效。中标后在签订合同前，需提供提并核对设备的具体参数，以满足整网设备功能要求，如具体参数不符合招标要求将做虚假响应处理，并上报采监部门。

舟山市公安局新城分局

 2025年6月25日

**附件1：**

**一、投标报价一览表**

**货币种类：人民币（元）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **投标报价** |
| **小写** | **大写** |
| **1** |  | ￥ |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签章或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或投标人代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

**二、分项报价明细表**

项目名称： 单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |
| 合计（小写） |
| 合计（大写） |

注：合计价格须与报价一览表投标总价一致。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或投标人代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

**附件2：**

**投 标 函**

致：（采购人）

我方**（投标人名称）**已详细审查了贵方采购编号为**（采购编号）**的**（项目名称）**采购项目的采购文件及其相关补充文件**（若有）**，并正式授权我公司的**（被授权人姓名）** 以本公司名义，全权代表我方自愿参加上述招标项目的投标，现就有关事项郑重承诺如下：

1、我方已详细审查了招标文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

2、我方遵守相关法律法规的规定。同意招标文件中所提到的无效标条款，并服从有关开标现场的会议纪律。否则，同意被废除投标资格。

3、我方所提供的一次性投标产品报价均具充分的合理性和准确性，保证不存在低于成本的恶意报价行为，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得合同授予资格。

4、投标有效期为自开标之日起90天内，如在投标有效期内撤回投标，我方同意被废除投标资格。

5、我方承诺参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和依法缴纳了税收（投标截止时间进行计算）。

6、我方承诺具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

7、我方承诺所提供的一切投标文件经已认真严格审核，内容均为全面真实、准确有效且毫无保留，绝无任何遗漏、虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，同意被废除投标资格和相关的处罚。

8、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

9、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

地址： 邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_投标人代表姓名 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人名称(公章):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

**声明函**

致： （采购人）

我方 （投标人） 在参加政府采购活动前三年内，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此声明！

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年 月 日

**法定代表人授权函**

致： （采购人）

我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权函一直有效。被授权人在授权函有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名： 法定代表人签名：

 投标人公章：

 年 月 日

注：1、授权委托书必须有法定代表人和投标人代表双方签字，否则将导致投标无效。

1. 附法人身份证及授权代表身份证复印件。

**附件3：**

**技术参数偏离表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **招标文件所要求的性能要求** | **所投产品性能** | **偏离情况及****说明** |
| **1** |  |  |  | **正偏离/符合/负偏离** |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **……** |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

日期： 年 月 日