**适用机型**

**理想SV5231C速印机**：

**技术指标：**

1，高速数码制版，制版时间约16秒（A4长边进纸），版纸单元前置；

2，废版容量约100个版，油墨供应为全自动每瓶容量1000毫升（米糠环保油墨）；

3，印刷面积最大251 mm×357mm（B4）,印刷走纸尺寸最大310 mm×432mm;

4，LED+中文一键式操作面板，RISO智能IQ系统；

5，扫描分辨率：600dpi×600dpi,印刷分辨率: 300dpi×600dpi

6, 进纸/出纸盘容量最大：1600张（110mm堆叠高度以下）；

7，印刷速度最快130ppm（5级调速），标配电脑打印接口；

8，RISO consle(控制台），集成多个应用程序，可以在电脑上通过浏览器轻松查看产品、耗材以及系统状况等信息

9，具有加密打印功能、分隔插页功能、计数器报表输出、编程功能、自动关机设定等功能

10，整机原厂保修2年；

**商务要求:**

1，整机保修2年，要求本地化服务，叫修响应时间2-4小时内。

2，要求合同签订后5个工作日内安装调试完成。

3，要求具备办公文印设备销售资质，签订合同时提供厂家授权函。