**大通V90长轴高顶冷藏车**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **车辆名称** | 中汽牌冷藏车 | 546d49af89575a585ef5d48312f6087 | |
| **公告型号** | ZQZ5042XLCSH6 |
| **底盘型号** | SH5042XXYH9DB |
| **发动机型号** | SC20M150Q6 |
| **发动机排量（L）** | 2.0 |
| **发动机功率（KW）** | 110/150马力 |
| **总质量** | 3800KG | **额定载质量** | 895KG（准乘人数3人） |
| **轮胎** | 195/75R16LT 12PR | **颜色** | 白 |
| **外形尺寸(mm)** | 5546×2062×2755 | **货箱尺寸(mm)** | 2580×164×1555 |
| **车辆配置：** | 原厂配置 | | |
| **车厢及制冷机配置说明：** | 1、车厢按医用生产采用四周封密式保温厢板，内蒙皮为不锈钢板，保温层材料为硬质聚氨酯，保温层的厚度为80-100mm。  2、地板采用铝合金花纹板或铝合金T型导轨，盆形翻边高度200mm。  3、门框及开启机构均为不锈钢件。厢内安装LED顶灯。  4、制冷机组为开利C400机组，可控温度-18度。 | | |
| **总价：** |  | | |