☆商务要求：（1）中标供应商在签订合同前提供原厂质保函；（2）中标供应商需按甲方要求对上述产品进行现场安装调试（包括所有甲方授权安装的应用程序及数据迁移）并每年安排工程师巡检。保修期间任何软硬件故障，乙方在接到甲方通知后2小时必须到场响应；（3）付款：项目验收后60个工作日支付100%付款；（4）交货日期：竞价成交后5个工作日内，逾期交付将扣除合同金额的5%作为违约金。（5）所投产品必须满足招标参数的全部要求，不允许偏离，质量及安装要达到国家标准，否则视为无效投标并追究责任。如有未满足采购人相关参数进行虚假应标或乱报价中标不供货者，采购人有权对投标人进行废标处理并上报省财政厅追责处理。

1. 一体机电脑DELL OptiPlex 5480AIO

|  |  |
| --- | --- |
| 数量 | 25套 |
| 品牌型号 | Dell OptiPlex 5480 AIO 一体机 |
| 主板 | 英特尔  Q470 芯片组 |
| 电源 | 能效为92%(典型值)的220W高效PSU(80PLUS白金认证) |
| CPU | 第十代智能 英特尔酷睿 i5-10500T (6-核, 12MB 缓存, 2.3GHz 至 3.8GHz, 35W) |
| 内存 | 标配原厂8G(DDR4) |
| 硬盘 | 1TB SATA(7200 rpm)+ M.2 256GB PCIe NVMe Class 35固态硬盘 |
| 显卡 | 英特尔 UHD 显卡 630  |
| 显示屏 | 23.8英寸，全高清。1920x1080，60Hz，防眩光，WLED。非触控InfinityEdge72%NTSC典型值，250尼特，宽视角。 |
| 摄像头 | 200万像素全高清网络摄像头,带弹出式隐私功能，全高清红外网络摄像头(支持Windows" Hello ) |
| 网络 | 集成千兆以太网卡，英特尔" Wi-Fi6 AX201 , 2x2 (Gig+)+蓝牙5.1 |
| 音频与扬声器 | 4通道高保真音频,配有Realtek编解码器AL C3289控制器 |
| 鼠标、键盘 | DELL无线键鼠套装KM5221W |
| 端口 | 1个RJ-45端口, 6个USB，2个音频，1个DP |
| 扩展槽 | 3个M.2 |
| 操作系统 | 出厂预装Windows 7 pro操作系统 |
| 机房部署应用 | 出厂预装同品牌网络同传软件，简单易懂，方便操作。 |
| 远程网络控制 | 可控制人员设备是否能上网，或者设定机房内计算机内外网的访问黑白名单，提供良好办公业务环境，并提供相关功能证明文件； |
| 操作系统 | 预装Windows 10 操作系统,能完美运行Windows7 |
| 系统安全 | 随机提供主机生产商提供同品牌备份与恢复解决方案，支持从U盘/移动存储，或者网络备份恢复Windows操作系统、数据；支持备份选定目录的文件数据；支持裸机恢复，在操作系统崩溃/无法进入Windows时不影响备份/恢复运行 |
| 服务 | 五年原厂整机保修含硬盘不返还服务，五年专业支持：7\*24技术支持，所有配置必须原厂原配直发到用户处，不接受转运，不接受组装拆机产品，保证完整包装不开封，为保障用户权益，货物的生产日期必须在合同签订后，所有硬件设备保修信息均为“本项目的使用单位” |

2、一体机电脑DELL OptiPlex 5490AIO

|  |  |
| --- | --- |
| 数量 | 158套 |
| 品牌型号 | Dell OptiPlex 5490 AIO 一体机 |
| 主板 | 英特尔 ® Q570 芯片组 |
| CPU | 第11代智能英特尔® 酷睿™ i5-11500 (12 MB 缓存, 6 核, 12 线程, 2.70 to 4.60 GHz Turbo, 65W) |
| 内存 | 8GB (1X8GB) 2666MHz DDR4内存，2个插槽，最大64G |
| 硬盘 | 配置1块M.2 256 GB PCIe NVMe固态硬盘+1块2.5寸1T 7200rpm硬盘，支持固态硬盘、混合硬盘、混合SED，支持傲腾™ 内存。 |
| 显卡 | 集成英特尔® 核芯显卡 |
| 显示屏 | 23.8 英寸，全高清，1920 x 1080，60 Hz，防眩光，WLED，非触控，框宽度≤3mm |
| 网卡 | 集成英特尔千兆以太网LAN 10/100/1000 |
| 无线网络 | 英特尔 Wi-Fi 6 AX201, 双频 2x2 802.11ax 含 MU-MIMO + 蓝牙 5.1 |
| 接口 | ≥6 个 USB端口、1 个通用音频端口、1 个 RJ-45 以太网端口。支持智能开机、1 个输出音频端口、1 个 DP端口 |
| 托架数 | 一个内置2.5英寸托架 |
| 扩展槽 | 2 个M.2 2230 插槽、1 个用于 2.5 英寸硬盘的 SATA 3.0 插槽、1 个 Kensington 安全线缆插槽 |
| 摄像头 | 200 万像素全高清网络摄像头，带弹出式隐私功能 |
| 读卡器 | 1 个 SD 卡插槽（侧面） |
| 电源 | 80 PLUS 内置电源装置 (PSU) 能效为 85%（典型值）的 155 W 高效 PSU（80 PLUS 铜牌认证）  |
| 声卡 | 集成声卡 |
| 扬声器 | 内置音频扬声器 |
| 键盘鼠标 | DELL无线键鼠套装KM5221W |
| 操作系统 | 预装Windows 10 操作系统,能完美运行Windows7 |
| 机房部署应用 | 出厂预装同品牌网络同传软件，简单易懂，方便操作。 |
| 远程网络控制 | 可控制人员设备是否能上网，或者设定机房内计算机内外网的访问黑白名单，提供良好办公业务环境，并提供相关功能证明文件； |
| 系统安全 | 随机提供主机生产商提供同品牌备份与恢复解决方案，支持从U盘/移动存储，或者网络备份恢复Windows操作系统、数据；支持备份选定目录的文件数据；支持裸机恢复，在操作系统崩溃/无法进入Windows时不影响备份/恢复运行 |
| 服务 | 五年原厂整机保修含硬盘不返还服务，五年专业支持：7\*24技术支持，所有配置必须原厂原配直发到用户处，不接受转运，不接受组装拆机产品，保证完整包装不开封，为保障用户权益，货物的生产日期必须在合同签订后，所有硬件设备保修信息均为“本项目的使用单位” |