**技术要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **序号** | **项目内容****（设备名称）** | 技术参数或配置要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 投影机 | 1、会议一体机具备投影显示模块、摄像头模块、麦克风模块、音响模块、无线投屏等功能模块一体。▲2、显示模块采用DLP技术，显示芯片≥0.47''DMD FHD；投射比≤0.8:1；投影画面尺寸最大可支持150英寸，投影亮度不低于3500流明；显示分辨率不低于1080P，支持自动对焦；▲3、摄像头支持≥120°超广角，不低于9倍变焦，支持智能人像；▲4、麦克风采用6麦圆形阵列，360°全向拾音；拾音距离可以达到8-10米（直线距离）；具备智能回声消除、自动降噪（自动消除稳态和瞬态环境噪音）、人声增强、远近音量均衡、双讲互不干扰等功能。5、会议音响≥10W功率，还原率≥99%。▲6、会议一体机内置系统，CPU数量≥6核、最高主频≥1.8GHz，RAM≥4GB；ROM≥64GB；允许安装第三方应用。7、支持外设模式，支持PC端会议软件（如腾讯会议/飞书/钉钉等）调用设备的麦克风，摄像头，音响等硬件能力，扩展PC的视频会议硬件能力。8、支持通过无线和有线方式连接PC和设备实现外设模式的使用。▲9、会议一体机应支持无线投屏、支持≥4屏同投，满足Windows、macOS、Android、iOS、鸿蒙、麒麟、统信等系统的设备无线投屏；▲10、采用蓝牙触控板作为设备遥控，支持使用无线触控板进行操作控制，触控板支持鼠标操作和键盘输入，且支持两种操作模式的随意切换；触控板鼠标操作模式支持手势操作，可通过单指/双指/三指/四指的操作实现不同的屏幕操作效果，触控板应支持一级按压功能。11、接口具备至少1个USB2.0、1个USB3.0、1个HDMI和1个LAN（千兆）接口。12、适配成者无线手写板，手写板支持白板书写、截屏批注、按线删除笔迹、整屏清除笔迹、保存笔迹；手写板屏幕类型RLCD（全反射LCD屏）；手写板休眠唤醒方式，拿起笔或按任意键，设备唤醒；系统为：WritePadOS（基于Android）13、中标供应商需提供原厂地拉幕布。▲14、中标供应商需提供3年原厂售后服务承诺，提供免费升级替换成最新软件使用承诺，加盖单位公章。 | 1 | 台 |

**所有带“▲”的条款系指实质性要求条款。**

1. **商务要求**
2. 所投产品必须符满足招标的全部要求。供应商在温州必须提供本地化服务；30分钟响应，90分钟到达现场服务； 2、供应商报价应包括以上设备安装调试培训及全部费用，所投产品要求原厂全新正品，并按询价要求提供相关资料。 3、中标后未提供证明、截图、证书复印件等，视为无效投标。所有产品的质量及安装要达到国家或国际标准。 4、在合同签订后卖方提供合同总金额2.5%的履约保证金，直至供应齐全且完成安装、调试、验收合格后退还履约保证金。所有设备到现场，供应齐全且完成安装、调试、验收合格后买方支付合同价款的100%（卖方需开具全额发票并经使用单位签字盖章）。 5、所有产品的质量及安装要达到国家或国际标准； 6、供应商在报价时应考虑人力成本和运输成本以及实际场地的突发情况，供应商在报价前必须要提供现场踏勘，充分考虑报价价格，本单位不承担任何费用； 7、以上商务条款中标供应商必须全部满足，否则报价无效。
3. 项目咨询人，王老师，15355957777

**七、其它要求**

**1、交货时间及地点：客户指定地点**

**2、质保期：自验收合格后 3 年**