**长沙市龙塘小学教学楼空调采购需求**

学校需要采购一批空调进行安装使用。分别需要采购 1.5 匹挂式空调 112 台，具体见采购需求。

具体技术规格、参数与要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 参考品牌 | 技术规格参数 |
| 1 | 1.5匹挂式空调 | 美的、格力 | 1、额定制冷量：≥3510W；  2、额定制热量：≥5010W；  3、额定制冷功率：≤845W；  4、额定制热功率：≤1240W；  5、电辅加热功率：≤1000W；  6、循环风量：≥720m3/h；  7、电源规格：220V/50Hz；  8、防水等级：IPX4  9、原配连接管道须采用全铜管； 10、空调外机安装，不锈钢支架，包含室外支架；  11、需提供节能认证证书 |

|  |  |
| --- | --- |
| **商务项目** | **商务要求** |
| **报价要求** | 一次性包干报价（包含但不限于以下相关辅材：空调插头、插座、配备空气开关、加厚不锈钢空调支架（支架厚度不低于1.8mm）、开孔、铜管加长、高空作业等所有费用），成交后采购人不另外承担设备安装及辅材等一切其他费用。 |
| **送货** | 送货时间：合同生效后，在接到中心通知送货上门通知后，15个工作日内送货并安装。  送货地点：用户要求指定地点  送货方式：免费送货上楼包安装，项目清单所有材料按采购人要求送至指定地点。 |
| **验收要求** | 送货型号与合同一致，按照采购人需求参数验收，要求全新正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证，并保证安装的空调均为原厂原封新机，不得使用翻新机，按采购人要求安装后能正常使用。 |
| **售后** | 项目整体质保期为自验收通过之日起六年；提供7\*24小时服务。 |
| **安全责任** | 供应商负责其派出人员的人身意外保险，如果安装、调试等过程中发生安全事故，由供应商承担一切法律责任。 |
| **违约条款** | 中标人如不能按时、按质供货或提供服务，需在产生违约行为后7个工作日内按合同总价款的10%支付违约金，具体违约责任条款以签订的合同为准，如中标人未在规定时间内按采购人要求进行整改，采购人有权解除合同。 |

六、其他要求

1.为保障空调后期的管理与维护，要求投标的所有空调的品牌相同。

2.空调不接受快递送货。

3.响应附件要求：

（1）供应商需提供商品清单，并加盖供应商公章。清单包括但不限于：空调品牌、空调型号、数量、单价、参数铭牌照片。空调品牌符合参考品牌、空调型号能满足技术规格参数，数量与需求一致，单价与总价均不能超过最高限价，不接受替代品牌，否则视为报价无效。

（2）要求供应商**提供空调产品制造商针对本项目的售后服务承诺函，并加盖供应商公章。**

# 