**长沙县实验中学中南学校教室空调采购需求**

1. **项目名称**：长沙县实验中学中南学校教室空调采购
2. **采购控制价**：187000元。

**三、采购方式**：电子卖场竞价

**四、项目概况**：

学校需要采购一批空调进行安装使用。分别需要采购 1.5 匹挂式空调 68 台，具体见采购需求。

**五、项目对供应商的资格要求**：

1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》；

3、竞价人近三年内在经营活动中没有违法记录及经营异常或重大失信、税收违法记录，提供企业竞价截止日前有效期内的信用查询截图（各竞价人在信用中国官网自行查询）；

4、本次采购不接受联合体竞价，且本项目合同禁止转包、分包；

**六、采购内容**：

★1、采购明细（因包安装特建议竞价单位竞价前进行现场查勘，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。）

具体技术规格、参数与要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 参考品牌 | 技术规格参数 |
| 1 | 1.5匹挂式空调 | 美的、格力 | 1、额定制冷量：≥3510W；2、额定制热量：≥5010W；3、额定制冷功率：≤845W；4、额定制热功率：≤1240W；5、电辅加热功率：≤1000W；6、循环风量：≥720m3/h；7、电源规格：220V/50Hz；8、防水等级：IPX49、原配连接管道须采用全铜管；10、空调外机安装，不锈钢支架，包含室外支架；11、需提供节能认证证书 |

|  |  |
| --- | --- |
| **商务项目** | **商务要求** |
| **报价要求** | 一次性包干报价（包含但不限于以下相关辅材：空调插头、配备空气开关、加厚不锈钢空调支架（支架厚度不低于1.8mm）、开孔、铜管加长、高空作业等所有费用），成交后采购人不另外承担设备安装及辅材等一切其他费用。 |
| **送货** | 送货时间：合同生效后，在接到中心通知送货上门通知后，15个工作日内送货并安装。送货地点：用户要求指定地点送货方式：免费送货上楼包安装，项目清单所有材料按采购人要求送至指定地点。 |
| **验收要求** | 送货型号与合同一致，按照采购人需求参数验收，要求全新正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证，并保证安装的空调均为原厂原封新机，不得使用翻新机，按采购人要求安装后能正常使用。 |
| **售后** | 项目整体质保期为自验收通过之日起六年；提供7\*24小时服务。 |
| **安全责任** | 供应商负责其派出人员的人身意外保险，如果安装、调试等过程中发生安全事故，由供应商承担一切法律责任。 |
| **违约条款** | 中标人如不能按时、按质供货或提供服务，需在产生违约行为后7个工作日内按合同总价款的10%支付违约金，具体违约责任条款以签订的合同为准，如中标人未在规定时间内按采购人要求进行整改，采购人有权解除合同。 |

★注：本项目属于特殊场地安装，竞价供应商需到实地进行现场踏勘测量，知悉项目的详细情况。为确保项目质量及安装工作的顺利实施需进行现场踏勘的，可提前电话预约，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。

七、其他要求

1.为保障空调后期的管理与维护，要求投标的所有空调的品牌相同。

2.空调不接受快递送货。

**八、竞价时必须上传的附件：**

**1、提供营业执照复印件（加盖竞价单位公章）。**

**2、提供湖南省政府采购供应商资格承诺函。**

**3、提供竞价单位截止竞价日前有效期内的信用查询截图。**

**4、提供现场勘察学校证明文件。**

**5、货物报价清单（加盖竞价单位公章）。**

**6、提供所投空调产品制造商针对本项目的投标空调型号提供的售服务承诺函（加盖制造商公章）。**

**7、提供所投标产品的参数（加盖竞价单位公章）。**

**8、提供竞价单位完全响应售后服务承诺书（加盖竞价单位公章）。**