工人俱乐部（消防综合体能训练馆）球场地面建设项目采购需求

**一、项目概况**

项目名称：湘潭经济技术开发区消防救援大队工人俱乐部（消防综合体能训练馆）球场地面建设工程采购项目。

项目地点：湘潭经济技术开发区消防救援大队。

**二、资格要求**

供应商必须符合以下规定，即：

1.具有独立承担民事责任的能力和从事本项目的经营范围。

2.参加政府采购活动前三年内，未被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，在信用中国无处罚记录未消除，无行政处罚、严重失信、经营异常在途记录，在经营活动中无重大违法违规记录；

3.符合法律法规规定的其他条件，符合湖南省政府采购电子卖场有关资格条件。

4.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

5.法律、行政法规规定的其他条件；

6.满足湖南省电子卖场上相关建筑行业投标资格；

7.需具备建筑工程施工总承包叁级或装饰装修专业承包贰级、安全生产许可证，且都处于有效期内；

**三、响应文件要求**

（1）上传竞价响应文件（盖公章的纸质材料扫描后在附件中上传），包括：资格证明材料、报价文件、施工方案等。

（2）报价不得超过采购控制总价。

（3）质保服务承诺函。

（4）报价时需使用工程量清单（附件）进行报价，不接受其他文件报价。

注：以上纸质材料加盖单位公章扫描后在附件中上传。

**四、项目清单及报价明细**

详情请下载查阅附件《湘潭经济技术开发区消防救援大队工人俱乐部（消防综合体能训练馆）球场地面工程预算单》

**五、预算金额**

项目总费用人民币：194,023.31元，大写：壹拾玖万肆仟零贰拾叁元叁角壹分（含人工、材料、搬运费、安装、发票税费、人工保险及此项目产生的所有费用）。

**六、技术要求**

**（一）基础部分**

1.基础需坚实、平整，无裂缝、空鼓等缺陷，以确保场地的稳定性。

2.合理设计坡度，保证排水顺畅。

3.达到《工程施工质量验收规范》合格标准。

**（二）木地板部分**

**1 、篮球场运动场地整体木地板构造说明**

●油漆：体育馆木地板专用漆

●防潮隔离层：无纺布

●面层地板：枫桦木 1810\*52-81\*22mm

●毛板：多层胶合板 2440\*1220\*12mm±2

●单龙骨：松木 40\*60mm±2,经高温高压处理

●减震垫：热塑性弹性体，坚固耐用、弹力十足

**2 、羽毛球场运动场地整体木地板构造说明**

●油漆：体育馆木地板专用漆

●防潮隔离层：无纺布

●面层地板：枫桦木 1810\*52-81\*22mm

●毛板：多层胶合板 2440\*1220\*12mm±2

●单龙骨：松木 40\*60mm±2,经高温高压处理

●减震垫：热塑性弹性体，坚固耐用、弹力十足

●运动地板胶：4mm 羽毛球场地专用运动地板胶铺贴

以上要求必须满足厚度要求，单块木板大小更改需提前联系甲方，同意后可进行更改。

**七、商务要求**

招标公示结束15天内签订合同，签订合同后30天内完成，若工期延误，每逾期一天，需按照工程款的 1%支付违约金，该违约金将从工程款中扣除。

1. 产品运输、保险及保管

1.1成交供应商负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

1.2成交供应商负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格。

1.3成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险。

2. 施工要求

2.1 成交供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。施工期间，应接受采购人的监督管理，遵守有关规定。

2.2 工程竣工验收后，成交供应商应在20天内提交完整齐备的工程竣工资料和验收资料装整成册交采购人，并必须保证所有归档资料的真实性。

2.3 施工单位必须按照设计图纸及国家颁布的有关施工规范要求施工，所有使用的产品应符合国家标准，采用得到国家认证的厂家产品。

3.验收要求

3.1、工程验收标准：参照建筑工程施工质量验收规范及市政工程施工及验收规范、环保要求

3.2、工程验收阶段：

工程中间验收：工程正式施工前，成交供应商应该严格按照采购人所提供工程量清单要求，向采购人提出书面验收申请（如配电设备、建筑材料），由采购人签字认可后，方可进行后续施工；相关设备等均应在安装前按其规格、质量分批进行阶段检测、验收；建筑材料应在铺安装、修筑前进行验收。

工程竣工验收：采购人应在施工单位递交书面工程竣工验收申请报告及结算审计资料后，组织进行项目验收。

3.3 工程应符合现行国家有关工程施工验收规范和标准。

4.质量保证装修项目（一）

4.1本工程质量应符合建筑工程施工质量验收规范及环保要求且验收合格。

4.2项目整体质保期为一年。维护期内出现任何工程质量问题，成交供应商必须无偿整改，相关费用全部由成交供应商承担。

4.3质量保修：按建设工程质量管理条例（2019年修正版）国务院令（第714号）相关规定执行。

4.4质量保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

**八、付款方式**

工程完工，安装合格后，乙方需配合甲方准备结算审计资料。在结算审计验收通过后，甲方一个月内支付项目款的 97%，剩余 3%为质保金。质保期满后一个月内，支付乙方剩余项目款项。

**九、其他要求**

对于上述项目要求，建议供应商前往现场踏勘，踏勘不作为竞价条件，未探勘导致成本增加或其他原因无法完成的，由供应商承担。施工过程需严格按照国家相关工艺和标准进行，符合环保标准，并提供相应合格证明及检验报告。施工完毕后，将进行审计验收，所有施工内容必须符合A级木地板运动场地要求，办理竣工结算时，保证报价全面真实。

湘潭经济技术开发区消防救援大队

2025年6月12日