湘潭市九华中学九新楼防火门更换采购需求及竞价要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 内容规格及要求 | 竞价单位报价 |
| 九新楼防火门更换 | 1. 旧门及旧门框拆除、卫生清理、运出处理等。 2. 不锈铁防火门，标准执行GB12955-2008，型号规格GFM-2125-d5A1.00（乙级）-2，提供CCCF认证及防火产品身份标识，做到一门一证。 3. 每套约1.8米\*2.05米=3.69平方米。每套含不锈铁门框1副、门2扇、平衡杆1根。共约44-45套. 4. 报价含含所有材料费、运费、安装费、旧门及旧门框拆除费、卫生清理费、运出处理费等所有费用。 | 每平方米报价：  合计： |
| 预算金额 | 陆万元以内 | |
| 竞价要求 | 1、为保证时效性和售后服务，只接受湘潭市范围内有相应资质的厂家或公司竞价。  2、竞价单位须按采购方规定的内容及要求提供报价, 严禁恶意竞价，报价必须控制在市场批发价与零售价之间。  3、工程完工后，学校组织相关人员验收合格后**按实**通过政采云平台结算。  4、质保期1年，质保期内所安装的防火门及门框非人为原因出现问题必须免费及时维修到位。 | |