采购需求

为确保我单位工程顺利完成，特发布如下采购需求公告。

一、项目基本概况

项目名称：岳阳县铁山水资源保护中心库区航道浮漂设置

项目地址：岳阳县铁山水资源保护中心铁山水库库区。

**二、采购控制价为：20万元（**包含税费、各种材料、安装、运费、人工费、设计费、地方协调费、施工费等项目建设启动到采购方验收合格所产生的全部费用**）。**

**三、采购方式**：进湖南省政府采购电子卖场采取竞价方式采购，凡供应商总报价超过20万元则为无效报价，请勿恶意报价，如供应商恶意报低价扰乱市场拉入湖南省政采云黑名单，中标单位经公示无异议后与采购方签订正式合同。

**四、竞价时间：**2025年07月8日至2025年07月11日止。

**五、采购内容及参数要求：**

**标体、锚链、标石、平衡坨、太阳能指示灯制作**

标体采用*t=4m*m的钢板焊接而成，平衡杆采用直径114mm钢管制作，标体直径1.1米，平衡杆长0.7米。

标石为混凝土浇注，每个重50kg，系直径12mm的锚链12米长，平衡坨10kg固定在平衡杆下端，在水上作业自备船舶和电源。

**六、采购商务要求**

1、设计要求：报价供应商认真查看核心要求和采购需求与项目描述，提供一套符合项目需求的方案，（效果图、施工方案等）完整的设计方案和效果图给采购方，设计方案和效果图必须达到较高的设计水平，如设计方案和效果图粗制滥造、设计水平低下，采购方可不予受理。

2、工期要求:现在是水库枯水期本月底要进入汛水期，本项目工期要求7天，竟价成功的供应商应在2日内签订合同，合同签订后7天内完成全部工程并通过验收。供应商如逾期，须向采购方偿付逾期完工违约金，逾期违约金按1000元一天计算，采购人可在工程结算款中扣除。

3、协调服务：本项目在于铁山水库如有补偿或者项目矛盾有中标供应商自行解决。

4、商务要求：项目承包方需提供详细施工方案，营业执照、报价明细清单、效果图、质量承诺函、否则不予通过。

5、注意事项

（1）报价不得超过单位的采购预算，总价款包含材料费及税费等一切费用，不得恶意低价竞标，或者中标后拒绝提供服务。

（2）采购单位可针对竞价单位所提交资料，择优选取经验丰富、报价低、发案优、服务好的竞价单位，本次采购不保证最低价中标。

（3）为了防止恶意竞标，本项目中标候选人公示后需在2个工作日之内签订施工合同。

**七、响应文件提交须知**

参与竞价的供应商须在电子卖场“需求响应栏”中上传响应文件，响应文件包含以下资料：

1、营业执照及相关资质材料。

2、供报价清单。

3、施工方案。

4、施工效果图。

5、质量承诺函。

6、逐页加盖公章和签字，PDF文件上传，竞价文件的条款要求提供相关响应资料。否则，竞价无效。

**八、供应商报价及有关事项**

1.实施一次报价，符合竞价文件要求。

2.投标人不能证明其报价合理性的将其作为无效投标处理。

3.如有虚假，取消中标资格，并向相关部门反映，列入不良记录。

**九、费用**

供应商自行承担参加本次采购活动的所有费用。

**十、 联系方式**

采购人：岳阳县铁山水资源保护中心

联系人：李股长

联系电话：18711238866

地 址：湖南省岳阳市岳阳县荣家湾镇团结路6号

附件

质量承诺书

岳阳县铁山水资源保护中心：

如我公司承担贵单位的航道浮漂设置，务必按照“采购需求”中规定的时间节点完成服务任务，并确保质量符合要求，如不能在规定的时间内完成全部工作任务和服务，或提供的服务达不到质量标准，概由我公司承担项目服务当中的所有费用，贵单位可不予支付任何费用。

**特此承诺！**

供应商名称（盖章）：

供应商法人代表签字：

年 月 日