汝城大队货架采购明细

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单价 | 数量 | 小计 | 规格 | 备注 |
| 1 | 层板式钢制货架  （三层） |  | 2 |  | 尺寸：长1.9m、宽70cm、高2.6m  主材：冷轧钢、角钢、方管、钢板、双层承载式钢板  表面处理材料：防锈漆、粉末涂料  配件：螺栓、螺丝、膨胀螺丝、塑料防撞条 | 含油漆、抛光、焊接、现场拼装等工时费 |
| 2 | 层板式钢制货架  （四层） |  | 4 |  | 尺寸：长1.9m、宽70cm、高2.6m  主材：冷轧钢、角钢、方管、钢板、双层承载式钢板  表面处理材料：防锈漆、粉末涂料  配件：螺栓、螺丝、膨胀螺丝、塑料防撞条 | 含油漆、抛光、焊接、现场拼装等工时费 |
| 合 计 |  | | | | | |