**采购需求**

**一、采购人：**祁阳市自来水有限责任公司

**二、项目名称**：生活饮用水用聚氯化铝采购

1. **内容及要求：**

**1、产品名称、型号、单价、金额**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 最高控制单价/元 | 最高控制单价（元） | 备注 |
| 聚氯化铝 | 固体 | 吨 | 26 | 2800 | 72800 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

**2、交货地址：**祁阳市自来水有限责任公司水厂内，卸货费用由 采购人 负责。

**3、运输方式及费用负担：**包装规格采用无毒聚乙烯塑料袋，外加编织袋，每袋净含量25kg。运输费用由供货方负责。

**4、产品质量标准：**生活饮水用聚氯化铝（GB15892-2020）

|  |  |
| --- | --- |
| 指标名称 | 指标 |
| 氧化铝（AL₂O₃）的质量分数/% ≥ | 固体：30 |
| 盐基度/% | 45.0-90.0 |
| 密度（20℃）/（g/m³） ≥ | 1.12 |
| 不溶物的质量分数/% ≤ | 0.1 |
| PH值（10g/L 水溶液） | 3.5-5.0 |
| 铁（Fe）的质量分数/% ≤ | 0.2 |
| 砷（As）的质量分数/% ≤ | 0.0001 |
| 铅（Pb）的质量分数/% ≤ | 0.0005 |
| 镉(Cd)的质量分数/% ≤ | 0.0001 |
| 汞（Hg）的质量分数/% ≤ | 0.00001 |
| 铬（Cr）的质量分数/% ≤ | 0.0005 |

注：表中所列产品的不溶物铁、砷、铅、镉、汞、铬的质量分数均按AL₂O₃含量为10.0%计，AL₂O₃含量＞10.0%时，应按实际含量折算成AL₂O₃为10.0%产品比例，计算出相应的质量分数。本产品还应符合国家相关法律法规及强制性标准要求。

**5、产品质量要求:**

（1）若因产品质量造成采购人及第三方经济损失，均由供方人承担及赔偿。

（2）每次供货需提供该批次的出厂检验合格报告及合格证，湖南省涉及饮水卫生安全产品卫生许可批件复印件（加盖单位公章）

（3）按国家标准执行，实行“三包”

**6、供货期限**：竞价成功后7天内。