竞价公司要求要求

1、产品质检报告（意向桌椅品牌）；产品授权书

2、竞价中标后2天之内送样品

3、交货期：竞价中标后3天内交货

4、产品授权资料递交截止时间2025年7月10日上午12点

产品材料要求：

1、基材：E1级刨花板，表面耐划痕合格，表面耐光色牢度合格；

2、封边：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边，具耐干热性，耐开裂性，耐冷热循环性，耐磨性； 3、一级冷轧钢管；面托：3.0mm钢板冲压成型；横梁：ø50\*1.2mm圆管；立柱：30\*60\*1.2mm椭管；底脚：一字形底脚30\*60\*2.0mm；脚轮：带刹车2.0英寸PU静音轮；

书网：采用ø16\*1.0mm不锈钢圆管与塑胶件紧密扣合组成；铁挡板：厚度1.0mm，冲孔、折弯、焊接完成；折叠方式：手动旋钮机关，自动弹回卡位，扣合紧密；

4、表面全处理：经磷化（防锈、去油），采用高温静电喷涂；

特点：外形美观，合适堆叠，节省空间。 座椅 管壁1.2厚/带顷仰功能/纯棉