大田湾校区车库屋面防水

采购需求

一、项目概况

1.工程名称：大田湾校区车库屋面防水。

2.工程地点：吉首大学大田湾校区。

3.工程内容：

3.1 防水层拆除，垃圾外运；

3.2 屋面卷材防水等；

二、**工程要求：**

1.施工工期：15日内完成；

2.防水卷材：SBS改性沥青聚酯胎防水卷材，带砂，厚度4mm，符合GB 18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》标准。

三、工程费用：招标控制价肆万伍仟伍佰元整（45500元），其中暂列金为3500元。

四、其他事宜

1. 资质条件：防水防腐保温工程专业资质承包资质贰级及以上。

2. 报价文件需由造价员编制并经造价工程师审核签章（提供相应资质证件）。

3. 工程量据实结算。

4. 付款方式：项目竣工验收合格，经审计完成后支付结算审计金额的97%，余款两年后经甲方验收合格无息支付。

基础设施维修科

2025年6月24日