货物网上竞采文件

项目名称：重庆市渝中区巴蜀幼儿园运动场地升级项目

采购单位：重庆市渝中区巴蜀幼儿园

二〇二五年七月

目 录

1. 采购公告…………………………………………3
2. 供应商须知………………………………………4
3. 项目技术要求……………………………………6
4. 项目服务需求……………………………………8
5. 评标、无效投标条款、合同签订………………10
6. 响应文件格式要求…………………………… 12
7. 采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》和重庆市政府采购有关政策规定，我单位拟采用询价方式对重庆市渝中区巴蜀幼儿园运动场地升级项目进行采购，诚邀符合相应资格条件的商家前来参与，现将有关事宜公告如下！

1. 项目内容：重庆市渝中区巴蜀幼儿园运动场地升级项目
2. 文件获取方式：重庆市政府采购网（云平台）公告系统里下载
3. 开标地点：网上直接开标

### 四、采购内容

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 采购预算（元） | 备注 |
| 重庆市渝中区巴蜀幼儿园运动场地升级项目 | 100000 | 不接受联合体投标 |

1. 供应商须知

一、资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、费用说明

参与本采购项目所产生的一切费用均由投标人自理。

三、报价说明

（一）本采购项目报价不可高于本询价文件里的最高限价；

（二）投标报价是指符合本采购项目全部要求的报价，含货物、配件、运输、保险、税金、技术服务、安装调试、安装后叁年的售后维护等一切费用；

四、注意事项

（一）投标人应认真阅读询价文件，并按询价文件要求编制投标文件；

（二）投标人对采购人提供的询价文件具有保密责任，未经采购人许可不得擅自向第三方泄露；

（三）投标人须按询价文件要求提交合格的样品（软塑悬浮地板、围网材料小样）给采购人，未提交合格样品的视为无效标。

（四）投标人须按询价文件要求按时提交投标书，并保证投标书准确无误；在投标时，将视为对本次询价文件及实质性条件完全了解，如有错漏，由投标人自行负责。

第三篇 项目技术要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格描述** | **数量** | **单位** |
| 1 | 屋顶人造草维修 | 1、供应商需拆除5楼楼顶顶楼约370平方米人造草及减震垫；2、供应商需搬运拆除旧草修补另一处顶楼不规则场地人造草坪场地约150平方米（包含但不限于裁剪、粘连、铺装、不锈钢对接部分的细节处理等）；3、多余部分材料搬运、除渣。 | 1 | 项 |
| 2 | 软塑悬浮地板 | 1、**悬浮地板单块规格：≥45.72cm\*45.72cm，厚度≥1.27cm，供应商需按照采购方风格色彩搭配要求进行设计施工（全场灰色悬浮地板，爱玛式橙色悬浮地板材料拼装篮球场标识线，篮球场尺寸大概为：14\*9米）。**2、冲击吸收：20%-50%3、抗滑值（干测）：80-1104、拉伸强度：≥0.4MPa5、甲醛：≤0.4mg/(m².h)6、甲苯、二甲苯和乙苯总和：≤1.0mg/(m².h)7、可溶性铅含量：≤50mg/kg8、有害物质锑、砷、钡等不低于8种可迁移元素未检出，须提供具有CMA和CNAS标识的检测报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图9、★提供送检日期到签发日期不低于10000h的臭氧老化试验，邵氏硬度依据GB/T531.1-2008检测标准：70-90Shore A的具有CMA和CNAS标识的检测报告，须附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图10、★为了有效降低病毒的传播效率，提供安全可靠的运动环境，提供送检日期到签发日期不低于2000h耐消毒水-中性洗涤剂循环试验，抗滑值依据GB36246-2018标准80-110的具有CMA和CNAS标识的检测报告，须附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图11、★提供送检日期到签发日期不低于8000h的耐酸雨试验，冲击吸收依据GB36246-2018检测标准（0℃、23℃、50℃）：20%-50%，球反弹依据GB/T14833-2020检测标准≥90%的具有CMA和CNAS标识的检测报告，须附带全国认证认可信息公共服务平台查询截图**以上加★项为实质响应项，未满足按无效处理，投标时须提供国家认可的检测机构出具的检测报告原件扫描件，为保证产品的技术性能成熟度，所有检测报告获取时间均须为本次采购公告发布前。** | 370 | 平方米 |
| 3 | 定制四周围网高度2米 | （一）、技术参数**1.框架立柱直径≥50mm，壁厚≥2mm，横管≥Ф40mm，壁厚≥2mm，框架颜色为：定制灰色。****2.安装方式：定制上墙安装，立柱需要定制基座固定到墙面，高度2米，安装间距3米。特别说明：需要拆除原有围墙上的防腐木、不锈钢盖板并按学校要求恢复。**（二）、技术要求1.为保障产品的附着力，拼装围网立柱，在高温80±2℃放置720h，在-40±2℃放置720h后检测结果漆膜附着力为0极，符合GB/T9286-2021，提供具有CMA标识的合格检测报告复印件加盖厂家公章（报告上附查询真伪网址或二维码）；2.为保障产品的耐热性，拼装围网网丝在高温80±2℃和低温-40±2℃交替放置，阶段时间12h,周期30次，测试总时间720h；拼装围网网丝在高温80±2℃放置720h，在-40±2℃放置720h后检测.都符合GB/T1735-2009，测试漆膜表面无气泡、剥落、变色现象，提供具有CMA标识的合格检测报告复印件加盖厂家公章（报告上附查询真伪网址或二维码）；3.为保证产品的耐盐腐蚀性（如雨水，汗水等），拼装围网网丝及拼装围网立柱，中性盐雾试验不低于920h后外观无可变变化，符合GB/T10125-2021且报告须附带CMA标识，提供具有CMA标识的合格检测报告复印件加盖厂家公章（须附带可现场验证的官方查询截图）；4.为保证产品耐老化，拼装围网立柱及拼装围网网丝，紫外线老化实验不低于720h，达到灰卡等级5级，符合GB/T23987-2009，提供具有CMA标识的合格检测报告复印件加盖厂家公章（须附带可现场验证的官方查询截图）；5.拼装围网立柱烤漆所用聚酯粉经权威机构，检测急性皮肤刺激性/腐蚀性实验的报告（提供第三方检测报告加盖厂家公章）；6.拼装围网立柱烤漆所用聚酯粉末，依照欧盟REACH法规(EC)号1907/2006，测试欧州化学品管理局(ECHA)的224种高度关注物质（SVHC）的含量。送测样品中224种高度关注物质浓度小于0.1%（W/W）（提供第三方检测报告加盖厂家公章）； | 160 | 平方米 |
| 4 | 幼儿篮球架 | 1.篮板尺寸:110\*75cm；2.篮板材质:PVC透明板+PE边框；3.升降高度150-210cm；4.底座尺寸:120\*75\*23cm，底座材质:加大加厚PE材质，手拉升降，适合年龄:3-10岁5.数量：1副（2个） | 1 | 副 |
| 5 | 儿童足球门 | 1.材质：锦纶/尼龙(聚酰胺纤维)；2.简易安装，携带方便；3.数量：1副（2个） | 1 | 副 |
| 6 | 儿童足球场标识线 | 1.楼下人造草活动空间草坪按学校要求新增白色足球场标识线；2.足球场尺寸：预计尺寸14\*7m（最终以现场实际情况与学校约定为准）。 | 1 | 项 |
| 7 | 足球场围挡 | 1.材质：塑胶；2.带卡扣拼装牢固；3.高度大于50cm；宽度约1-1.5米。4.按足球场大小尺寸合理摆放。 | 42 | 米 |
| 注：1、施工工期要求：合同签订后十五个工作日完成施工安装工作。2、谈判响应人须对照采购产品技术要求逐条响应，对于部分条款明确规定需要提供检测报告等印证资料的，相关资料应随标书一并递交，若响应人提供的检测报告不满足采购要求或提供虚假资料，则视为响应人自动放弃竞标，失去竞争资格。 |

注：

1、以上技术参数要求必须全部满足，只要有一条不满足为无效响应；

2、提供悬浮地板必须保证具有采购文件要求的检测报告，需出具相关的证明文件；

3、成交供应商在本项目结果公告发出后的3个工作日内，中标供应商将所有投标资质证明材料、产品相应的认证等原件提交给采购人进行审查验收合格后方能签订合同，成交供应商提供的资质证明材料与招标文件要求不相符的，按虚假应标处理，采购人有权将排在后一位的成交候选人做为成交供应商，以此类推。

4、货品交付后采购人有权委托第三方对中标人提供的产品招标参数功能响应进行逐一核查，如有一条不满足采购技术要求则视为虚假响应，采购人有权按中标价的双倍金额追究经济责任。（供应商需在响应文件中提供书面承诺函）

第四篇 项目服务需求

一、工程项目总预算100000元人民币，大写：壹拾万元整。投标价格要求不高于总预算价。

二、交货时间及地点

采购合同签订后，根据采购人的要求交货并完成验收。

三、验收方式

按询价文件中要求进行验收。

四、付款

项目验收合格后30个工作日一次性支付合同总金额。从验收合格之日起计算质保期。

五、公示

重庆市政府采购网(重庆市政府采购云平台）网站进行公示。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、培训

成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务，成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

七、其它有关规定

1.凡有意参加询比的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市政府采购云平台网上下载查看本项目需求文件以及变更公告等询比前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询比实质性要求内容。

2.供应商须按要求提交响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

3.供应商自行勘探现场并且按要求提供招标文件要求提供的样品，供应商勘探现场的费用自理，除招标人的原因外，供应商自行负责在勘探现场中所发生的人员伤亡和财产损失。无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

八、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第五篇 评标、无效投标条款、合同签订

一、评标原则

（一）本项目采用符合所有要求前提下低价中标方式评定。

（二）评标小组将遵循“公开、公平、公正、科学、严谨”的原则对投标文件进行综合评审，评标小组依法作出的结论具有法律效力。

二、定标办法

中标候选人评定：在投标人全部满足招标文件所有要求前提下按照低价中标原则选择1名中标候选人。

三、无效投标条款

有下列情况之一的，按照无效投标处理：

（一）投标人不具备招标文件规定的资格要求的。

（二）投标人超出经营范围投标的。

（三）投标文件未按要求报价的。

（四）投标文件未经法定代表人或其授权代表签署或未加盖投标单位公章。

（五）投标文件资料混乱无序、内容不全或辨认不清的。

（六）投标文件含有违反国家法律、法规的内容或附有采购人不能接受的条件的。

（七）评标小组认为投标人投标价明显不合理或者低于成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的。

（八）其他被评标小组认定投标无效的情况。

四、废标条款

（一）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（二）因重大变故，采购任务取消的。

五、合同签订

（一）中标人接到采购人通知后，应在规定的时间内与采购人签订合同，并按合同规定执行。

（二）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

（三）询价文件及其补遗书、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分，具有同等法律效力。

（四）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方协商确定。

第六篇 响应文件格式要求

一、投标人提交的投标文件中应包括的资料

（一）明细报价表

（二）投标承诺函

（三）法定代表人身份证明书

（四）法定代表人授权委托书（法人投标，此项省略）

（五）单位营业执照副本复印件

（六）诚信声明

（七）技术要求响应承诺书

（八）招标文件要求的其它资料

二、投标报价文件内容

根据项目报价表内容根据招标文件要求填写完整。

三、投标文件制作

投标人应按投标文件要求在文件内容相应位置签名和加盖单位公章。

四、投标文件的递交

凡符合本招标文件资格要求的商家，应按要求编制好投标文件，并在规定的有效时间内上传响应文件。

五、具体响应文件格式参见附页

（一）：明细报价表（格式）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称或服务名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 价格 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币小写： 大写：  |

（二）：投标承诺函（格式）

重庆市渝中区巴蜀幼儿园：

我公司收到贵单位编制的采购项目招标文件，经详细研究，决定自愿参加该单位 的投标活动。

一、我公司完全理解和接受招标文件中的所有规定和要求。认可本采购项目评标小组有选择或拒绝任何投标人中标的权力。

二、根据招标文件中“项目要求”，我公司投标报价含：商品供货、配件、运输、技术指导、税费、产品售后服务承诺范围内的服务等所有费用，投标报价详见报价表。

三、我公司承诺按贵单位要求交货，保证正常使用。

四、投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的，若有违背，本公司承担由此而产生的一切后果。

五、如果我公司中标，我方将严格履行招标文件中的各项规定，按《中华人民共和国政府采购法》和合同约定条款承担我方的责任和义务，我公司所供产品若因质量问题引起的责任由本公司承担全部责任。

 六、若我公司中标，本承诺函为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标单位（公章）：

法人签字或投标代理人签字： 年 月 日

（三）：法定代表人身份证明书（格式）

致：重庆市渝中区巴蜀幼儿园：

 （法定代表人姓名）在 （供应商名称）任 （职务名称）职务，是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

 （供应商全称）

 年 月 日

 （公章）

（附：上述法定代表人身份证复印件，正反两面均需复印）

（四）： 法定代表人授权委托书（格式）

致：重庆市渝中区巴蜀幼儿园：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商法定代表人姓名）特授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_（被授权人姓名）代表我单位全权办理对上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人： 法定代表人：

（签名） （签名）：

（附：上述被授权人身份证复印件，正反两面均需复印）

 （供应商公章）

年 月 日

（五）：单位营业执照副本复印件（六）：诚信声明（格式）

致：重庆市渝中区巴蜀幼儿园：

 （供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

 特此声明。

（供应商公章）

年 月 日

（七）技术要求响应承诺书

致：重庆市渝中区巴蜀幼儿园：

 （供应商名称）郑重承诺，我公司所投标产品完全满足招标文件的技术要求，所提供的产品技术资料真实有效。我方对以上承诺负全部法律责任。

 （供应商公章）

 年 月 日

1. 招标文件要求的其它资料

包括但不限于接收单、检测报告复印件，格式自拟

结束