货物网上竞采文件

项目名称：重庆市江北区市政设施管理所2024年4月小修维护（大湾基地备料）天然花岗石石材采购项目

采购单位：重庆市江北区市政设施管理所

（重庆市江北区公共停车管理中心）

二〇二四年四月

### 一、采购内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **采购预算**  **（元）** | **资金来源** | **备注** |
| 重庆市江北区市政设施管理所2024年4月小修维护（大湾基地备料）天然花岗石石材采购项目 | 189359 | 财政预算  资金 |  |

### 二、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）本项目的特定资格要求：无

**三、采购货物规格、数量及质量要求**

（一）采购货物规格、数量

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **商品信息** | **规格描述** | **单位** | **数量** | **单价最高限价（元）** | **最高限价总价（元）** | **备注** |
| 天然花岗石板 | 芝麻白；烧面；600\*300\*30mm | **㎡** | **1000** | **129.72** | **129720** |  |
| 天然花岗石**盲条** | 芝麻白；300\*300\*30mm，盲条为4条，每条之间尺寸均匀，端头处倒圆 | **㎡** | **300** | **129.72** | **38916** |  |
| 天然花岗石**盲点** | 芝麻白；300\*300\*30mm，盲点为16个点并打磨为正圆 | **㎡** | **50** | **129.72** | **6486** |  |
| 天然花岗石**路缘石**【含异型加工费，以立方体计（最大的长宽高计）】 | 芝麻灰；700\*150\*350mm，倒角20mm | **m³** | **4** | **3559.25** | **14237** |  |

1. 质量要求：

1、天然花岗石的质量要求：成交供应商所提供的货物必须达到GB/T 18601《天然花岗石建筑板材》中技术要求的规定、符合GB6566《建筑材料放射性核素限量》中A类装修材料的规定：

①天然花岗石物理性能及技术指标：符合GB/T 18601标准中“优等品”等级；符合GB 6566中A类装修材料的规定；体积密度≥2.56g/cm³；吸水率≤0.6%；弯曲强度：干燥≥8.0Mpa，水饱和≥8.0Mpa；水饱和压缩强度≥100Mpa；耐磨性（1/cm³）≥25；镜像光泽度（光泽单位）≥80；天然放射性核镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度：内照射指数Ira≤1.0，外照射指数Ir≤1.3；外观质量、尺寸。

②天然花岗石加工要求：石材的长度和宽度加工允许偏差-1.0~0mm；石材对角线允许偏差≤0.4mm；石材厚度允许误差±1.0mm；板材的色调、花纹应保证和谐统一，正面外观不允许出现坑窝、划痕、缺棱少角、裂纹等缺陷；所有石材规格型号必须足厚，盲道、盲条须达到DBJ50/T -346-2020《无障碍设计标准》中的技术要求的规定。

2、成交供应商提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的正品，并完全符合国家质量标准，符合相关行业管理规定。所有产品符合《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》要求。

### 四、质量保证及售后服务要求

（一）供应商所供产品名称、规格、数量、质量要求、生产企业与竞采文件要求相符。

（二）供应商在中标后向采购方提供样品，达到采购方要求后再签订合同批量供货。

（三）产品的质保期按照行业标准执行，实行“三包”。因产品质量问题给对方造成损失由供应商承担。

（四）产品的质量要求：符合现行国家相关标准及规范要求。

（五）成交供应商须免费提供现场技术培训与技术支持。

（六）用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在2小时内采取相应响应措施；无法在2小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。

### 五、交货期限及地点

（一）交货时间：按采购人要求按批次供货。

（二）交货地点：重庆市江北区范围，采购人指定地点。

### 六、验货方式

（一）货物到达现场后，成交供应商应经采购人或其指定验收单位检查货物是否按照采购人要求整齐堆叠打包、卸货及摆放；检查货物是否有挤压、损伤现象；清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

（二）成交供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。

（三）成交供应商应提供完备的技术资料、产品合格证和检测报告等质量证明文件。验收合格条件如下：

1.货物品种、规格、数量、技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

2.货物技术资料、产品合格证及检测报告等资料齐全。

3.所有货物有必须尺寸标准，盲点、盲条凸起厚度必须达到相关要求。货物色调、花纹保证和谐统一，正面外观不允许出现坑窝、划痕，缺棱少角、裂纹等缺陷。

4.在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

5.采购人随机抽取的样品如检测结果为合格。检测所产生的全部费用由采购人承担；如检测不合格，检测（含送检、初检、复检、仲裁等）所产生的全部费用由成交供应商承担，如初检不合格，可在初检的检测机构进行复检（限一次），复检结果视为最终结果。初检不合格的检测费用由成交供应商自行负担。复检合格的检测费用由采购人负担。

检测结果不合格的情况：

1.因成交供应商提供不合格货物所造成的所有不良后果由成交供应商负全责。

2.在检测结果出来之前，如送检批次的货物采购人已使用完，则该批次货物不计量不结算，且因此产生的所有费用（包含但不限于返工费等）由成交供应商全部承担；如送检批次的货物采购人已使用部分，则该批次已使用的货物不计量不结算，未使用的货物由成交供应商在规定时间内全部调换为合格产品，且因此产生的所有费用（包含但不限于返工费等）由成交供应商全部承担；如送检批次的货物采购人未使用，由成交供应商在规定时间内全部调换为合格产品。

3.成交供应商未在规定时间内调换货物的，按照逾期交货处理。

### 七、报价要求

（一）报价开始时间、报价截止时间、有效报价家数均以公告内容为准。

（二）本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、安装调试费、装卸费、培训费、保险费、税费（含关税）等所有费用。

### 八、供应商响应文件要求

供应商必须在平台上按要求上传响应文件，未按要求提供的视为无效供应商。

（一）响应文件内容

1.上传盖鲜章的《报价函》《明细报价表》各1份。

2.上传盖鲜章的《法定代表人身份证明书》1份，其中应包含法定代表人身份证复印件。若法定代表人委托他人投标，请提供盖鲜章的《法定代表人授权委托书》1份，其中应包含法定代表人及被授权人身份证复印件各1份。

3.上传盖鲜章的基本资格条件承诺函。

4.提供营业执照。

（二）提交文件的要求

1.供应商线上报名、报价时需上传盖鲜章后的电子文档一份。

2.供应商在系统中的报价与响应文件中的报价不一致时，采购人将按作废标处理。

3.供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按规定签字、盖章，上传的文件需字迹清晰，未按要求制作响应文件的作废标处理。

### 九、成交规则

采购人在符合审查的供应商中，手动确认报价最低的成为成交供应商。若供应商出现报价相同则以报价时间在前的为成交供应商；若供应商出现报价相同、报价时间相同的情况，则由采购人自行确定供应商。

### 十、付款方式

按供应批次验收合格后分批次数量付款。

### 十一、联系方式

采购单位：重庆市江北区市政设施管理所（重庆市江北区公共停车管理中心）

联系人：叶敏

电话：13527555671

地址：重庆市江北区石马河街道民悦新居4-1-1

### 十二、其它有关规定

（一）凡有意参加此项目的供应商，请于公告发布之日起至报价截止时间之前，在重庆市政府采购云平台网上竞采下载查看本项目竞采文件，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）**供应商应于报价开始前**完成政府采购网账号注册、政采云账号关联等操作，提前学习网上竞采操作手册并检查账号是否可用，遇到操作问题请及时咨询手册中的客服电话，如因账号注册关联、操作不熟练等原因导致供应商未成功报价，责任由供应商自行承担。

《网上竞采自行采购操作手册（供应商）》、《单点登录账号绑定操作手册》详见<https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/content/yptczzn/list>。

（三）无论竞采结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

（四）其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定。

供应商编制响应文件要求

### 报价

（一）报价函

### 报 价 函

（采购单位名称）：

我方收到 （项目名称）的竞采文件，经详细研究，决定参加该项目。

1.愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的商品、及服务，报价为人民币大写： 元整；人民币小写 元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本壹份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受竞采文件的一切规定、要求和评审办法。

5.在整个采购过程中，我方若有违规行为，愿意接受重庆市政府采购云平台相关管理方的处罚。

6.我方若中选，将按照竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年 月 日

（二）明细报价表

### 

### 明细报价表*（请采购人自行修改本表）*

### 项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称及规格型号** | **数量** | **单位** | **品牌及产地** | **制造商名称** | **规格型号** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（元）** |
| 1 | 天然花岗石板；芝麻白；烧面；600\*300\*30mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 天然花岗石**盲条；**芝麻白；300\*300\*30mm，盲条为4条，每条之间尺寸均匀，端头处倒圆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 天然花岗石**盲点；**芝麻白；300\*300\*30mm，盲点为16个点并打磨为正圆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 天然花岗石**路缘石**【含异型加工费，以立方体计（最大的长宽高计）】；芝麻灰；700\*150\*350mm，倒角20mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） | | | | | | | |  |

填写要求：

1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年 月 日

**二、法定代表人身份证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）（二选一）**

**法定代表人身份证明书**

致 （采购单位名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是（供应商名称）的法定代表人，电话 ，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商名称（公章）

年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

**法定代表人授权委托书**

致 （采购单位名称）：

（法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）电话 ，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人、法定代表人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年 月 日

1. **基本资格条件承诺函**

**基本资格条件承诺函**

致 （采购单位名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在项目评审环节结束后，随时接受采购人检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）

年 月 日

**四、营业执照**