**货物网上竞采文件**

**项目名称：**重庆市荣昌区宝城初级中学防火门采购

**采购单位：**重庆市荣昌区宝城初级中学

二〇二四年十月

### 一、采购内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **采购预算**  **（元）** | **资金来源** | **备注** |
| 重庆市荣昌区宝城初级中学防火门采购 | 90000 | 财政资金 |  |

### 

### 二、供应商资格条件

* （1） 具有独立承担民事责任的能力
* （2） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
* （3） 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
* （4） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
* （5） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
* （6） 法律、行政法规规定的其他条件；
* （7） 投标单位经营范围必须含有金属门窗销售或门窗制造加工（供应商报价时必须上传：营业执照、法人身份证）
* （8） 投标人是重庆市市外企业，在渝需设有专门的售后服务机构或法定的本地化服务机构。（供应商报价时必须上传：专门的售后服务机构或法定的本地化服务机构、人员配置、服务能力、上门服务方式等（提供相关的证明资料、原件备查））

### 三、采购需求清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 单价 | 技术参数 | 备注 |
| 甲级钢质防火门 | 200平方米 | 450 | 1.门洞尺寸（以实际测量为准）：3.2\*2.8和2.32\*2.3，每樘均为双扇门，本次所有防火门均为楼梯间通道防火门，应配备铰链、防火膨胀密封条、液压闭门器、顺序器、不锈钢拉手、门锁、合页等，五金配件熔融温度达到相关要求，确保通过消防部门专业验收。  2.基材:选用优质镀锌钢板。门板厚度0.8mm，背板0.8mm，门框1.2mm，门厚度50mm； ※符合GB 12955-2008《防火门》、并取得自愿性产品认证证书；报价时提供有效第三方具有CMA资质的质检机构出具的防火门检验报告,并加盖报价单位鲜章。委托单位是省级及以上具有相应资质的第三方检查机构 。  3.填充：防火芯板.耐火时间≧90min  4.表层:采用静电粉沫喷塑,无有机溶液,无污染。产品均采用优质冷轧板,耐压,强度大,抗冲击不易形；焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑；静电粉末喷塑,环保无毒害,无气味.  5.其他：原门拆除及运渣等。新门安装。 |  |

备注：1、制作尺寸按实际测量为准，颜色由采购单位确定。

2、报价包含了拆除旧门、除渣等费用

3、投标供应商所投产品均是大陆生产的产品。

4、结算金额据实结算。

### 四、质量保证及售后服务要求

（一）钢质防火门：符合GB12955－2008<防火门>标准，并取得自愿性产品认证证书。供应商所供产品名称、规格、数量、生产企业与竞采文件要求相符。

（二）自最终验收合格之日起，产品质量保证期1年，质保期后供应商只收取维修的材料费。

（三）供应商提供的货物及服务如果没有提及适用标准，则按国家标准或行业标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

（四）供应商须免费提供现场技术培训与技术支持。

（五）采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商应在2小时内采取相应响应措施；无法在2小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。

（六）在质保期内出现质量问题，由供应商在48小时内修复或更换，修复不好或经三次修复后仍不能正常使用应给予换新，如不能换新的，予以退货，采购人不承担任何责任。

### 五、期限及地点

（一）交货时间

自合同签订之日起 7 个工作日交货并拆除安装完毕。

（二）交货地点

重庆市荣昌区宝城初级中学

### 六、验货方式

（一）货物到达现场后，供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，双方签字确认。

（二）供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（三）供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场指导。验收合格条件如下：

1、产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

2、货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3、在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

（四）产品安装完毕，使用30天符合要求后，才作为最终验收。

### 七、报价要求

（一）报价开始时间、报价截止时间、有效报价家数均以公告内容为准。

（二）本次报价为人民币报价，实行包干价包含：货物费、运输费、装卸费、保险费、税费（含关税）拆除安装等完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有直接费用、间接费用、其它费用以及由成交供应商承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

### 八、供应商响应文件要求

供应商必须在平台上按要求上传响应文件，未按要求提供的视为无效供应商。

（一）响应文件内容

1.盖鲜章的《报价函》《明细报价表》各1份。

2.盖鲜章的《法定代表人身份证明书》1份，其中应包含法定代表人身份证复印件。若法定代表人委托他人投标，请提供盖鲜章的《法定代表人授权委托书》1份，其中应包含法定代表人及被授权人身份证复印件各1份。

3.盖鲜章的基本资格条件承诺函。

4.盖鲜章的营业执照及其他应提供的资料。

5.提供产品制造商售后服务承诺函，加盖供应商鲜章。

（二）提交文件的要求

1.供应商线上报名、报价时需上传盖鲜章后的电子文档一份。

2.供应商在系统中的报价与响应文件中的报价不一致时，采购人将以系统中供应商的报价作为评判依据。

3.供应商只能有一个有效报价，供应商只能以自己单位名义提交响应文件。

4. 供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按规定签字、盖章，上传的文件需字迹清晰，未按要求制作响应文件的作废标处理。

### 九、成交规则

采购方在符合审查的供应商中，手动确认报价最低的成为成交供应商。若出现2家及以上相同有效最低价报价时，采购方以其线上报价时间先者确定为成交供应商。

### 十、付款方式

（一）供应商按采购人需求按时供货，并将货物送达采购人指定位置，按采购人要求安装，经采购人最终验收合格后，据实结算，供应商开具增值税发票转账支付。

### （二）在签订合同前，供应商需向采购人交纳中标金额的5%作为履约保证金，最终验收合格后若无违约情形，由采购人无息全额退还给供应商。

十一、**违约责任**

1、按协议约定和质量服务承诺提供售前、售中、售后服务。

2、如延期交货或延期安装调试，供应商应向采购人赔偿违约金，具体是10日内每延期一日按合同总价的15‰计算违约金由供应商赔付采购人。延期10日以上，采购人有权单方面解除合同并扣除全部履约保证金，同时要求供应商赔偿相关的损失。

### 十二、联系方式

采购单位：重庆市荣昌区宝城初级中学

采购联系人：易老师

电 话：13896076687

### 地址：重庆市荣昌区兴隆街64号

### 十三、其它有关规定

（一）凡有意参加此项目的供应商，请于公告发布之日起至报价截止时间之前，在重庆市政府采购云平台网上竞采下载查看本项目竞采文件，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）**供应商应于报价开始前**完成政府采购网账号注册、政采云账号关联等操作，提前学习网上竞采操作手册并检查账号是否可用，遇到操作问题请及时咨询手册中的客服电话，如因账号注册关联、操作不熟练等原因导致供应商未成功报价，责任由供应商自行承担。

（三）无论竞采结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

（四）其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定。

供应商编制响应文件要求

### 一、报价

（一）报价函

### 报 价 函

（采购单位名称）：

我方收到 （项目名称）的竞采文件，经详细研究，决定参加该项目。

1.愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的商品、及服务，报价为人民币大写： 元整；人民币小写 元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本壹份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受竞采文件的一切规定、要求和评审办法。

5.在整个采购过程中，我方若有违规行为，愿意接受重庆市政府采购云平台相关管理方的处罚。

6.我方若中选，将按照竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年 月 日

（二）明细报价表

### 明细报价表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 单价 | 技术参数 | 备注 |
| 甲级钢质防火门 | 200平方米 |  | 1.门洞尺寸（以实际测量为准）：3.2\*2.8和2.32\*2.3，每樘均为双扇门，本次所有防火门均为楼梯间通道防火门，应配备铰链、防火膨胀密封条、液压闭门器、顺序器、不锈钢拉手、门锁、合页等，五金配件熔融温度达到相关要求，确保通过消防部门专业验收。  2.基材:选用优质镀锌钢板。门板厚度0.8mm，背板0.8mm，门框1.2mm，门厚度50mm； ※符合GB 12955-2008《防火门》，并取得自愿性产品认证证书；报价时提供有效第三方具有CMA资质的质检机构出具的防火门检验报告,并加盖报价单位鲜章。委托单位是省级及以上具有相应资质的第三方检查机构 。  3.填充：防火芯板.耐火时间≧90min  4.表层:采用静电粉沫喷塑,无有机溶液,无污染。产品均采用优质冷轧板,耐压,强度大,抗冲击不易形；焊接部分采用高标准熔接焊,表面平整光滑；静电粉末喷塑,环保无毒害,无气味.  5.其他：原门拆除及运渣等。新门安装。 |  |

填写要求：

1、供应商应完整填写本表商家报价、商家报单价并盖章。

2、该表内容不可扩展、不可变更。

3、结算金额据实结算。

供应商名称（公章）：

年 月 日

**二、法定代表人身份证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）（二选一）**

**法定代表人身份证明书**

致 （采购单位名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是（供应商名称）的法定代表人，电话 ，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商名称（公章）

年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

**法定代表人授权委托书**

致 （采购单位名称）：

（法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）电话 ，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人、法定代表人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年 月 日

**三、基本资格条件承诺函**

**基本资格条件承诺函**

致 （采购单位名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在项目评审环节结束后，随时接受采购人检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）

年 月 日

**四、特定资格条件证书或证明文件（**提供产品制造商售后服务承诺函，加盖鲜章**）**

---------------------------------------------------------------------

（结束）