# 采购需求

**一、基本要求**

（1）投标人所投产品必须全部满足或优于招标技术参数要求，并能提供相关证明材料；

（2）投标人如有虚假应标的，直接作为废标处理。采购人保留对供货产品的测试权利，如发现实际供货产品与投标产品性能不符，采购人有权要求更换产品；

（3）为确保项目顺利实施，投标人所投产品需为原厂出厂正规产品，需提供三年原厂质保，项目的整体质保期从验收之日算起，硬盘提供不返还质保服务，投标人须保证本项目中所投设备配套及预装的所有软件均为正版软件，不得使用假冒伪劣、以次充好的产品，交货时需提供原厂证明材料（授权书、质保承诺和售后服务承诺函等）；

**二、项目清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 服务器 | 1、设备为2U机架式服务器，含安装导轨，支持国产OpenEuler-22、AnolisOS-7.9系统；2、CPU:配置X86架构的海光3号5380处理器2颗（单颗≥16核心，≥32线程，≥2.5GHz主频）；3、内存≥128GB DDR4 3200，支持≥16个内存插槽；4、硬盘：配置≥2块480GB 企业级SSD+2块4TB SATA企业级热插拔硬盘；5、RAID:配置≥独立RAID卡2GB缓存，支持RAID0/1/5/10/50；6、网络：配置≥2个千兆电口，配置≥2个万兆光口；7、IO扩展：支持≥5个标准PCle插槽；8、电源：配置≥800W 1+1冗余电源；9、服务：3年原厂质保服务，硬盘提供不返还质保服务。 | 3 | 台 |