广南县中医医院2024年度全年信息设备采购项目

 政采云询价文件

一、项目基本情况

项目编号：GNXZYYY-2024-政05

项目名称：广南县中医医院2024年度全年信息设备采购项目

采购方式：在线询价

预算金额：23.17万元

最高限价：23.17万元

**第一章 ★ 货物需求一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术规格参数 | 数量 |
| 1 | 普通激光打印机 | 处理器 266MHz； 内存32MB； 打印速度30页/分钟；打印分辨率HQ1200、600x600dpi；PCL6打印语言；首页输出速度<8.5秒；自动双面打印，支持网络功能；接口类型USB2.0, 10/100BASE-TX 以太网； | 13台 |
| 2 | 多功能打印机（带自动双面、复印、扫描功能） | 处理器 266MHz；标准（最大）内存 32MB；LCD显示10字符×2行 中文液晶显示；接口类型Hi-Speed 2.0 10/100Base-TX 以太网；自动进稿器页数35页；打印系统打印幅面A4；打印速度30页/分钟；打印分辨率HQ1200，600×600dpi；打印语言PCL6, BR-Script3；首页输出时间<8.5 秒；复印速度（A4）30页/分钟；复印分辨率600×600dpi；首页复印输出时间<10秒；扫描系统扫描元件 彩色CIS；光学分辨600\*2400dpi最大分辨率19200×19200 dpi；纸张处理系统纸张输入容量250页（纸盒）+1页（手动）；纸张输出容量100页；双面打印 标配自动双面打印特色功能：支票打印、海报打印、多合一打印、页眉页脚打印、一键票证复印、身份证双面复印、省墨打印、墨粉浓度调整、Airprint、支持打印工场 | 18台 |
| 3 | 投影仪 | ▲投影技术:3LCD，液晶板尺寸≥0.63英寸；▲中心亮度≥4000流明（ISO/IEC21118标准）；▲对比度≥20000：1；标准分辨率1024\*768（XGA），兼容4:3，16:9，16：10；▲手动1.2倍变焦，投射比：1.48-1.78:1；▲灯泡功率≥230W 灯泡，整机功耗≤300W；▲灯泡寿命：普通模式≥10000小时，节能模式≥20000小时，低噪音模式≥10000小时机器重量≥2.9KG；内置扬声器≥10W；接口：RGB IN\*2，▲RGB OUT(监视器输出)\*1，RS-232C\*1，RJ-45\*1, ▲USB A\*1，HDMI\*2，VIDEO\*1，音频输入\*2，音频输出M3\*1，可选配无线模块；功能特点：▲蓝光减少模式，有效保护视力健康，并获得德国莱茵 TUV 低蓝光认证。▲全中文机器面板与遥控器；▲强光感应功能，提升亮度感和对比度感，即使在明亮的环境下投影画面也清晰可见；▲风琴褶皱式空气过滤网，有效防止灰尘进入机器，更换周期达10000小时；▲正投/吊装自动识别、切换；▲梯形矫正功能，实现倾斜安装投影，垂直±35°、水平±35°梯形校正功能；▲角矫正功能，实现有角度投影，当投影图像的四个角扭曲时调节；▲曲面补正功能，实现有弧度投影，当投影图像弯曲变形时调节；▲USB接口支持移动存储设备，实现无电脑投影，还能通过USB连接线轻松投影图像，使投影更便捷；▲可定制个性化开机LOGO；▲遥控ID设置，投影机身份识别系统，最多可设置6个ID，同时分别遥控六台投影机；▲顶部换灯、侧面更换过滤网；▲多种配色板模式，可在有色板和黑板上正常投影，适合无屏幕情况下的投影；▲画面冻结功能，画面放大功能，快门功能以及演示计时器功能；▲安全防盗设计：安全防盗钩、开机密码设置；▲节能模式管理：无信号时灯泡节能，快门灯泡节能，无信号休眠模式，待机模式下可输出音频到其他音频系统；授权资质：▲提供厂家投标授权、售后服务函、权威机构检测报告，通过3C认证，节能环保认证配备100寸电动幕布及翻页笔一支 | 6套 |
| 4 | 针式打印机 | 类型：针式打印机-平推式针数：24针列数：82列进纸方式：前进+后进复写能力：1+6联打印速度：215汉字/秒 430英文/秒打印厚度：0.58mm平均无故障时间：15000小时 | 4台 |
| 5 | 装订机与现有京瓷打印机配套 | TASKalfa 6004i 原装鞍式装订器\*1TASKalfa 5054ci 原装鞍式装订器\*1 | 2套 |
| 6 | 彩色打印机 | 颜色：黑色，青色，洋红色，黄色，淡青色，淡洋红色打印方向：双向逻辑查找打印头类型：微压电打印头啧嘴效量配置：黑色，青色，洋红色，黄色，淡青色，淡洋红色各180最大分辨率：5760 x 1440dp1打印速度：黑色文本(A4) 约22页/分钟(经济模式)\*8彩色文本(A4) 约22页/分钟(经济模式)\*8黑色文本(A4) 约8页/分钟(标准模式)\*1彩色文本(A4) 约8页/分钟(标准模式)\*1照片(4x6英寸)：约11秒(有边距，经济模式，高质量光泽照片纸)“2约25秒(有边距，标准式，高质量光泽照片纸)"2约55秒(有边距，高质量模式，高质量光泽照片纸)\*2约12秒(无边距，经济模式，高质量光泽照片纸)\*2约25秒(无边距，标准模式，高质量光泽照片纸)\*2约66秒 (无边距，高质量模式，高质量光泽照片纸)“2打印功能：安静模式逐份打印：支持打印机语言：ESCP-RCD/DVD打印：支持打印机接口：网络协议 TCPIIPV4, TCP/IPV6网络打印协议 LPD,PORT9100.WSD网络管理协议 SNMP,HTTP,DHCP,APIPA, DONS, MDNS, SLP, WSD, LLTDWi-fi Direct 支持，最多同时支持连接8个设备移动与远程打印：Email Print 支持Epson SmartPanel Mob 支持打印纸处理：比纸器容量 100页A4普通纸;30页高质量光泽照片纸纸张输出 面朝上支持最大纸张尺寸 Legal纸张尺寸(无边距) A4,Leller,8x10英寸,5x7英寸,4x6英寸,16:9 Wide;3.5x5英寸打印边距(纸张尺寸) 上/下/左/右:无边距尺寸0mm(有边距，最小3mm)纸张重量(普通纸) 64-90g/m2纸张重量(澄普生高质量光泽照片纸) 102-300g/m2驱动支持的操作系统 Windows7(32位和64位),10(32位和64位),11(64位); | 7台 |
| 7 | 彩色多功能复合机 | 产品类型 彩色多功能复合机打印速度 22页/分钟(A4)打印幅面 A3-A5,B6,A6,长纸首页输出时间 彩色84秒 黑白6.8秒打印分辨率 1800dpi(等效)x600dp打印语言 PLC5e/c,PCL6,PosScript3 compatible,XPS接口类型 Ethemet 108ase-T/10083se-T/100B3se-T U5B2 0/U5B1.1双面打印 自动双面；复印速度 22页/分钟；首页复印时间 平板小于10秒,ADF小于12秒。复印分辨率 1800x600d pi连续复印页数 1-9999页缩放率 25%-400%[以0.1%为增量)其能复印功能 一键式身份证复印、票务复印多台一复印、克隆复印扫描类型：全彩色扫扫描扫描尺寸 A3扫描分辨率 推扫描200/300/400/600dpi拉扫描100/200/300/400/600dpi协议TCP/IP(FTP,SMB,SMTP,WebDAV)输出格式 TFff,JPEG,PDf,Compast Pdf,OOXML(pptx\*1),XPS\*1,compact XpS\*1纸盒容量 1000页(可加配纸盒)手送托盘容量 100页介质类型 普通纸,厚毹,语明胶片,十片纸,标签,信封,薄纸介质尺寸 A4,A5,A6,J15 B5,150 B5,86,LekkerLegal,Executwe,statementMonanh envelope.DL envelope.C5envelope,C6 envelope,No,l0 enwelope,JapamesePostcard,Folio,oficio,Big 16k,32k,16k,B\*g32k；操作系统Windows server2003/semeer2000/server2012.MssavwinT/Win8,win8.1132/64 Bl);Mac 0S；10.6/10.7/10.8/10.9/10.10;Linux;内存 1GB（可扩展至3GB）噪音:52dB 复印:5d8扫描:54dB 就堵:30dB | 1台 |
| 8 | Dicom投影仪 | 液晶面：尺寸 0.61英寸(C2 fine)驱动模式 多晶硅TFT有源矩阵像素数 2.073,600点 (1,920x1,080)x3长宽比 16.9 微透镜阵列 支持刷新率192 Hz-240 Hz投影镜头：类型 自动焦距 F值 1.6 焦距 3.7mm 变焦比 1-1.35（数字变焦）光源 激光二极管 寿命 20000小时（光源模式：标准或安静） 30000小时（光源模式：扩展模式）投影尺寸（投影距离）：65-120英寸 16:9亮度：标准 3600流明度 （颜色模式：动态、变焦、广角）安静或扩展 2500流明度（颜色模式：动态、变焦、广角）自定义亮度 3600-2500流明度（颜色模式：动态、变焦、广角）分辨率：1080P(1920\*1080)内置扬声器：16w单声道 尺寸 直径400mm\*1※易用功能：颜色模式 动态、上演、影院、sRGB、DICOM SIM、多画面投影,支持双画面投影，支持信号源自动搜索视频信号输入：模拟D-sub 15pin>=2 RCA>=1 数字HDMI>=3视频信号输出：模拟D-sub 15pin>=1音频输入：迷你立体声>=3音频输出：迷你立体声>=1控制信号输出/输入：RS-232C(D-sub 9pin)网络输入/输出：有线RJ45 内置无线LAN启动时间：小于8秒功耗：220V-240V，标准自定义模式255W,安静扩展模式197W,待机模式2.0W,节能模式0.5W风扇噪音：标准模式36db，节能模式26db※配备120寸幕布 遥控器 智能高清电视盒子 专用吊架 激光演示器 | 1台 |

**二、★产品售后服务需求**

1. 按照需求中采购文件要求制作询价响应文件，并加盖公章扫描上传政府采购云平台，出现资料缺失、未加盖公章或为按要求编制响应文件等情况的，视为无效文件，其询价报价将被否决。
2. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。投标人应考虑本次发布的在线询价

公告中所列明的参考品牌，选择相应的产品，必须全部满足(不接受技术参数负偏离)并在附件中提交相关证明材料，否则视为无效投标，若经复核，中标产品无法满足采购人需求，采购人有权选择废标，同时将视同竟标人虚假应标，根据《政府采购质疑和投诉管理办法》投诉处理，并记在我方采购管理黑名单。请供应商报价前仔细评估自身履约能力，不能满足采购人要求及相关产品参数则请勿参与报价，谢绝恶意低价。

1. 不按要求报价，中标后无故放弃，不按合同履约等违约行为。对出现此类行为的中标供应商，将根据竟价违约处理规则，依法依规提请相关主管部门进行处罚，外罚内容包括但不限干停止推送报价信息，禁止报价等，并记入政府采购诚信档案。
2. 采购人有权在采购过程中、成交公示期间、实施过程中对投标人承诺的设备技术性能参数进行核查，如在核查过程中发现投标人所承诺的设备技术性能参数有虚假内容，对该投标人做

废标处理:若是在签定合同后项目实施过程中发现投标人设备技术性能参数有虚假内容，投标人构成违约，采购人有权取消合同:对采购人造成损失的，采购人依法追究投标人相应的法律、经济责任。".本次询价商品质保期不得少于1年，本地化服务(提供能证明到达服务要求的证明材料)。

5、在质保期内，需具备7x24小时响应机制。并做到随叫随到，确保5分钟内响应，故障报修后30分钟内到达现场，3小时内解决问题。

6、项目报价为完成该项目所需全部物品、货物的运输、安装、调试、相关税金，以及服务等全部费用，保证整个系统的完整性，系统的正常运行，为保证系统正常运转，验收完成后中标单位需提供2名工程师现场技术保障服务。

7、签订合同后20天内交付、安装、调试及验收。

# 三、 响应文件格式

**（项目名称）采购**

**响应文件**

**项目编号：**

供应商：（盖单位鲜章）

法定代表人：（签名或盖章）

年 月 日

## 四、报价一览表

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **标段** | **总报价（万元）** | **交货（完工）期****（天）** | **备注** |
|  | （小写）： |  |  |
| （大写）： |
| 供应商名称（加盖电子公章）：法定代表人（电子签名）：联系电话：日期 ： 年 月 日 |

注：1. 表中“总报价”分项报价表中“合计”一致。

 2. 本表应盖单位公章，法定代表人或其委托代理人应签字或盖章；

## 分项报价表

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商/生产厂商名称 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 普通激光打印机 |  | 13台 |  |  |  |  |
| 2 | 多功能打印机（带自动双面、复印、扫描功能） |  | 18台 |  |  |  |  |
| 3 | 投影仪 |  | 6套 |  |  |  |  |
| 4 | 针式打印机 |  | 4台 |  |  |  |  |
| 5 | 装订机与现有京瓷打印机配套 |  | 2套 |  |  |  |  |
| 6 | 彩色打印机 |  | 7台 |  |  |  |  |
| 7 | 彩色多功能复合机 |  | 1台 |  |  |  |  |
| 8 | Dicom投影仪 |  | 1台 |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

供应商：（盖单位鲜章）

法定代表人：（签名或盖章）

**注；表格可以调整大小、增加内容。上表中各项单价及总价均应包含人员培训、技术服务费用，安装、调试、试运行、配合验收费用，运费、保险费用及其它一切费用。****四、质量**

**五、保证书**

致：（采购人）

本保证书作为（供应商名称）对\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_）询价提供的质量和服务的保证。

我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

1. 提供的货物是全新的、符合国家质量标准、国家有关部门手续完备、具有生产厂家质量保证书（或合格证明）的设备；

2. 提供的货物符合响应文件承诺和所签合同规定的技术要求；

3. 保证“售后服务承诺”全部内容的满足；

4. 我单位承诺的性能保证如下：（请详细列明）

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

本保证书自询价之日起有效，如我方成交，则至货物保质期满为止有效。

供应商：（盖单位鲜章）

法定代表人：（签名或盖章）

年月日

## 六、售后服务承诺书

（由供应商按第五章中技术参数及售后服务的要求自行编写）

供应商：（盖单位鲜章）

法定代表人：（签名或盖章）

年月日

## 七、售后服务方案

要求根据供应商的实际情况承诺，具体格式由供应商自行设计。

**供应商：（加盖电子公章）**

**法定代表人（电子签名）：**

**年月日**

## 八、资格证明材料

**供应商法人或者其他组织、自然人的营业执照等证明文件；**

注：提供法人或者其他组织、自然人的营业执照等证明文件；如是分公司投标，须提供总公司的投标授权资料。

 九、 **没有重大违法记录的书面声明**

供应商名称在此声明，我单位参加政府采购活动前3年内未出现因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商：（盖单位电子公章）

法定代表人：（电子签名）

年月日

**十、符合性审查材料**

法定代表人（负责人）资格证明书

供应商名称：

单位性质：

成立时间：年 月 日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

供应商：（盖单位鲜章）

年月日

附：

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人（负责人）身份证正面 | 法定代表人（负责人）身份证反面 |

法定代表人（负责人）授权委托书

致：广南县中医医院

本授权书声明：（供应商全称）的法定代表人（负责人）代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，以本单位名义亲自出席参加贵方组织的（采购项目名称）项目（项目编号：）的询价。代理人在本项目询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

**供应商：（全称）（盖单位鲜章）**

**法定代表人（负责人）：（签名或盖章）**

法定代表人身份证号码：

**委托代理人姓名：**

职务：

代理人身份证号码：

年月日

附：委托代理人详细地址：

电话：

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| 委托代理人身份证正面 | 委托代理人身份证反面 |

## 十一、商务条款偏离表

参加在线询价的供应商应逐条对应询价文件第一章“货物需求一览表”，包括交货期、付款方式、交货地、履约保证金等内容，并根据实际情况如实填写本表格。

项目名称：

项目编号：

A、□我公司已详细阅读询价文件中项商务要求，所有商务要求均无偏离，成交后我公司将严格遵照执行。

B、□我公司已详细阅读询价文件中项商务要求，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，成交后将严格遵照执行。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 询价文件的商务条款要求 | 响应文件的商务条款 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

供应商：（盖单位鲜章）

法定代表人：（签名或签章）

年月日

**表格填写说明：**

1、供应商根据应根据实际情况，填写本表格，若无偏离，则勾选A项，签字盖章即可。若有偏离，则勾选B项，按表格要求及实际情况填写后，签字盖章。

2、表格中“询价文件的商务条款要求”在填写时应注明该条款在响应文件中的页码及条款号。

3、表格中“响应文件的商务条款”请根据实际响应情况如实、完整、准确的填写。

4、**本表格中内容与响应文件其余部分不一致的，以本表格为准。**

5、填表示例：（有偏离情况的）

A、我公司已详细阅读询价文件中项商务要求，所有商务要求均无偏离，成交后我公司将严格遵照执行。

B、我公司已详细阅读询价文件中项商务要求，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，成交后将严格遵照执行。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 询价文件的商务条款要求 | 响应文件的商务条款 |
| 1 | P25、合同条款前附表。第2条。付款方式：设备到货后，安装、调试、验收合格后一次性支付合同总价的95%，设备使用三个月后无质量问题，运行正常，支付5%余款。样 表 | 付款方式：设备到货后，安装、调试、验收合格后一次性支付合同总价的97%，设备使用三个月后无质量问题，运行正常，支付3%余款。 |
| 2 | P25、合同条款前附表。第1条。交货期：签订合同后30天内到货并完成验收； | 交货期：签订合同后20天内到货并完成验收； |

## 技术规格偏离表

参加询价的供应商应按所报产品的实际技术参数，逐条对应询价文件的第一章“货物需求一览表”中要求的技术规范如实、完整、准确的填写该表。

**★本表格将作为对参加询价的供应商技术部分的评审依据，未填写本表格的供应商将不能通过符合性审查。**

项目名称：项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 询价文件技术规范、要求 | 所报品牌、型号、技术参数及配置 | 偏离情况 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

供应商：（盖单位鲜章）

法定代表人：（签名或签章）

年月日

**表格填写说明：**

1、表格中“货物名称”及“询价文件技术规范、要求”可按“货物需求一览表”内容复制。

2、表格中“所报品牌、型号、技术参数及配置”请根据实际所报产品情况如实、完整、准确地填写，请勿复制、粘贴询价文件要求。**若由于疏忽大意或未能完整、如实填写，导致的一切后果由参加询价的供应商自行承担。**

3、表格中“偏离”部分，只能如实填写“有偏离”或“无偏离”。凡响应内容与询价文件要求有区别的均按“有偏离”填写，并在说明栏中写明技术指标。

4、表格中“说明”部分，若有偏离，则填写偏离指标，并提供证明偏离情况的材料。若无偏离，则不填写内容。

5、**本表格中内容与响应文件其余部分不一致的，以本表格为准。**

**6、填表示例：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 询价文件技术规范、要求 | 所报品牌、型号、技术参数及配置 | 偏离 | 说明 |
| 1 | 台式电脑 |  Intel酷睿双核 E7400/Intel 芯片组/2\*1G DDR2/320G SATA/256M 双头独立显卡/DVD刻录/主板集成声卡网卡/机箱电源/鼠标/键盘/硬盘保护卡/ 22″LCD 2台（参考品牌型号：联想启天M690）样 表★该项产品为政府强制采购节能产品，必须选报在财政部、国家发改委联合公布的《节能产品政府采购清单》中的产品，并在响应文件中提供投标产品在“节能清单”中单页复印件一份, 并在复印件上标注出所投产品及型号。否则，符合性评审不予通过。 | 联想扬天 M5300N；AMD Athlon64 X2 7750 2.7G ；RS690V芯片组；DDR2 2GB；SATA硬盘 7200转、320GB；硬盘保护卡；光驱 DVD刻录；22寸液晶 2台；显卡 ATI HD 4350 显存512M 支持DirectX 10；板载声卡；网卡板载10-100M网卡；键盘/光电鼠标；操作系统 Windows XP Home，政府节能产品，清单复印件附后。 | 有偏离 | 1、AMD Athlon64 X2 7750 2.7G；2、RS690V芯片组3、显卡 ATI HD 4350 显存512M 支持DirectX 104、操作系统 Windows XP Home |
| 2 | 打印机 | 黑白23/1200\*1200（有效输出）/2MB/USB2.0接口/嵌入式网络打印服务器/纸张、信封、投影胶片、标签、卡片、明信片、硫酸纸//A4幅面，采用零秒预热技术； | 爱普生Aculaser M8000N激光打印机；黑白23/1200\*1200（有效输出）/2MB/USB2.0接口/嵌入式网络打印服务器/纸张、信封、投影胶片、标签、卡片、明信片、硫酸纸/A4幅面，零秒预热。 | 无偏离 |  |

**落实节能、环保政策要求证明材料**

**供应商根据所投产品实际情况提交、格式自拟。**

**以上供应商按照第一章至第十一条顺序格式填写，并鲜章签字扫描PDF文件上传政采云进行投标。如未按照以上采购要求进行上传，采购方将取消中标资格。带▲★内容必须满足.**