广南县八宝镇中心卫生院2024年度全年信息设备采购项目

政采云询价文件

一、项目基本情况

项目编号：GNXBBZZXWSY-2024-政01

项目名称：广南县八宝镇中心卫生院2024年度全年信息设备采购项目

采购方式：在线询价

预算金额：15.71万元

最高限价：15.71万元

**第一章 ★ 货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术规格参数 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| 1 | 3P空调 | 立式 3匹 变频冷暖 | 3 |  |  |
| 2 | 1.5P空调 | 挂式 1.5匹 变频冷暖 | 3 |  |  |
| 3 | 彩色复印机 | 彩色复印/彩色打印/黑彩同速每分钟35页/彩色扫描50页分钟/黑白扫描50页分钟/幅面A3-A6R/1200×1200dpi/256级灰度/4GB内存/32GB固态硬盘/T1024(双核）1GHz CPU/2×500页万用供纸盒/1×150张旁路内置纸盒/最大7150页纸张容量/纸张尺寸：纸盒A5R-SRA3、手送纸盘：A6R-SRA3/10.1英寸全中文彩色触摸屏/可自定义触摸屏界面/双面器/双面进稿器/作业分离器/高速USB3.0接口/USB 主机接口×4/网络接口/NFC接口/人体自动感应开启/预热时间18秒/首张复印时间6.4秒/打印分辨率1200×1200dpi/256级灰度/25-400%缩放/9999页连续复印/小册子复印/电子交错分页/自动彩色识别复印/混合原稿复印/证件双面复印/免费KNV成本管理软件/U盘直接打印/扫描至U盘/跳过空白页/页码插入/安全水印/私密打印/1.2米长纸打印/扫描作业任务完成通知/废粉盒循环使用/自动纸盒切换/半自动纸盒关闭功能/节能模式功耗0.7W/500页出纸空间/最大月负量10万页/超精细单组份成像技术/长寿命鼓组件质保20万页/3C认证/节能产品/认证/环保认证/厂家出具整机三年或60万质保卡/三年或60万质保条例/要求厂家针对此次采购给予专项授权及售后服务承诺（原件） | 2 |  |  |
| 4 | 针式打印机 | 打印方式 点阵击打式  打印方向 双向逻辑选距、可编程选择单、双向打印、图形双向打印  打印针数 24针  打印针径 0.25mm  可靠性 打印头寿命：5亿次/针  色带性能 500万字符以上  复写能力 7份（1份原件+6份拷贝）  缓冲区 256KB  接口类型 并行接口，RS-232C串行接口、USB接口  打印性能  打印速度 252字/秒  打印分辨率 360×180dpi  字符集 GB18030-2000中文大字库  字体 英文：罗马，CR-A，0CR-B  汉字：宋体；半角：宋体，等线体，美术体  控制代码 PR2-E，ESC/PK，IBM，OKI5530SC，LQ  介质规格  出纸方式 摩擦送纸  介质厚度 2.8mm  其它参数  平均无故障时间 30000小时以上  产品尺寸 384×280×260mm  产品重量 9kg  电源电压 AC 220V±10%，50/60Hz  电源功率 ≤53W  工作噪音 ＜55dB（ISO7779模式）  环境参数 工作温度：0-45℃，工作湿度：10-90%RH  保修信息  保修政策 全国联保，享受三包服务  质保时间 1年 | 3 | 台 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 黑白打印机 | 产品类型 黑白激光多功能一体机 涵盖功能 打印/复印/扫描 最大处理幅面 A4 耗材类型 鼓粉分离 双面功能 自动 打印功能 黑白打印速度 30cpm 其它打印速度 15ipm 打印分辨率 600×600dpi 首页打印时间 ＜8.5秒 打印语言 GDI 复印功能 复印速度 30cpm 复印分辨率 600×600dpi N合1复印 支持N合1复印 缩放范围 25-400%（最小调整量为1%） 扫描功能 扫描控制器 标准配置 光学分辨率 600×2400dpi 最大分辨率 19200×19200dpi 色彩深度 彩色：30位输入，24位输出 灰度：10位输入，8位输出 介质规格 介质类型 普通纸，薄纸，再生纸 介质尺寸 A4，B5(JIS)，A5，letter，A5(长边)，Executive，A6，16K(195×270mm)，16K(184×260mm)，16K(197×273mm) 供纸盒容量 标配：250页 其它参数 显示屏 10汉字（20字符）×2行 内存 32MB 系统平台 Windows: Windows XP家庭版/XP专业版/XP专业版 x64版本/Vista/7/8/8.1；Macintosh: OS X v10.7.5，10.8.x，10.9.x(仅下载)；Linux: CUPS，LPD/LPRng(x86/x64环境) 接口类型 USB2.0 产品尺寸 409×398.5×267mm 产品重量 10.1kg 工作噪音 LpAm：50dB(A)，LpAm：33dB(A) 上市日期（隐藏） 2014年11月 保修信息 保修政策 全国联保，享受三包服务 质保时间 1年 | 2 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 彩色激光打印机 | 产品定位 商用 最大打印幅面 A4 最高分辨率 600×600dpi 黑白打印速度 31ppm 彩色打印速度 31ppm 其它打印速度 自动双面打印：14面/分钟 内存 标配：1GB 双面打印 自动 网络功能 支持无线/有线网络打印 打印性能 打印方式 电子照相技术（一次成像技术） 首页打印时间 小于15秒 打印语言 PCL6，BR-Script3，PDF Version 1.7，XPS Version 1.0 接口类型 USB2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T（RJ-45网络接口） WIFI（IEEE802.11b/g/n端口） IEEE 802.11g/n 耗材 耗材类型 鼓粉分离 墨粉盒型号 标准容量：TN-471BK/C/M/Y 高容量：TN-476BK/C/M/Y 黑白墨粉盒打印量 标准容量：BK：3000页 高容量：BK：6500页 彩色墨粉盒打印量 标准容量：C/M/Y：1800页 高容量：C/M/Y：6500页 硒鼓型号 DR-471CL 硒鼓寿命 30000页 介质规格 介质类型 标配/选配：普通纸，薄纸，再生纸（60-105g/㎡） 多功能进纸器：普通纸，薄纸，厚纸，特厚纸，再生纸，标签，信封，光面纸，铜版纸（60-163g/㎡） 介质尺寸 标配：A4，Letter，B5(JIS)，A5，A5(Long Edge)，A6，Executive，Legal，Folio，Mexico Legal，16K（195×270mm） 多功能进纸器：宽76.2-215.9mm，长127-355.6mm 选配：A4，Letter，B5(JIS)，A5，Executive，Legal，Folio，Mexico Legal，16K（195×270mm） 介质重量 60-105g/㎡ 进纸盒容量 标配：250页，多功能进纸器：50页 选配：250页（LT-330CL）×3或500页（LT-340CL）×2或250页（LT-330CL）×1＋500页（LT-340CL）×1（最高达：1000页） 出纸盒容量 150页正面朝下，1页正面朝上 其它参数 显示屏 2.7英寸彩色液晶触摸屏 产品尺寸 410×485×313mm 产品重量 21.9kg 系统平台 Windows 7/8/8.1/10 Home/10 Pro/10 Education/10 Enterprise/Server 2008(32/64bit) Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016(64bit) Mac OS v10.10.5，v10.11.x，v10.12（仅下载） CUPS，LPD/LPRng（x86/x64环境）的Linux驱动程序 电源功率 打印：555W，待机：65W，休眠：1.1W 工作噪音 打印：低于49dB(A)，静音模式：低于44dB(A) 其它特点 支持安全锁功能，USB直接打印，加密打印，省墨模式，NFC打印，Brother iPrint&Scan，Airprint，多合一页打印，红头文件打印 附件 包装清单 主机 x1 硒鼓单元 x1 初始墨粉盒 x1 交流电源线 x1 USB接口电缆 x1 安装光盘（含说明书） x1 快速安装指南 x1 安全法规小册子 x1 保修信息 保修政策 全国联保，享受三包服务 质保时间 3年 | 1 |  |  |
| 7 | 黑白激光打印机 | 最大打印幅面 A4 最高分辨率 600×600dpi 黑白打印速度 30ppm纠错 内存 标配：32MB，最大：32MB 双面打印 自动 网络功能 不支持网络打印 打印性能 首页打印时间 小于8.5秒 打印语言 GDI 接口类型 USB2.0 耗材 耗材类型 鼓粉分离 墨粉盒型号 TN-2325 黑白墨粉盒打印量 2600页 硒鼓型号 DR-2350 硒鼓寿命 1.2万页 | 6 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 彩色激光双面打印机 | 产品定位 商用 最大打印幅面 A4 最高分辨率 600×600dpi 黑白打印速度 31ppm 彩色打印速度 31ppm 其它打印速度 自动双面打印：14面/分钟 内存 标配：1GB 双面打印 自动 网络功能 支持无线/有线网络打印 打印性能 打印方式 电子照相技术（一次成像技术） 首页打印时间 小于15秒 打印语言 PCL6，BR-Script3，PDF Version 1.7，XPS Version 1.0 接口类型 USB2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T（RJ-45网络接口） WIFI（IEEE802.11b/g/n端口） IEEE 802.11g/n 耗材 耗材类型 鼓粉分离 墨粉盒型号 标准容量：TN-471BK/C/M/Y 高容量：TN-476BK/C/M/Y 黑白墨粉盒打印量 标准容量：BK：3000页 高容量：BK：6500页 彩色墨粉盒打印量 标准容量：C/M/Y：1800页 高容量：C/M/Y：6500页 硒鼓型号 DR-471CL 硒鼓寿命 30000页 介质规格 介质类型 标配/选配：普通纸，薄纸，再生纸（60-105g/㎡） 多功能进纸器：普通纸，薄纸，厚纸，特厚纸，再生纸，标签，信封，光面纸，铜版纸（60-163g/㎡） 介质尺寸 标配：A4，Letter，B5(JIS)，A5，A5(Long Edge)，A6，Executive，Legal，Folio，Mexico Legal，16K（195×270mm） 多功能进纸器：宽76.2-215.9mm，长127-355.6mm 选配：A4，Letter，B5(JIS)，A5，Executive，Legal，Folio，Mexico Legal，16K（195×270mm） 介质重量 60-105g/㎡ 进纸盒容量 标配：250页，多功能进纸器：50页 选配：250页（LT-330CL）×3或500页（LT-340CL）×2或250页（LT-330CL）×1＋500页（LT-340CL）×1（最高达：1000页） 出纸盒容量 150页正面朝下，1页正面朝上 其它参数 显示屏 2.7英寸彩色液晶触摸屏 产品尺寸 410×485×313mm 产品重量 21.9kg 系统平台 Windows 7/8/8.1/10 Home/10 Pro/10 Education/10 Enterprise/Server 2008(32/64bit) Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016(64bit) Mac OS v10.10.5，v10.11.x，v10.12（仅下载） CUPS，LPD/LPRng（x86/x64环境）的Linux驱动程序 电源功率 打印：555W，待机：65W，休眠：1.1W 工作噪音 打印：低于49dB(A)，静音模式：低于44dB(A) 其它特点 支持安全锁功能，USB直接打印，加密打印，省墨模式，NFC打印，Brother iPrint&Scan，Airprint，多合一页打印，红头文件打印 附件 包装清单 主机 x1 硒鼓单元 x1 初始墨粉盒 x1 交流电源线 x1 USB接口电缆 x1 安装光盘（含说明书） x1 快速安装指南 x1 安全法规小册子 x1 保修信息 保修政策 全国联保，享受三包服务 质保时间 3年 | | 1 | | 台 |  | |
| 9 | 喷墨打印机 | | 彩色喷墨多功能打印机 一体机（打印 复印 扫描）类型：喷墨一体机颜色：黑色系系列：彩色喷墨最大打印幅面：A4多功能：复印,打印,扫描扫描类型：平板式传真类型：无双面打印：不支持幅面尺寸：A6,A5,A4噪音级别：≤48dB(A)用途：居家办公,家用照片,工作组商品是否需安装：需安装是否需自主安装：需用户自主安装安装说明详情：提供安装说明书,提供安装说明视频产地：菲律宾扫描速度：17页/分打印方式：彩色喷墨打印分辨率：标准打印负荷：2500页/月打印速度：黑白/彩色27/10页/分复印分辨率：1200\*600dpi复印速度：5页/分复印比例：25%—400% （以1% 为单位调整）最大复印页数：1-99页供纸方式：手动电源电压：220伏特厂商保修政策：1年净重：8千克外形尺寸：W435×D380×H159毫米纸张厚度：0.08-0.15毫米自动供纸器：无连接方式：USB电话手柄：无触摸功能：不支持是否节能清单产品：是CCC认证编号：2018010905045091 | | 2 | 台 | |  | |
| 10 | 2P空调 | | 挂式 1.5匹 变频冷暖 | | 1 | 台 | |  | |
|  | | | **24套台** | | |  | |  | |

**二、★产品售后服务需求**

1. 按照需求中采购文件要求制作询价响应文件，并加盖公章扫描上传政府采购云平台，出现资料缺失、未加盖公章或未按要求编制响应文件等情况的，视为无效文件，其询价报价将被否决。
2. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。投标人应考虑本次发布的在线询价公告中所列明的参考品牌，选择相应的产品，必须全部满足(不接受技术参数负偏离)并在附件中提交相关证明材料，否则视为无效投标，若经复核，中标产品无法满足采购人需求，采购人有权选择废标，同时将视同竟标人虚假应标，根据《政府采购质疑和投诉管理办法》投诉处理，并记在我方采购管理黑名单。请供应商报价前仔细评估自身履约能力，不能满足采购人要求及相关产品参数则请勿参与报价，谢绝恶意低价。
3. 不按要求报价，中标后无故放弃，不按合同履约等违约行为。对出现此类行为的中标供应商，将根据竟价违约处理规则，依法依规提请相关主管部门进行处罚，外罚内容包括但不限于停止推送报价信息，禁止报价等，并记入政府采购诚信档案。
4. 采购人有权在采购过程中、成交公示期间、实施过程中对投标人承诺的设备技术性能参数进行核查，如在核查过程中发现投标人所承诺的设备技术性能参数有虚假内容，对该投标人做

废标处理:若是在签定合同后项目实施过程中发现投标人设备技术性能参数有虚假内容，投标人构成违约，采购人有权取消合同:对采购人造成损失的，采购人依法追究投标人相应的法律、经济责任。本次询价商品质保期不得少于1年，本地化服务(提供能证明到达服务要求的证明材料)。

5、在质保期内，需具备7x24小时响应机制。并做到随叫随到，确保5分钟内响应，故障报修后2小时内到达现场，3小时内解决问题。

6、项目报价为完成该项目所需全部物品、货物的运输、安装、调试、相关税金，以及服务等全部费用，保证整个系统的完整性，系统的正常运行，为保证系统正常运转，验收完成后中标单位需安排1名工程师保证一个星期至少有2天能在现场提供技术保障服务。

7、签订合同后20天内交付、安装、调试及验收。

# 三、 响应文件格式

**（项目名称）采购**

**响应文件**

**项目编号：**

供应商：（盖单位鲜章）

法定代表人：（签名或盖章）

年 月 日

## 四、报价一览表

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **标段** | **总报价（万元）** | **交货（完工）期**  **（天）** | **备注** |
|  | （小写）： |  |  |
| （大写）： |
| 供应商名称（加盖电子公章）：  法定代表人（电子签名）：  联系电话：  日期 ： 年 月 日 | | | |

注：1. 表中“总报价”分项报价表中“合计”一致。

2. 本表应盖单位公章，法定代表人或其委托代理人应签字或盖章；

## 分项报价表

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商/生产厂商名称 | 单价  （元） | 总价  （元） | 备注 |
| 1 | 3P空调 |  | 3台 |  |  |  |  |
| 2 | 1.5P空调 |  | 3台 |  |  |  |  |
| 3 | 彩色复印机 |  | 2台 |  |  |  |  |
| 4 | 针式打印机 |  | 3台 |  |  |  |  |
| 5 | 黑白打印机 |  | 2台 |  |  |  |  |
| 6 | 彩色激光打印机 |  | 1台 |  |  |  |  |
| 7 | 黑白激光打印机 |  | 6台 |  |  |  |  |
| 8 | 彩色激光双面打印机 |  | 1台 |  |  |  |  |
| 9 | 喷墨打印机 |  | 2台 |  |  |  |  |
| 10 | 2P空调 |  | 1台 |  |  |  |  |
| 合计： | |  |  |  |  |  |  |

供应商：（盖单位鲜章）

法定代表人：（签名或盖章）

**注；表格可以调整大小、增加内容。上表中各项单价及总价均应包含人员培训、技术服务费用，安装、调试、试运行、配合验收费用，运费、保险费用及其它一切费用。**

**五、保证书**

致：（采购人）

本保证书作为（供应商名称）对\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_）询价提供的质量和服务的保证。

我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

1. 提供的货物是全新的、符合国家质量标准、国家有关部门手续完备、具有生产厂家质量保证书（或合格证明）的设备；

2. 提供的货物符合响应文件承诺和所签合同规定的技术要求；

3. 保证“售后服务承诺”全部内容的满足；

4. 我单位承诺的性能保证如下：（请详细列明）

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

本保证书自询价之日起有效，如我方成交，则至货物保质期满为止有效。

供应商：（盖单位鲜章）

法定代表人：（签名或盖章）

年月日

## 六、售后服务承诺书

（由供应商按第五章中技术参数及售后服务的要求自行编写）

供应商：（盖单位鲜章）

法定代表人：（签名或盖章）

年月日

## 七、售后服务方案

要求根据供应商的实际情况承诺，具体格式由供应商自行设计。

**供应商：（加盖电子公章）**

**法定代表人（电子签名）：**

**年月日**

## 八、资格证明材料

**供应商法人或者其他组织、自然人的营业执照等证明文件；**

注：提供法人或者其他组织、自然人的营业执照等证明文件；如是分公司投标，须提供总公司的投标授权资料。

九、 **没有重大违法记录的书面声明**

供应商名称在此声明，我单位参加政府采购活动前3年内未出现因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商：（盖单位电子公章）

法定代表人：（电子签名）

年月日

**十、符合性审查材料**

法定代表人（负责人）资格证明书

供应商名称：

单位性质：

成立时间：年 月 日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

供应商：（盖单位鲜章）

年月日

附：

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人（负责人）身份证正面 | 法定代表人（负责人）身份证反面 |

法定代表人（负责人）授权委托书

致：广南县八宝镇中心卫生院

本授权书声明：（供应商全称）的法定代表人（负责人）代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，以本单位名义亲自出席参加贵方组织的（采购项目名称）项目（项目编号：）的询价。代理人在本项目询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

**供应商：（全称）（盖单位鲜章）**

**法定代表人（负责人）：（签名或盖章）**

法定代表人身份证号码：

**委托代理人姓名：**

职务：

代理人身份证号码：

年月日

附：委托代理人详细地址：

电话：

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| 委托代理人身份证正面 | 委托代理人身份证反面 |

## 十一、商务条款偏离表

参加在线询价的供应商应逐条对应询价文件第一章“货物需求一览表”，包括交货期、付款方式、交货地、履约保证金等内容，并根据实际情况如实填写本表格。

项目名称：

项目编号：

A、□我公司已详细阅读询价文件中项商务要求，所有商务要求均无偏离，成交后我公司将严格遵照执行。

B、□我公司已详细阅读询价文件中项商务要求，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，成交后将严格遵照执行。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 询价文件的商务条款要求 | 响应文件的商务条款 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

供应商：（盖单位鲜章）

法定代表人：（签名或签章）

年月日

**表格填写说明：**

1、供应商根据应根据实际情况，填写本表格，若无偏离，则勾选A项，签字盖章即可。若有偏离，则勾选B项，按表格要求及实际情况填写后，签字盖章。

2、表格中“询价文件的商务条款要求”在填写时应注明该条款在响应文件中的页码及条款号。

3、表格中“响应文件的商务条款”请根据实际响应情况如实、完整、准确的填写。

4、**本表格中内容与响应文件其余部分不一致的，以本表格为准。**

5、填表示例：（有偏离情况的）

A、我公司已详细阅读询价文件中项商务要求，所有商务要求均无偏离，成交后我公司将严格遵照执行。

B、我公司已详细阅读询价文件中项商务要求，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，成交后将严格遵照执行。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 询价文件的商务条款要求 | 响应文件的商务条款 |
| 1 | P25、合同条款前附表。第2条。付款方式：设备到货后，安装、调试、验收合格后一次性支付合同总价的95%，设备使用三个月后无质量问题，运行正常，支付5%余款。  样 表 | 付款方式：设备到货后，安装、调试、验收合格后一次性支付合同总价的97%，设备使用三个月后无质量问题，运行正常，支付3%余款。 |
| 2 | P25、合同条款前附表。第1条。交货期：签订合同后30天内到货并完成验收； | 交货期：签订合同后20天内到货并完成验收； |

## 技术规格偏离表

参加询价的供应商应按所报产品的实际技术参数，逐条对应询价文件的第一章“货物需求一览表”中要求的技术规范如实、完整、准确的填写该表。

**★本表格将作为对参加询价的供应商技术部分的评审依据，未填写本表格的供应商将不能通过符合性审查。**

项目名称：项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 询价文件技术规范、要求 | 所报品牌、型号、技术参数及配置 | 偏离情况 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

供应商：（盖单位鲜章）

法定代表人：（签名或签章）

年月日

**表格填写说明：**

1、表格中“货物名称”及“询价文件技术规范、要求”可按“货物需求一览表”内容复制。

2、表格中“所报品牌、型号、技术参数及配置”请根据实际所报产品情况如实、完整、准确地填写，请勿复制、粘贴询价文件要求。**若由于疏忽大意或未能完整、如实填写，导致的一切后果由参加询价的供应商自行承担。**

3、表格中“偏离”部分，只能如实填写“有偏离”或“无偏离”。凡响应内容与询价文件要求有区别的均按“有偏离”填写，并在说明栏中写明技术指标。

4、表格中“说明”部分，若有偏离，则填写偏离指标，并提供证明偏离情况的材料。若无偏离，则不填写内容。

5、**本表格中内容与响应文件其余部分不一致的，以本表格为准。**

**6、填表示例：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 询价文件技术规范、要求 | 所报品牌、型号、  技术参数及配置 | 偏离 | 说明 |
| 1 | 台式电脑 | Intel酷睿双核 E7400/Intel 芯片组/2\*1G DDR2/320G SATA/256M 双头独立显卡/DVD刻录/主板集成声卡网卡/机箱电源/鼠标/键盘/硬盘保护卡/ 22″LCD 2台（参考品牌型号：联想启天M690）  样 表  ★该项产品为政府强制采购节能产品，必须选报在财政部、国家发改委联合公布的《节能产品政府采购清单》中的产品，并在响应文件中提供投标产品在“节能清单”中单页复印件一份, 并在复印件上标注出所投产品及型号。否则，符合性评审不予通过。 | 联想扬天 M5300N；AMD Athlon64 X2 7750 2.7G ；RS690V芯片组；DDR2 2GB；SATA硬盘 7200转、320GB；硬盘保护卡；光驱 DVD刻录；22寸液晶 2台；显卡 ATI HD 4350 显存512M 支持DirectX 10；板载声卡；网卡板载10-100M网卡；键盘/光电鼠标；操作系统 Windows XP Home，政府节能产品，清单复印件附后。 | 有偏离 | 1、AMD Athlon64 X2 7750 2.7G；  2、RS690V芯片组  3、显卡 ATI HD 4350 显存512M 支持DirectX 10  4、操作系统 Windows XP Home |
| 2 | 打印机 | 黑白23/1200\*1200（有效输出）/2MB/USB2.0接口/嵌入式网络打印服务器/纸张、信封、投影胶片、标签、卡片、明信片、硫酸纸//A4幅面，采用零秒预热技术； | 爱普生Aculaser M8000N激光打印机；黑白23/1200\*1200（有效输出）/2MB/USB2.0接口/嵌入式网络打印服务器/纸张、信封、投影胶片、标签、卡片、明信片、硫酸纸/A4幅面，零秒预热。 | 无偏离 |  |

**落实节能、环保政策要求证明材料**

**供应商根据所投产品实际情况提交、格式自拟。**

**以上供应商按照第一章至第十一条顺序格式填写，并鲜章签字扫描PDF文件上传政采云进行投标。如未按照以上采购要求进行上传，采购方将取消中标资格。带▲★内容必须满足.**