乌鲁木齐市第二十一幼儿园2024-2025学年

灭火器换粉采购要求

一、供应商资质要求

1. 消防技术服务资质：供应商具备消防技术服务机构三级及以上资质证书，具备提供灭火器换粉服务的专业能力和技术实力。

2. 经营范围：供应商的经营范围应包含消防维修及消防器材销售等相关业务，能够提供全面的灭火器换粉服务。

二、产品要求

1. 灭火剂质量：灭火剂应符合国家相关标准和规定，具有有效的型式试验报告和认证证书。

2. 灭火器配件：免费提供灭火器配件的维修服务。配件如喷嘴、喷管、压力表等应齐全且完好，无变形断裂等现象。

3. 质量标识：灭火器上应贴有清晰的质量标识和认证标签，同时，灭火器瓶体上的标识应清晰可见，便于识别和追溯。

三、换粉数量

3Kg干粉灭火器约32具，5Kg干粉灭火器约102具，具体金额以实际换粉数量为准。共计134具左右。

四、服务要求

1. 换粉及年检服务：供应商应提供全面的灭火器换粉及年检服务，包括灭火器的拆卸、清洗、换粉、组装和检测等环节。

2. 供货期及归位：供应商应在约定的时间内完成灭火器的换粉工作，提供车辆、人员到各楼层收送灭火器并将灭火器归位。同时，在换粉期间应提供足够的备用灭火器以确保场所的消防安全。

3. 售后服务：供应商应提供完善的售后服务，包括产品质量保证、维修及更换等。在两年内，如产品出现任何质量问题，供应商应及时响应并进行免费更换或维修。