**饮水机维保要求:**

报价前务必进行现场勘察，确认维保饮水机的类型和维保要求，并携带5种滤芯的纸质版的卫生批件和检验报告，否则报价无效。各校区共87台饮水机进行维保、各校区不同类型饮水机的一年2次的水质检测。由于四校区饮水机是德涞、嵘昇和怡然的品牌，为了师生的饮水安全和配件与原来品牌饮水机相匹配，投标报价前须提供厂家对德涞牌、嵘昇牌和怡然牌饮水机的品牌代理授权书、品牌售后授权书及以下相关资料，方可对饮水机进行维保，提供的资料以备上级相关部门检查。

1.过滤的卫生批件或检验报告(PP棉)。2.过滤的卫生批件或检验报告(UDF颗粒活性炭)。3.过滤的卫生批件或检验报告(CTO压缩活性炭)。4.RO反渗透膜的卫生批件。5.T33（后置活性炭）的卫生批件或检验报告。饮水机一年更换两次滤芯，水质监测每个校区的不同机型必检，每学期监测一次，必须是公认的水质监测机构（如昌源水务等），每次水质监测和更换滤芯时必须校方校医人员在场监督，并拍照留资料。

四校区饮水机出现任何问题，中标方应随叫随到，保证四校区饮水机的正常工作。维保期间，饮水机出现任何故障问题，均由中标方承担维修（含更换电路板等内外部所有配件），若在24小时内修不好的，中标方须先协调同款类型的RO反渗透饮水机顶替，保证师生的正常饮水。一年维保结束后，经学校验收合格后将付款材料上交财政部门待通知支付。