三校区建筑面积107261平方米，报价前务必进行现场勘查和保卫处沟通消防维保方案，否则报价无效。维保期间出具消防部门认可的检测报告。维保服务除日常消防设施设备的维护保养外，还包含各校区需更换的消防应急灯和安全出口指示灯、消火栓防水贴纸、对各校区现有灭火器充压换粉贴合格证，还需要给各校区提供一些消防栓的亚克力面板备用。对于各校区掉压的灭火器要及时充粉充压。服务期2025年1月-2025年12月。维保期间确保各校区消防设施设备能够正常运行。按时做好维保记录台账。维保期间根据各校区的需求，可提供1-2次的消防应急演练或消防知识的相关讲座。

需上传消防维保资质证书和具备消防专业人员的资格证件。