乌鲁木齐市第七幼儿园采购监控硬盘项目

硬盘类型：监控级硬盘、质保期不低于3年。单盘容量8TB，硬盘接口SATA，转速7200PM，缓存256MB。

备注：

1. 上传营业执照。

2. 报价单加盖公章上传。

3. 为保证设备与平台完全兼容，报价前请到单位现场勘察。无单位现场勘察证明，参与竞价公司为不合格。

4. 此报价包含运输费，普通增值发票等一切费用。

5. 以上设备乌鲁木齐市具有售后维修服务站。