市急救中心电梯保养维护内容

1、A级保养:保证保养梯的安全正常使用，定期检查各安全部件及各活动部件并，进行定期清理润滑(依据电、扶梯保养周期表内容执行)，每次保养间隔不大于15天。提供全天候应急合理维修服务，免费提供为保证设备安全及正常使用所要的所有(但电梯的曳引机、钢丝绳、轿厢及厅轿门装璜、灯管和扶梯的扶手带、曳引机、曳引链除外)配件更换及辅助材料，实施当地政府主管部门年检前后的整改工作，并达到当地政府主管部门的各项年检标准，所有材料费用由乙方承担(检验费用由甲方承担)。

2、B级保养:保证保养梯的安全正常使用，每月定期检查调整各安全部件及各活动部件并进行定期清理润滑(依据电、扶梯保养周期表内容执行)，每次保养间隔不大于15天。乙方提供全天候应急合理维修服务，并负责协助甲方通过当地政府主管部门的年检(定期检测费用由甲方承担)。

3、按合同签定的保养等级，依照本合同签订之日的法律法规，实施保养。

4、对于市急救中心有关电梯、扶梯停机或误动作的应急请求，在法定工作时间内，做到立即回答并进行处理。

5、保养合同范围内的电(扶)梯发生项目修理时，市急救中心应承担项目修理所需要更换的部件及适当的人工费用。

6、付款方式:甲方应于本合同签订之日起向乙方支付合同总价的50 %电梯维护保养款，即人民币:2000元(贰任元整)，合同期满6个月后向乙方支付合同总价的50%电梯维护保养款，即人民币:2000元(贰仟元整)。

乌鲁木齐市急救中心

2024年1月17日