**乌鲁木齐市第五十八中学体育馆木地板维护保养项目响应附件要求**

我校2024年拟对学校体育馆木地板进行保养维护，现公开招标体育馆木地板维护保养服务。项目总额全年度不超过190021.22元（含所有税费）投标报价不得超过预算价格。竞标人所提供的所有产品均须符合国家产品的有关质量标准，产品必须是安全的、全新的、未使用过的产品。

一、项目名称：地板维修翻新工程

二、场地面积：体育馆1813.780平方米

三、项目完成时间：自合同签订之日起，10 天内完工，质保1年。

四、响应文件的内容及编制要求

▲（**一）供应商基本条件**

（1）具有独立承担民事责任的能力；（供应商需提供营业执照）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（供应商需提供信用中国的信用报告以及审计报告或者财务报表）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（供应商需提供声明函）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（供应商需提供完税和社保缴纳记录证明文件）

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（供应商需提供声明函）

（6）法律、行政法规规定的其他条件。（供应商需提供声明函）

**（二）报价、结算及验收要求**

1、项目采用总价包干合同，招标控制价为190021.22元（此价包含人工费、材料费、运费、管理费、利润、增值税、不可预见费和暂估金额等）。供应商根据附件中招标工程量清单报价，不再增加项目总价，**不允许低于成本价报价恶意竞争，不接受联合体竞价。**

2、结算：通过甲方验收完成后，乙方提供资料报第三方造价公司审核定价，作为支付依据。相关费用由乙方承担。

▲3、验收：**取样送检**，货品到场后，由甲方或者监理现场监督，承包方现场做打磨翻新小样，并由甲方或者监理寄送至国家认可的第三方检测机构，并取得该机构出具的合格摩擦系数检测报告，视为整体施工合格，**费用由乙方负责**。

**（三）施工期限**

本项目工期为10天，因供应商原因造成的工期延误，违约责任和费用由供应商负责。

**（四）施工要求**

1、严格按规范施工，服从采购方管理。项目经理必须无其他在建工程。现场施工人员必须购买人身意外伤害保险、安全生产责任险后，方能进场施工。施工过程中出现的一切安全事故，概由供应商自负，采购方不承担任何责任。

2、施工工期内，应按照国家现行的有关工程建设法律法规、技术标准及施工方案和合同规定，因质量不合格而需要返工的，由此所发生的一切费用均由供应商负责。无采购方书面通知，工程不能做任何变更，否则一切责任由供应商承担。

3、工程完工后，供应商须清理现场，须提供完 整的工程技术档案资料，并书面向采购方提 出完工验收申请，采购方在检查工程资料合格和确认施工现场达到要求后，组织相关部门按国家施工规范标准进行完工验收。

4、施工质量未达到设计要求，且不听采购方或者监理人员合理要求的，采购方除有权责令供应商返工外，并有权扣除相应工程款作为违约金，供应商须无条件执行采购方的处理决定，否则采购方有权解除本合同，造成的损失均由供应商负责。

5、施工期间体育馆设施由乙方看管保护，出现损坏等问题由乙方负责；

**（五）技术要求**

▲（1）所提供的产品及施工应符合国家及行业相关规范和标准。

▲（2）木地板进行现场打磨，并涂刷四遍（两底两面）防滑耐磨运动地板专用漆。

1. 产品通过UL防滑认证。
2. 面漆及底漆分别提供国家级检测机构出具的基于GB18581-2020的油漆环保性能检测报告且合格。

▲（5）油漆防滑性能：满足DIN18032防滑性能，检测结果符合0.4-0.6的技术指标。

（6）底漆面漆提供国家级涂料检测机构出具的针对底漆及面漆的不挥发物含量不低于30%、耐冻融性不低于3次、漆膜柔韧性不低于1的检测报告，三项性能同时满足。

▲（7）投标人用于本项目的产品通过国际篮联（FIBA）认证。

▲（8）投标所用产品的生产商或总代理商拥有ISO9001质量管理体系认证。

▲（9）木地板表面滑动摩擦系数满足《体育馆用木质地板》要求。

1. 底漆面漆提供国家级涂料检测机构出具的针对底漆及面漆符合环境标志产品技术要求的检测报告。

▲（11）画线：按最新国际篮联（FIBA）的规则画线。

**（六）周边环境**

供应商应负责与周边关系的协调，在施工期间如因建筑垃圾倾倒等与周边环境产生的问题，一律由供应商负责协商解决，所产生的费用由供应商负责采购方概不负责。且不得以此问题来延缓工程进度影响采购方正常教育教学秩序。

**（七）质量保证**

本工程质量保修期限为：保修内容和范围按国家现行《房屋建筑工程质量保修办法》执行，质保期限为建筑装饰工程1年（自本工程竣工验收合格之日起计算）。

**（八）现场勘查**

▲1、投标人必须实地查看现场，并携带≥300mm\*300mm符合本项目要求的油漆打磨翻新样块1块。留校备查。

2、看现场时间为2024年7月19日10:00至13:00，逾期不再组织，没有现场勘察证明竞价无效，并中标单位1日之内提供原件备查，否则中标单位竞价无效。

3、2024年7月9日已交过样品及勘察过的供应商无需二次勘察（第一次勘察确认书有效）。

▲**（十）其他要求**

1、供应商应提供已报价的工程量清单，报价不得超过190021.22元。

2、供应商应提供《项目报价单》《勘察现场确认书》《服务承诺书》等盖公章电子版作为附件上传。无《项目报价单》《勘察现场确认书》《服务承诺书》之一的，视为无效竞价。

3、打“▲”为必备项，如不满足，视为无效竞价。

4、供应商的选择：优先考虑技术要求，其次考虑报价。

**乌鲁木齐市第五十八中学体育馆木地板维护保养**

**项目报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号及要求 | 数量 | 单位 | 投标报价  （元） | 油漆品牌 |
| 1 | 篮球馆地板维修保养项目 | 体育馆木地板维护保养，具体要求见乌鲁木齐市第五十八中学篮球馆木地板维护要求 | 1813.78 | ㎡ |  |  |
| 投标报价 大写： | | | | | | |
| 备注 | 投标人必须实地查看现场，并携带≥300mm\*300mm油漆打磨翻新样块1块，  看现场时间为2024年7月19日10:00至13:00，逾期不再组织，没有现场勘察证明竞价无效，并中标单位1日之内提供原件备查，否则中标单位竞价无效。 | | | | | |

注：此报价包含人工费、材料费、运费、管理费、利润、增值税、检测、不可预见费和暂估金额等。

勘查现场确认书

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市第五十八中学：

我公司于2024年7月19日，已按要求对贵单位 体育馆木地板维护保养 项目现场进行了实地了解，对本项目的全部内容及要求已核对并确认无误，对现场各种情况已充分了解，对影响报价的任何费用我公司均在投标报价中予以综合考虑。严格按照经甲方认可的方案施工，同时准备相应的影像、图片等资料，配合做好结算评审的资料准备工作。

我公司郑重承诺中标后，将不会以不了解现场为由，提出投标标价以外的任何费用及要求。

乌鲁木齐市第五十八中学 报价单位确认（盖章）

确认签字或盖章：

年 月 日 年 月 日

**服务承诺书**

致：（采购人）

**说明：**承诺书格式由投标商**自行确定**，但必须包括以下内容：

1、投标商报价应含其成本和相关的一切费用。

2、提供详细的维修改造工艺及工期说明。

3、明确投标产品的售后服务期限和服务承诺，要有本地化售后服务的具体措施和保障机制，明确售后服务响应时间，建立违约责任追究制度。要提供各售后服务联系机构名单、联系人和联系电话。

4、质保期内和质保期后的应急服务预案，如服务项目出现问题，在接到通知后一 小时内派工程技术人员到达现场解决问题。

5、售后服务承诺函（根据项目实际需求进行承诺）。

6、优惠条件包括（但不仅限于）供货期的长短以及质保期的长短等。

7、其他投标商认为必要的承诺内容及优惠条件。

8、服务内容与质量，包括（但不仅限于）前期准备、方案设计、项目实施及商品品质。

投标供应商：（全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：20　　年　月 日