**乌鲁木齐市第五十八中学篮球馆地板维护保养项目**

**投标附件明细及要求**

**（一）供应商基本条件（必备）**

（1）具有独立承担民事责任的能力；（供应商需提供营业执照）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（供应商需提供信用中国的信用报告以及审计报告或者财务报表）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（供应商需提供声明函）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（供应商需提供完税和社保缴纳记录证明文件）

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（供应商需提供声明函）

（6）法律、行政法规规定的其他条件。（供应商需提供声明函）

注：以上需提供证明文件或声明文件电子版

**（二）用材认证及检测报告的提供（必备）**

1、投标人用于本项目的油漆产品通过国际篮联（FIBA）认证。或投标人用于本项目的油漆产品通过国际枫木协会（MFMA）认证的，品牌通过认证，用于本项目的油漆型号需要在认证名单上的，官方查询网站截图：https://members.maplefloor.org/sealersfinishes/Search/group-5-water-based-finishes-405690。

2、投标所用油漆产品的生产商或总代理商拥有ISO9001质量管理体系认证，且认证范围同时包含运动木地板油漆产品及木地板翻新保养，认证范围含运动木地板油漆产品及木地板翻新保养，提供认证复印件或者截图并加盖公章。

3、所提供的产品及施工应符合国家及行业相关规范和标准。

4、木地板进行现场打磨，并涂刷四遍（两底两面）防滑耐磨运动地板专用漆。

5、油漆防滑性能：满足DIN18032防滑性能，检测结果符合0.4-0.6的技术指标。

6、木地板表面滑动摩擦系数满足《体育馆用木质地板》要求。

7、画线：按最新国际篮联（FIBA）的规则画线。

**（三）用材的其他认证及检测报告提供**

1、投标产品通过UL防滑认证，用于本项目的油漆产品在认证产品目录内，并提供UL官网认证复印件或者截图并加盖公章

2、面漆及底漆分别提供国家级检测机构出具的基于GB18581-2020的油漆环保性能检测报告且合格。

3、底漆面漆提供国家级涂料检测机构出具的针对底漆及面漆的不挥发物含量不低于30%、耐冻融性不低于3次、漆膜柔韧性不低于1的检测报告，三项性能同时满足。

4、底漆面漆提供国家级涂料检测机构出具的针对底漆及面漆符合环境标志产品技术要求的检测报告。

说明：以上4点非必备项，但供应商能按要求提供最好。

**（四）其他要求（必备）**

1、供应商应提供《项目报价单》《勘察现场确认书》《服务承诺书》等盖公章电子版作为附件上传。无《项目报价单》《勘察现场确认书》《服务承诺书》之一的，视为无效竞价。

强调：请整齐按上述材料顺序排列，作为投标附件打包上传。