手术室.介入室洁净度检测采购需求

1. 检测对象为乌鲁木齐市中医医院共7间手术室。
2. 检测项目：洁净度级别、截面风速、换气次数、静压差、温湿度、 噪声、照度、空气中沉降菌。
3. 检测依据： 医院洁净手术部建筑技术规范GB 50333-2013。
4. 现场勘察。

**投标人资格条件**

1、检验检测机构资质认定证书（CMA）；

2、中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS）；

3、在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照（或事业单位法人证书）；

4、出具国家认可的有效证书（按清单备注要求出具检定或校准证书）；