**饮水机参数**

饮水机8台桶装水饮水机（适配5加仑/3加仑水桶）1.冷热型/单热型/冰热型（按需选择）2. 额定电压/频率：220V±10%，50Hz ，3. 功率：制热功率≤1500W，制冷功率≤100W（标注具体数值）机身：食品级ABS塑料/不锈钢（商用建议不锈钢）内胆：304食品级不锈钢，符合GB 4806.9标 通过CCC认证、涉水批件（直饮机型必备） 质保服务：整机保修≥1年，核心部件（加热管、压缩机）保修≥2年，本地售后网点覆盖，48小时内上门维修