采购需求:1.维修清淤排水井3个（排水井内和排水井连接的管道内所有的垃圾和淤泥清除拉走）。2.安装DN300波纹管，管线需要能够防止树根长入的材质。3.更换井体。4.厕所内下水管线更换。5.施工后需要恢复室内外地面原貌。6.质保一年内排水正常。