**克拉玛依市中西医结合医院（市人民医院）**

**氦氖激光治疗机采购需求参数**

 **一、项目名称及数量**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 |
| 氦氖激光治疗机 | 1 | 台 | 80000 | 80000 | 吉林科英ZYS |
| 合 计 |  |  |  | 80000 |  |

1. **资质要求：**

**(一)基本资质条件：**

必须符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合该项目特定条件。

**（二）联合体投标**

本项目不接受联合体投标

**（三）特殊资格条件**

1.具备生产或销售医疗设备资质的企业或公司，并提供营业执照。

2.效期内的《医疗器械生产（经营）企业许可证》或《医疗器械经营企业备案证》。

3.所投产品具有在有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》。

**三、技术参数及配置要求**：

**氦氖激光治疗机**

设备功能：（吉林科英 型号：ZYS）

1、激光器类型：氦氖激光管

2、激光波长：632.8nm；

\*3、最大输出功率：不小于30mW

\*4、光束传导：光纤传导，光损耗不大于15%

\*5、输出方式：连续输出、定时输出

6、光功率检测：光电转换控测，精确度优于±10%

7、控制方式：微电脑控制，液晶显示

8、外形尺寸：300mm×350mm×1200mm；

9、重量：不大于25Kg

**四、项目商务需求**

1.签订合同及交货时间：要求中标公司在中标公示结束后7个工作日内与采购人完善合同签订等手续；自签订合同之日起保证30天内完成安装调试并验收投入使用。

2.交货地点：克拉玛依市中西医结合医院（市人民医院）

3.验收方式：双方当场验收并签字确认。

**五、付款方式**

1、双方签订合同后30日内支付预付款30%；

2、安装验收合格，正常使用3个月后采购方支付货款65%；

3、其余5%款额在产品使用中无质量问题，且履行售后服务承诺后将余款无息汇入中标人指定的账户。

4、具体以合同约定为准。

**六、服务要求**

(1) 对中标设备免费保修三年, 维护保养每年两次，终身维修服务；软件升级免费；免费提供接口服务；
(2)保修期内因质量问题造成设备不能使用的无条件换新品；

(3)接到用户报修电话后立即响应，12小时内到现场(节假日照常服务)处理故障；

（4）按照医院使用需求，如必须与医院在用系统做对接，为实现数据互联互通，软件接口产生的费用包含在项目预算中。

（5）其他：厂家现场安装和操作培训，技术培训学习。

**七、违约责任**

1.若非采购人原因，中标方不能按要求提供产品的，采购人有权解除合同。

2.中标方不按合同和采购文件技术标准提供产品，对质量问题和技术问题不进行整改的，采购人可以不予支付货款并有权解除合同。

**八、上传附件要求**：

1.上传相关资质、投标产品规格、品牌型号、技术参数、产品说明书彩页、产品注册证、有效检验报告、配置清单及售后服务承诺；