**克拉玛依市中西医结合医院（市人民医院）**

**西门子1.5TAERA加液氦及励磁采购需求**

 **一、项目名称及数量：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 西门子1.5TAERA加液氦及励磁 | 1 | 台 | 276000 | 276000 |
| 合 计 |  |  |  | 276000 |

1. **资质要求：**

1.必须符合政府采购法第二十二条规定的基本条件：①具有独立承担民事责任的能力；②具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.具备医疗器械许可证及第二类医疗器械经营备案凭证；

3.具备危险化学品经营许可证、道路运输经营许可证；

4.本次加注液氦人员具备工程师资质；

5.本项目不接受联合体投标

1. **技术参数及服务要求**：

**\***1.液氦：850L，纯度：99.999%；

\*2.加液氦的氦气：5瓶，纯度：99.999%；

**\***3.除冰服务；

\*4.爆破膜：加液氦后爆破膜能够防止氦挥发；

\*5.励磁：恢复核磁主磁场稳定；

\*6.要求：供应商需在中标后接医院通知后3天内完成供货提供850L液氦产品并在设备现场完成充装服务；

\*7.液氦灌装过程中应保证MRI设备的技术安全，防止失超和冰堵现象的发生，由此产生的后果，供应商全部承担；

\*8.液氦溯源可查，进口需提供进出口报关单录；

\*9.投标人具备同品牌MR失超恢复的案例，提供相关证明材料，原件中标后核查。

**四、付款方式**

中标后预付货款60%，液氦充装完毕，验收合格后开具发票，3个月内一次性付清剩余货款，具体以合同约定为准。

**六、商务要求**

1.供应商报价为包括税费、搬运费、安装费等在该项目实施的过程中产生的一切费用，医院不再单独支付任何费用；

2.售后服务承诺。

1. **上传附件要求（加盖公章）**：

1.本项目服务要求中提到的需要提供材料印证的，须全部提供相关印证材料；

2.必须上传采购需求和资格条款中对相关文件、资质、证明材料、声明、承诺等的要求，如投标商未按要求提供，我院有权视其投标无效；

3.上传服务承诺；

4.上传统一竞价采购报价单（见附件）。

**附件：**

**竞价采购报价单**

供应商名称(公章)：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 投标金额（万元） | 响应/偏离招标要求 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西门子1.5TAERA加液氦及励磁 | 1台 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

法人或被授权人签字： 联系电话：