中国石油大学（北京）克拉玛依校区石油学院F1楼会议桌采购项目需求

1. 投标人资格条件

（一）一般资格条件

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（信用查询：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”（C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\%W@GJ$ACOF(TYDYECOKVDYB.pngwww.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\%W@GJ$ACOF(TYDYECOKVDYB.pngwww.ccgp.gov.cn）、“中国执行信息公开网”（www.shixin.court.gov.cn）、“克拉玛依诚信网”（http://cxw.klmy.gov.cn/Pages/default.aspx）的查询结果，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。）

1. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
3. 参加政府采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（超过100万元的项目，须提供市人民检察院出具的《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》。本地办理地点：市人民检察院，联系电话：0990-6220522）。

（二）特定资格条件

1. 在克拉玛依市诚信网注册备案（非本地注册企业备案信息有效期为一年，到期后需进行年度审核），并且信用状况良好的供应商。

2. 经营范围应包括家具制作或销售。

（三）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

1. 项目技术规格、数量及质量要求
2. 采购项目一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 会议桌 | 总体尺寸：4.5m\*1.5m\*0.75m  风格：简约  桌面材质：环保材料  颜色：深色调  插座：桌面插座2-3组或走线孔2-3个  适用人数：16-20人  带储物柜2个（两端）  配16把会议椅 | 1 | 套 | 含运输安装 |

（二）是否接受进口产品投标

1.本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）。

（三）项目基本情况和采购标的需实现的功能或目标

为保障中国石油大学（北京）克拉玛依校区院士工作平台建设项目实验室正常使用，需为办公区域采购会议桌椅一套。清单内的“参数信息”为参考指标最低标准，投标人需提供质量等同或优于“配置及性能要求”的货物；另外除必须达到或超过上述要求外，还必须符合国家规定的其它技术指标。投标人中标后须按采购人要求提供符合采购需求且质量合格的样品，作为验收货物时的参照标准。

（四）货物技术及服务标准

1、家具采购技术及服务标准

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 | 产品参数 | 产品及配件图片 |
| 会议桌 | 总体尺寸：4.5m\*1.5m\*0.75m | 1 | 套 | 含运输安装 | 1.★基材：采用优质环保刨花板制作，含水率：＜9%，2h吸水厚度膨胀率：≤1%，弹性模量：≥3000Mpa，静曲强度：≥20Mpa，内胶合强度：≥0.8Mpa，表面胶合强度：≥1.7Mpa，握螺钉力：板面握螺钉力≥1700N；板边握螺钉力≥1500N，产品总挥发性有机化合物(TVOC)的释放率(72h)：未检出，挥发性有机化合物(72h)：总挥发性有机化合物 (TVOC)：≤20μg/m³未检出；苯未检出；甲苯未检出；二甲苯未检出，人造板及其制品甲醛释放量分级：Enf级≤0.015mg/m³，测试平衡稳定时间不少于52h，桌面厚度25mm，桌面预留直径60mm穿线孔，须符合GB/T 4897-2015、HJ 571-2010、GB/ T35601-2017、GB/T 39600-2021、GB/T 17657-2013、GB18580-2017、GB18584-2001标准。  2.★饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，表面耐划痕：大于90%的连续划痕，表面耐磨：磨耗值：14mg/100r，图案纹表面情况：保留50%以上花纹，试验合格，甲醛释放量（人造板及其制品中甲醛释放限量）＜0.3mg/m³，试验合格，具有耐污、耐刻划、易清洁等特点，须符合GB/T 15102-2017、GB 18580-2017标准。  3.★封边：采用1.5mmPVC封边封边圆滑处理，耐开裂性耐龟裂性1级，封边条甲醛释放量＜0.05mg/L，无毛刺、棱角，须符合QB/T 4463-2013、GB/T 17657-1999标准。  4.结构：台面厚度60mm，支撑脚厚度60mm，支撑脚之间连板厚度25mm，配多功能静音阻尼式翻转线盒，走线整体隐藏，安全合理；  5.五金件：采用优质五金件；  6.颜色：如图 |  |

说明：（1）如果以上技术参数表述有某个特定品牌的规格型号，投标单位可参照该项目的技术标准选择其他品牌产品替代，并做出说明，原则上不能降低投标产品性能。

1. 中标单位提供家具除了满足国家及行业标准以外，还需尽可能与现有产品保持一致，材质、工艺应无偏离或正偏离，外观样式应基本保持一致；不允许出现负偏离。
2. 交货期
3. 厂家需配合校区需求于2024年11月31日前，送到指定地点并安装完毕。
4. 交货地点

新疆克拉玛依市克拉玛依区安定路355号，中国石油大学(北京)克拉玛依校区石油学院F1分析测试中心201。

1. 验收方式

1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内交货和验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7、采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8、产品包装材料归采购人所有。

1. 产品质量保证期

1、投标产品质量保证期1年。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。

1. 售后服务内容

1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。

1.3技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2、质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

3、备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

1. 付款方式

中标人按采购合同交货，完成安装调试，经验收合格后，中标人提交采购合同、发票等材料，向采购人申请付款。采购人对中标人提交的付款资料审核通过后，以转账方式向中标人付款。

1. 履约保证金

无。

1. 培训

（一）培训内容

对家具使用进行培训。

（二）培训要求

安装后进行培训。

（三）培训方式

现场讲解。

1. 采购单位咨询电话

联系人：

联系电话：

地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区安定路355号

1. 提供不少于3个能满足本采购需求的产品品牌名称

克拉玛依市夏泽清商贸有限公司

克拉玛依市品总泉商贸有限公司

克拉玛依大秦商贸有限公司

采购人名称：中国石油大学（北京）克拉玛依校区

2024年11月4日