**报 价 单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌、规格** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** | **品牌** |
| 1 | 7.5KW箱式风机 | 长宽高1420\*1090\*1400电源：380V 50Hz 风量：21500 m3/h 转速噪音720≤69 r/min dB(A)风压重量225365-550 pa kg | 台 | 4 |  |  |  |
| 2 | 油烟净化器 | 长宽高680\*1170\*840风量：12000m/h出入风口：820\*650材质：外壳不锈钢201#1.2mm配镀锌蜂窝式电场：2个用电：400W风阻：150ｐａ净化效率：95％ | 台 | 4 |  |  |  |
| 3 | 风机帆布软连接 | 500\*600耐高温防火布、阻燃布 | 米 | 20 |  |  |  |
| 4 | 电缆线 | RVV5\*4意向品牌：众邦、汉邦、特变，选择其中一种。 | 米 | 200 |  |  |  |
| **合 计** |  |  |

投标单位名称（盖章）：

 日期： 年 月 日