**附件：采购项目一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格及其它参数 | 单位 | 数量 | 意向品牌 |
| 1 | 全自动财务打孔装订机 | 装订方式：自动打孔/自动送料/自动装订/一键完成 装订模式：尼龙管高温加压热铆钉 装订能力：1~50mm  激光定位：应用最新电子激光技术，国内率先实现激光指示打孔定位，无需使用者反复校准确定装订位置 轻松完成定位工作。  钻头直径：6mm/7mm 装订速度：打孔≤9秒，打孔并装订≤30秒 预热时间：3~4分钟 工作电源：220V/50Hz 功率消耗：非工作状态≤10W工作状态≤400W  孔可调边距：1-30mm  外观尺寸：长约400-500mm，宽约400-500mm，高约600-1200mm  整机重量：约为40-60kg  功能特点：液晶显示界面，全中文显示工作工程及故障显示。 | 台 | 1 | 诺邦、银佳、汇金机电、得力 |