**鄯善县人民医院手术器械一批需求文件**

项目名称：**鄯善县人民医院手术器械一批**采购项目

采购数量：1批

项目用途：用于开展妇科腹腔镜手术

项目参数：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格 | 型号 | 数量 | 单位 | 报价单价 | 报价金额 | 备注 |
| 1 | 腹腔内窥镜镜头 30° |  | Φ10\*330mm | 1 | 个 |  |  | HD高清 |
| 2 | 穿刺器 | 101.075A | 翻盖穿刺器Φ10 | 4 | 把 |  |  | 带保护斜口 平口 Φ10.5\*95 |
| 3 | 穿刺器 | 101.076A | 翻盖穿刺器Φ5 | 4 | 把 |  |  | 带保护斜口 平口 Φ5.5\*95 |
| 4 | 气腹针 | 101.011A | Φ2.2 | 2 | 把 |  |  | Φ2.2\*120 |
| 5 | 穿刺针 | 101.027F | Φ5 | 1 | 支 |  |  | 22 Φ5\*330 |
| 6 | 转换器 | 101.145E | Φ10 | 2 | 支 |  |  | 套管式 150 Φ10.5-Φ5.5 |
| 7 | 双极电凝钳 | 301.049A | Φ5\*330 | 2 | 把 |  |  | 直/双动Φ5\*330 三拆 |
| 8 | 双极高频电缆线 | 301.039 | SJDL-3000 | 2 | 支 |  |  | 配金属柄 |
| 9 | 单极剪刀 | 101.033M | DJ-JD05 | 2 | 把 |  |  | 弯头双动Φ5\*330 |
| 10 | 单极分离钳 | 101.037B | DJ-FL05 | 4 | 把 |  |  | 三拆 弯头 钳头长14mmΦ5\*330 |
| 11 | 单极抓钳 | 101.116 | DJ-ZQ05 | 1 | 把 |  |  | 输尿管抓钳Φ5\*330 |
| 12 | 取物钳 | 101.012 | Φ10 | 1 | 把 |  |  | 大柄 Φ10\*330 |
| 13 | 抓钳 | 101.013 | 大型抓紧钳Φ10 | 1 | 把 |  |  | 大柄（胆囊大抓钳）Φ10\*330 |
| 14 | 吸引器 | 101.079B | Φ5 | 2 | 套 |  |  | 推杆式/阀体小型Φ5\*330 |
| 15 | 单极电凝钩 | 101.017A | DL-DNG05 | 2 | 支 |  |  | Φ5\*330 |
| 16 | 杯式举宫器 | 301.027A | A型特种举宫器（不含杯） | 1 | 套 |  |  | 450 不带杯 |
| 17 | 杯式举宫器 | 301.027A（S50） | 举宫杯（小 黑）Φ38\*50 | 1 | 只 |  |  |  |
| 18 | 杯式举宫器 | 301.027A(M50) | 举宫杯（中 黑）Φ41\*50 | 1 | 只 |  |  |  |
| 19 | 杯式举宫器 | 301.027A(L50) | 举宫杯（大 黑 L50） | 1 | 只 |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 35 |  |  |  |  |

**商务条款：**

1、设备必须是全新未拆封的。

2、设备必须为原装产品。

3、到货期：签订合同之日起7天内。

4、安装地点：由销售方免费将货送至医院安装现场。

5、安装完成时间：到货1个工作日内全部调试完成。

6、安装标准：有厂方工程师或有安装经验的工程师负责安装；符合国家有关安全技术规范和技术标准。

7、验收标准：应满足或优于与采购参数技术数据及标书技术文件，符合国家有关技术规范和技术标准。

8、维修响应时间2小时，24小时内到达用户现场进行维修，3个工作日内未修复者无偿提供备用设备。

9、设备安装后提供厂方操作和培训。

10、质保：原厂保修至少二年。

11、付款方式：货物验收合格后支付90%的货款，剩余10%二年内无息按季均付。

12、所有费用(货物、运输保险费、安装调试费、培训费、设备第三方检测费、网络接口费、标配工具费、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等)均含在报价单中.

13、为保障设备质量及合法性，中标后2日内提供原厂授权。

**政采云响应附件要求：**

供应商需上传营业执照、《第二类医疗器械经营备案凭证》或医疗器械经营许可证、法定代表人身份证或者法定代表人授权委托书及被授权人身份证明。投标人所投产品说明书及医疗器械注册证。