**伯西哈石窟安防工程**

**竞价文件**

**项目名称：伯西哈石窟安防工程**

**采购人：吐鲁番市文物局**

**联系人：芦韬**

**电话：0995—7619678 15209952782**

目 录

[第一章 竞价公告 1](#_Toc23597)

[第二章 评审标准 2](#_Toc11375)

[第三章 采购需求 7](#_Toc13263)

[第四章 响应性文件格式 1](#_Toc29652)1

# 竞价公告

# 详见政采云平台竞价公告

# 第二章 评审标准（最低评标价法）

评标标准

附表1、供应商资格审查

附表2、符合性检查表

## 供应商资格审查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查因素 | | 检查内容 |
| 1 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供： | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 如投标人是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，应提供有效的自然人身份证明。 |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人应提供2022年度财务状况报告或财务报表（成立不满一年不需提供），或其基本开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，提供银行出具的资信证明。 |
| （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 投标人履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料或声明（格式自拟） |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.投标人依法缴纳税收的证明材料：本项目响应截止时间前3个月内缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；2.投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料：本项目响应截止时间时间前3个月内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）；投标人为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和交纳社会保险的凭据。 |
| （5）参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）  2.未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于递交响应文件截止日当天在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）； |
| 2 | 信用查询 | | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；（以采购代理机构于递交响应文件截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）； |
| 3 | 限制行为 | | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；投标人提供相关承诺函并加盖投标人单位公章。 |
| 4 | 其他要求 | | 具备安防工程企业资质一级资质，并且三年内（2021年1月1日至今）有类似项目业绩（提供合同及中标通知书）； |
| 5 | 采购政策 | | 供应商为中小企业 |
| 6 | 投标人拟派项目现场管理人员 | | 建立与项目规模相应的项目管理人员，配置技术负责人1人(具备相应从业范围工程师资格)；配置安全员、技术员、资料员等专业人员，具备相应资质证书，以上人员必须是投标单位合法在职人员,并提供近3个月（任意1月）投标单位为其缴纳社会保险的有效证明。 |

符合性检查表

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 标准 |
| 1 | 响应文件上盖章、法定代表人或其授权代表人的盖章或签字是否按照要求签署完整。 |
| 2 | 是否满足竞价文件要求,且不超过本项目的最高限价金额。 |
| 3 | 是否提供注明项目编号或项目名称并通过基本账户转出的投标保证金汇款凭证； |
| 4 | 是否符合竞价文件中的实质性要求和条件。 |
| 5 | 1、响应文件是否含有采购人不能接受的附加条件；  2、是否违反国家法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |
| 注：如果资格评审中有一项不满足审查标准的，评标委员会将认定该供应商不通过资格审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 | |

供应商信用查询：

①查询时间：采购人将在评审环节查询供应商的信用记录，供应商存在不良信用记录的，其报价将被认定为报价无效。

②不良信用记录指：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

③查询及记录方式：询价小组将查询网页打印、签字并存档备查。供应商不良信用记录以磋商小组现场实时查询结果为准，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为资格审查依据。若在以上两个网站查询不到供应商企业信息的，以供应商提供的声明函为准。

# 第三章 采购需求

项目名称：伯西哈石窟安防工程。

项目地址：吐鲁番市。

投资额：762283.51元

工期：90日历天

验收标准：按照合同约定，依法依规，合格完成本项目。

质量要求：符合国家及行业要求和标准。

建设规模：

1、视频监控及声音符合系统2、电子巡更系统3、应急广播系统4、电源与防雷与接地系统等。具体内容详见工程量清单。

一、视频监控的布设与要求

根据《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》视频监控系统是安防系统重要组成部分。其中摄像机发挥着三个方面的功能：图像复核功能；监控功能；视频报警功能。由于功能的不同，其要求也不相同。

（1）监视摄像机的布设与要求：监视摄像机，是指设在“监视区”和重要防范区域及要害部位的摄像机。这些摄像机通过对现场的实时监视，能及时发现险情、不法行为和治安问题，能使问题解决在萌芽状态。

（2）视频报警摄像机的布设与要求视频报警技术，已日逐成熟、实用。具有报警、复核、监视，一机多用的特点。在局部环境允许的条件下，可用于报警；重要部位、重点目标的报警；视频报警系统，应具有画面任意定格、任意设定警戒区域和报警后自动监视、自动实时录像取证的功能。

（3）环境适应性的要求室外摄像机的防护罩，应具备恒温、防水、防湿等功能，以保证室外摄像机能在最恶劣的气候环境下正常工作。室外球机应具备防水、防湿、防结冰和在恶劣气候环境下的正常工作，转动要平稳，在各种情况下都不能产生抖动。

（4）图像质量的要求图像质量主观评价应符合采⽤五级损伤制评定的4级以上(含4级),五级损伤制评分分级按下表要求。通过认为摄像机在正常⼯作下,图像质量应不低于5级。要求在低照度使⽤时,图像质量应达可⽤图像(能够辨认画⾯物体轮廓、⼈的脸部特征和车牌号)。

（5）摄像机数量与选型的要求摄像机的选型，要与我单位的现场环境和照度相适应；摄像机的使用数量，应以符合风险等级和设计规范要求为准。从优化设计出发，在充分考虑效果并满足监视视野的前提下，恰当地确定各类型摄像机的使用数量。

（6）录像机的性能与要求

1.录像机的性能与要求

a录像机应具有便于扩容，便于与公安联网等功能；

b设与报警联动功能。当报警后，通过视频主机设置能自动地、实时地将设在报警区域中的摄像机的现场图像显示在主监视器上，并自动实时地录像取证；

c可将所有摄像机的图像通过硬盘录像机的画面分割技术，无遗漏的显示在中心控制室监视器上，并对系统中所有摄像机图像全面录像记录存储，为以后查询提供录像资料。资料保留时间一般为90天。

d全汉字化菜单显示引导操作；

e可自动控制镜头和云台进行扫描，也可手动；

f用汉字字符以标示摄像机地址，并有时间日期字符同步显示；

2.传输系统的要求

（1）视频信号传输应采用网线或光缆，在上述方式均不能达到设计要求的可以考虑无线传输，但为保证视频信号的传输质量，尽量采用一根网线或光缆贯通，以减少由于接头造成信号衰减或接触不良出现的故障；缆线传输的长度要与线径的规格型号相适应，以保证视频信号的传输质量。

（2）管线传输要采取抗雷击，抗电磁干扰的措施，以保证各类信号的传输质量；

（3）管线敷设以暗埋为主，为了安全要在布线时将强弱电分开布设，所有线路布设都要采用金属桥架或钢管，防止干扰。管线敷设的安装工艺，要符合国家标准和规范要求。

二、电子巡更系统的要求

(1)巡更系统能对巡更作用中的巡更地点、巡更状态、巡更人员进行数字12标识，可以将任意的巡更地点按需要，定义为不同的巡更路线。

(2)用户可通过巡更规则的使用定义每条线路每天的巡更次数和巡更时间，或定义每条线路每天的巡更为任意次数、任意时间。系统中线路上的每个巡更地点均可以规定时间间隔和允许误差。

(3)用户还可以通过使用本系统中的识读器来完成在巡更过程中记录每一个巡更人员对每条线路上各个地点的实际巡更顺序，实际巡更时间。

(4)在巡更结束后，管理人员可以通过管理软件将记录的数据传送到个人电脑，并根据制定的巡更规则，对全部数据进行自动化处理，最后将检查结果可直观地进行显示，这些检查的结果可以在管理系统中保存、查询和报表打印。

三、应急广播系统的要求

a可实现多种音源同时播放，保证系统足够的扩充能力。

b系统提供消防接口，能自动强切插入消防中心的报警信号。

c可以定时自动开关机，定时自动播放不同的内置或外置节目源。

d系统可根据需求任意分层分区。

e采用IP网络广播，实行主机化管理。

f提供符合中国有关消防广播规定的消防广播功能。

四、电源与防雷与接地系统

1、电源与备用电源的配置要求

供电系统接入柏孜克里克千佛洞现有的UPS电源。柏孜克里克千佛洞现有UPS电源满足使用需求。

2、中心监控室机房的建立与要求

监控室与柏孜克里克千佛洞监控室共用。

五、器材设备的选用

为了保证系统工程的先进性、可靠性、实用性，系统所需用的器材、设备，应根据设计任务书的总体规划要求，在认真进行现场勘察对系统工程有了较为深入了解的基础上。用于室外的安防产品，必须满足冬季负温度的要求，和适应在大雪、大雾天气情况下的正常工作，选用名牌优质、符合国家标准并经国家质量认证、性能价格比高的产品。非正式产品或未经国家检测的试制品，不允许使用。当前数字化技术是现代化的一个象征。因此，在选用系统的主要或关键设备时，不能忽视这方面的因素。要根据系统的实际情况应需所配。

六、器材设备的选用

为了保证系统工程的先进性、可靠性、实用性，系统所需用的器材、设备，应根据设计任务书的总体规划要求，在认真进行现场勘察对系统工程有了较为深入了解的基础上。用于室外的安防产品，必须满足冬季负温度的要求，和适应在大雪、大雾天气情况下的正常工作，选用名牌优质、符合国家标准并经国家质量认证、性能价格比高的产品。非正式产品或未经国家检测的试制品，不允许使用。当前数字化技术是现代化的一个象征。因此，在选用系统的主要或关键设备时，不能忽视这方面的因素。要根据系统的实际情况应需所配。

# 

# 第四章 响应性文件格式

响应文件部分格式

（封面示例）

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商（盖公章）： ×××公司

法定代表人（签字或盖章） :

委托代理人（签字） :

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

编制日期： ×年×月×日

响应文件目录（包括但不限于以下内容）：

商务、技术部分主要包括但不限于以下内容：

（1）响应承诺书（一）、（二）

（2）法定代表人身份证明书；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）供应商概况（附供应商营业执照等证明文件， 自然人的身份证明）；

（5）供应商资质证明等有关资料；

（6）供应商拟派项目负责人简历和有关资格证明资料；

（7）供应商提供：2022年度财务状况报告或财务报表（成立不满一年不需提供）；近三个月社会保障资金缴纳证明；近三个月依法纳税证明；

（8）供应商近三年无重大违法记录声明；供应商反商业贿赂承诺；

（9）履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明；

（10）项目管理人员列表及有关资格证明资料；投标人拟派项目现场管理人员：建立与项目规模相应的项目管理人员，配置技术负责人1人(具备相应从业范围工程师资格)；配置安全员、技术员、资料员等专业人员，具备相应资质证书，以上人员必须是投标单位合法在职人员,并提供近3个月（任意1月）投标单位为其缴纳社会保险的有效证明；

（11）具备安防工程企业资质一级资质，并且三年内（2021年1月1日至今）有类似项目业绩（提供合同及中标通知书）；

（12）供应商提供的技术部分（施工方案、质量保障措施和组织计划、售后服务计划和售后承诺等供应商认为需要提供的相关资料）；

（13）竞价文件要求的有关证明材料；

（14）供应商认为需提供的其它材料。

主要包括但不限于以下内容：

（1）响应总价；

（2）报价说明。

（注：供应商提供的响应文件应当使用竞价文件所提供响应文件格式（表格可按照同样格式扩展）。未提供格式的，需要时由供应商用文字或者表格、图片等其它形式提供。）

## 响应承诺书（一）

采购人：

1、根据已收到的 （项目名称）竞价文件，遵照政府采购法律法规的规定，我单位经考察和研究 贵方的竞价文件后愿意按响应报价（见：响应总报价）承包本项目，承包本采购范围内的 （标项编号和标项名称）工作。

验收标准：按照合同约定，依法依规、合格完成本项目。

2、一旦我方成交，我方将履行竞价文件中规定的每项要求，按质、按量、按期完成各项任务，如我方违约，违约赔偿金我方将按采购人要约予以赔偿。

3、如果我方成交，我方将在竞价文件规定及要求时间内签订承包合同。如果我方违约，我方愿以合同价5%作为赔偿金，同时贵方有权终止我方成交并选择其它成交人。

5、贵方的成交通知书和本响应文件将构成约束双方的合同一部分。

6、如果我方未成交，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（盖章）

日期： 年 月 日

## 响应承诺书（二）

采购人：

若我公司成交后，项目负责人为：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 学历和专业 |  |
| 职称 | 专业：  等级：  编号： | 资格证书 | 名称：  专业：  等级：  编号： |
| 身份证号码 |  | | |
| 电话 |  | | |

如我单位成交后，若由于特殊原因须更换项目负责人时，我方将以资质、业绩以及信誉不低于此项目负责人的人员替换，并报采购人审查。经审查通过后，方可更换。若未经采购人批准，我方擅自更换

项目负责人，我方愿以合同价的 2 %作为赔偿金。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

## 二、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务： 系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称： （盖单位公章）

日期： 年 月 日

附：法定代表人身份证复印件。

法定代表人身份证复印件

(请务必提供本身份证复印件正面)

法定代表人身份证复印件

(请务必提供本身份证复印件背面)

## 三、法人代表授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（供应商名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加（采购人名称）的 （项目名称）的（标项编号、标项名称）响应活动。代理人在参加整个项目报价、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人： 性别： 年龄：

单位： 部门： 职务：

代理人无转委权,特此委托。

供应商名称： （盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：年月日

附：法定代表人和代理人身份证复印件。

|  |
| --- |
| 法人授权代理人身份证复印件  (请务必提供本身份证复印件正面) |

|  |
| --- |
| 法人授权代理人身份证复印件  (请务必提供本身份证复印件背面) |

## 四、供应商概况（附供应商营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

（供应商依据需求、评审内容和实际情况增加内容，格式自拟）

供应商名称：

单位盖章：

日期： 年 月 日

## 五、供应商资质证明等有关资料

（格式自拟）

供应商名称：

单位盖章：

日期： 年 月 日

## 六、供应商拟派项目负责人简历和有关资格证明资料

（格式自拟）

供应商名称：

单位盖章：

日期： 年 月 日

## 七、供应商提供：2022年度财务状况报告或财务报表（成立不满一年不需提供）；近三个月社会保障资金缴纳证明；近三个月依法纳税证明

（格式自拟）

供应商名称：

单位盖章：

日期： 年 月 日

## 八、供应商近三年无重大违法记录声明

（参加本次采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法声明）

（格式自拟）

供应商名称：

单位盖章：

日期： 年 月 日

## 供应商反商业贿赂承诺

我公司承诺在 （项目名称）采购活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属 各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、 宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

供应商名称：

单位盖章：

日期： 年 月 日

## 九、履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明；

（格式自拟）

供应商名称：

单位盖章：

日期： 年 月 日

## 十、项目管理人员列表及有关资格证明资料；

（格式自拟）

供应商名称：

单位盖章：

日期： 年 月 日

## 十一、近三年（2021年1月1日至今）相关业绩证明（列表并附合同或协议书或中标（成交）通知书复印件）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人单位 | 项目名称 | 服务范围 | 服务期限 | 项目负责人 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

（附合同或协议书或中标（成交）通知书印件）

供应商名称：

单位盖章：

日期： 年 月 日

## 十二、供应商提供的技术部分（施工方案、质量保障措施和组织计划、售后服务计划和售后承诺等供应商认为需要提供的相关资料）；

（格式自拟）

供应商名称：

单位盖章：

日期： 年 月 日

## 十三、竞价文件要求的有关证明材料；

（格式自拟）

供应商名称：

单位盖章：

日期： 年 月 日

## 十四、供应商认为需提供的其它材料。

（格式自拟）

供应商名称：

单位盖章：

日期： 年 月 日

## 响应报价一览表

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 总价 | （小写） ：  （大写） ： |
| 2 | 服务周期 |  |
| 3 | 验收标准 |  |
| 4 | 质量要求 |  |
| 5 | 交付地点 |  |
| 6 | 项目  负责人 | 姓名： ；电话： ；身份证号：  【职称】  （等级） ；  （专业） ；（证书编号） ；  【资格证书】  （名称） ；（等级） ；  （专业） ；（证书编号） ； |
| 7 | 报价说明 |  |
| 8 | 其他说明 |  |

备注：

1、响应报价包括供应商为实施本项目提供服务、成果所包括的全部含税价格的体现。

2、供应商必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。

**投标报价明细表**

项目名称: 招标编号: 报价单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： | | | | | | | | |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

注:1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

★5.投标总价包含商品到达甲方指定地点位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不局限于商品购置费、包装费、安装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修保养费、税费等。

供 应 商： （盖单位公章）

法定代表人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

## 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为 符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。