**苏公塔维修服务项目**

项目建设内容：

1. 苏公塔景区观景台顶部修缮（拆除铝塑板原顶80平方、焊接原架子、3.4mm21丝厚铝塑板、结构胶、脚手架、燕尾丝）。
2. 观景台上下两边增设观景台防护栏（40管子、25\*25方管70支、花517个、油漆10桶、稀料9桶、燕尾丝6盒、人工费焊工费94米、喷漆费94平米）。
3. 苏公塔大殿内新增防护栏（80\*80木方22米、40\*70木方24米、40\*60木方48米、雕刻、80\*15板子120米、油漆）。
4. 苏公塔景区停车场南侧(靠安乐城方向)增设防护栏（仿古100米）。
5. 苏公塔景区停车场路面修铺、重新划分停车线、更换垃圾桶、修复苏公塔景区停车场台阶(80钢管24米、80弯头16个、法栏16个、油漆、凿踏步、水泥、砂子、垃圾桶5)。
6. 苏公塔遗址南侧走廊、文化凉亭及木制围栏粉刷（走廊涂料粉刷1100平方米、木质围栏打磨及喷漆228平方米、凉亭表面打磨及喷漆、移除现场废弃石板120块、拆除废弃卫生间2间、办公区门前区域顶部粉刷）。
7. 修建围墙和维修参观道路（拆除原有参观道路破损砖块及清运废料227平方米、青砖铺设227平方米、修建围墙135.2平方米）。

工程地点：苏公塔景区

施工范围：按甲方要求设计、制作、安装，直至验收合格。

承包方式：包工包料包施工机具等。

其他需提供的证明材料：法定代表人身份证明书；法定代表人授权委托书；供应商概况（附供应商营业执照等证明文件， 自然人的身份证明）；供应商资质证明等有关资料（建筑工程施工总承包资质叁级(含)以上、安全生产许可证）。

吐鲁番市文物局

2024年5月8日