12.5方清洗吸污车参数：

|  |  |
| --- | --- |
| **整车参数：** | |
| **产品名称** | **清洗吸污车** |
| **总质量** | **≥14000（Kg）** |
| **额定载质量** | **≥5750（Kg）** |
| **整备质量** | **≥8100（Kg）** |
| **外形尺寸（长\*宽\*高）** | **≤7200×2360×3150（mm）** |
| **轴距** | **≤3800（mm）** |
| **污水罐容积约** | **≥9立方** |
| **清洗罐容积约** | **≥3.5立方** |
| **罐体材质** | **等同于或优于Q235碳钢** |
| **污水罐厚度** | **≥6(mm)** |
| **清水罐厚度** | **≥4(mm)** |
| **排污口** | **等同于或优于150铝合金球阀** |
| **吸污口** | **等同于或优于100铝合金球阀** |
| **罐体自卸** | **举升卸料** |
| **吸污泵** | **等同于或优于SK-12水循环泵** |
| **水循环泵水箱** | **等同于或优于碳钢材质** |
| **垂直吸污深度约** | **≥8米** |
| **水平吸污距离** | **≥50米** |
| **负压可达** | **-0.9** |
| **高压泵类型** | **柱塞泵** |
| **高压泵** | **国产优质品牌** |
| **高压管** | **≥60米** |
| **底盘参数：** |  |
| **底盘型号** | **东风、重汽、解放或同等底盘** |
| **驾驶室颜色** | **工程黄** |
| **驱动形式** | **4\*2** |
| **发动机** | **等同于或优于玉柴165马力** |
| **变速箱** | **等同于或优于法士特8档** |
| **排放标准** | **国六** |
| **轮胎** | **等同于或优于8.25R20钢丝胎** |
|  |  |